- Arriba
- Preparación
- Ajuste y fijación del visor
- Ajuste del visor

# Ajuste del visor

#### Ajuste del brillo, el contraste y el nivel del color

Ajuste el [EVF BRIGHTNESS] (brillo), el [EVF CONTRAST] (contraste) y el [EVF COLOR LEVEL] (nivel del color) en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [EVF SETTING].

Estos ajustes no afectarán a las imágenes grabadas.

#### Cambio entre color y monocromo

La pantalla del visor puede ajustarse para la visualización en color y en monocromo. Ajuste en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [EVF SETTING] → [EVF COLOR].

Inicio de la página