- Arriba
- Filmación
- Formatos múltiples
- Grabación/reproducción y lista de formatos de salida

# Grabación/reproducción y lista de formatos de salida

- Las frecuencias en métodos de señal se anotan sin las fracciones.

  - 59,94 → 60 / 23,98 → 24 / 29,97 → 30

Ajuste | Formato de grabación | Terminal <SDI OUT>
--- | --- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE] | [VFR] | [FRAME RATE] | Formato de vídeo | Audio
[1080-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | Inhabilitado | [OFF] | Inhabilitado | 1080/60P | 1080/59,94P | 4ch
[AVC-I200/30PN] [AVC-I100/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | 1080/30PN Native | 1080/29,97P over 59,94P 2:2 | 4ch
[AVC-I200/24PN] [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | 1080/24PN Native | 1080/23,98P over 59,94P 2:3 | 4ch
[AVC-I100/60P] | Inhabilitado | [ON] | [1fps] - [60fps] | 1080/60P VFR | 1080/59,94P VFR | 4ch
[AVC-I100/30PN] | 1080/30PN Native VFR*1 | 1080/59,94P VFR | Sin audio*2
[AVC-I100/24PN] | 1080/24PN Native VFR*3 | 1080/59,94P VFR | Sin audio*4
[1080-59.94i] | [AVC-I200/60i] [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | Inhabilitado | Inhabilitado | Inhabilitado | 1080/60i | 1080/59,94i | 4ch
[DVCPRO HD/60i] | 1080/60i | 1080/59,94i | 4ch
[1080-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | Inhabilitado | [OFF] | Inhabilitado | 1080/50P | 1080/50P | 4ch
[AVC-I200/25PN] [AVC-I100/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | 1080/25PN Native | 1080/25P over 50P 2:2 | 4ch
[AVC-I100/50P] | Inhabilitado | [ON] | [1fps] - [50fps] | 1080/50P VFR | 1080/50P VFR | 4ch
[AVC-I100/25PN] | 1080/25PN Native VFR*5 | 1080/50P VFR | Sin audio*6
[1080-50i] | [AVC-I200/50i] [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | Inhabilitado | Inhabilitado | Inhabilitado | 1080/50i | 1080/50i | 4ch
[DVCPRO HD/50i] | 1080/50i | 1080/50i | 4ch
[1080-23.98PsF] | [AVC-I200/24PN] [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | Deshabilitado | Deshabilitado | 1080/24PN Native | 1080/23,98PsF (durante la reproducción o la pantalla de miniaturas) | 4ch
[720-59.94P] | [AVC-I200/60P] [AVC-I100/60P] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | Inhabilitado | Inhabilitado | Inhabilitado | 720/60P | 720/59,94P | 4ch
[AVC-I100/30PN] | 720/30PN Native | 720/30P over 60P 2:2 | 4ch
[AVC-I100/24PN] | 720/24PN Native | 720/24P over 60P 2:3 | 4ch
[DVCPRO HD/60P] | 720/60P | 720/59,94P | 4ch
[720-50P] | [AVC-I200/50P] [AVC-I100/50P] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | Inhabilitado | Inhabilitado | Inhabilitado | 720/50P | 720/50P | 4ch
[AVC-I100/25PN] | 720/25PN Native | 720/25P over 50P 2:2 | 4ch
[DVCPRO HD/50P] | 720/50P | 720/50P | 4ch
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | Inhabilitado | Inhabilitado | 480/60i | 480/59,94i | 4ch
[30P] | 480/30P over 60i 2:2 Pull Down | 480/29,97PsF over 59,94i 2:2
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | Inhabilitado | Inhabilitado | 576/50i | 576/50i | 4ch
[25P] | 576/25P over 50i 2:2 Pull Down | 576/25PsF over 50i 2:2

En 30P: puede grabarse el audio 30PN Native.

En 30P: se encuentra disponible el ajuste 4ch

En 24P: puede grabarse el audio 24PN Native.

En 24P: se encuentra disponible el ajuste 4ch

En 25P: puede grabarse el audio 25PN Native.

En 25P: se encuentra disponible el ajuste 4ch

Inicio de la página