- Arriba
- Preparación
- Tarjeta P2
- LED de acceso de la tarjeta P2 y estado de las tarjetas P2

# LED de acceso de la tarjeta P2 y estado de las tarjetas P2

LED de acceso de la tarjeta P2 | Estado de la tarjeta P2 | Visualización de comprobación del modo*
--- | --- | ---
Está iluminado en verde | Es posible la grabación | Son posibles la lectura/escritura. | [ACTIVE]
Está iluminado en naranja | Objetivo de grabación | Son posibles la lectura/escritura. La tarjeta es actualmente el objetivo de grabación (incluida la grabación de bucle). | [ACTIVE]
Parpadeando en naranja | Accediendo a la tarjeta | Se está llevando a cabo en la actualidad la lectura/escritura. | [ACCESSING]
Parpadeando en naranja rápidamente | La tarjeta está siendo reconocida. | La tarjeta P2 está siendo reconocida. | [INFO READING]
Parpadeando en verde lentamente | Tarjeta llena | No hay espacio libre en la tarjeta P2. Solamente es posible la lectura. | [FULL]
Protección contra escritura | El interruptor de protección contra escritura en la tarjeta P2 está en la posición Protect. Solamente es posible la lectura. | [PROTECTED]
Tarjeta no grabable | No es posible la grabación con el formato de grabación actualmente definido actualmente porque la tarjeta de memoria SD, etc. está insertada. Para grabar en la tarjeta, cambie el formato de grabación o utilice una tarjeta P2. | [REC IMPOSSIBLE]
Ranura que no es el destino de grabación | Se ha insertado la tarjeta en una ranura diferente desde la ranura ([P2] o [microP2]) que fue seleccionada en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [REC MEDIA]. | [FULL]
Apagado | Tarjeta no compatible | Esta tarjeta no puede ser usada en la cámara. Cambie la tarjeta. | [NOT SUPPORTED]
Formato ilegal | La tarjeta P2 no se ha formateado correctamente. Vuelva a formatear la tarjeta. | [FORMAT ERROR]
No hay tarjeta | La tarjeta P2 no está insertada. La tarjeta está esperando a ser reconocida. | [NO CARD]
Tarjeta sin autenticar | Esta tarjeta de memoria microP2 no puede ser autenticada. Seleccione el menú principal → [CLIP] → [AUTHENTICATE] y escriba la contraseña. Para más detalles, consulte “Autenticación CPS manual”. | [AUTH NG]

La comprobación del modo se visualiza en la pantalla del monitor LCD o en la pantalla del visor. Para obtener más detalles, consulte “Visualización de estado de la pantalla”.

Inicio de la página