- Arriba
- Preparación
- Tarjeta P2
- Inserción de una tarjeta P2

# Inserción de una tarjeta P2

Al usar la cámara por primera vez, asegúrese de establecer de antemano los datos de la hora. (Ajuste de la fecha/hora en el reloj interno)

Seleccione y utilice una ranura de tarjeta de memoria microP2 o P2 en la cámara.

LED de acceso a la tarjeta de memoria microP2

Ranura de tarjeta de memoria 1 microP2

Botón de eyección

Ranura de la tarjeta de memoria P2

Cubierta de la ranura para tarjetas

Ranura de la tarjeta de memoria 2 microP2

LED de acceso a la tarjeta de memoria P2

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Ajuste si desea utilizar la ranura de la tarjeta de memoria microP2 o la ranura de la tarjeta de memoria P2.

Seleccione [REC MEDIA] en el menú principal → [RECORDING SETUP].

Si usa tarjetas de memoria microP2, seleccione [microP2]; si usa tarjetas de memoria P2, seleccione [P2].

Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta. (Figura 1)

Inserte una tarjeta en la ranura de tarjeta. (Figura 2)

- Tarjetas de memoria microP2

  - Insértelas con la etiqueta hacia la izquierda.

  - Existen dos ranuras de tarjetas de memoria microP2.

- Tarjetas de memoria P2

  - Inserte la tarjeta con el logotipo orientado hacia la izquierda hasta que el botón de eyección salga.

  - Pulse el botón de eyección que ha salido hacia arriba.

Asegúrese de que el LED de acceso a la tarjeta P2 se encuentre iluminado de color naranja o verde. (Figura 3) (LED de acceso de la tarjeta P2 y estado de las tarjetas P2)

Cuando hay insertadas dos tarjetas de memoria microP2 en las ranuras de tarjetas, la grabación se llevará a cabo en orden desde la tarjeta de memoria microP2 con el número de ranura menor. Sin embargo, independientemente del número de ranura, si una tarjeta de memoria microP2 se inserta más tarde, se accederá a esa tarjeta de memoria microP2 más tarde que a las tarjetas de memoria microP2 insertadas previamente.

- Ejemplo: cuando hay tarjetas de memoria microP2 introducidas en dos ranuras

  Si hay tarjetas de memoria microP2 insertadas en dos ranuras, las tarjetas se usan como tarjeta P2 por orden de número de ranura 1 → 2. No obstante, si retira la tarjeta de memoria microP2 de la ranura 1 y, a continuación, vuelve a introducirla de nuevo, la grabación de la tarjeta de memoria microP2 se llevará a cabo en orden desde la ranura 2 → 1.

El número de tarjeta de memoria microP2 en la que se grabará se conserva incluso si se apaga la cámara. Cuando se vuelve a encender la cámara, se puede continuar con la grabación en la misma tarjeta de memoria microP2 que antes de que la cámara fuera apagada.

Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta.

NOTA

- También puede cambiar la tarjeta de memoria en la que se va a grabar si pulsa el botón USER en el que se ha asignado la función [REC MEDIA].

- Asegúrese de cerrar la cubierta de la ranura de la tarjeta para evitar que se caiga, la entrada de polvo y la electricidad estática.

- Asegúrese de formatear tarjetas P2 sólo en un dispositivo P2.

- La tarjeta de memoria microP2 con adaptador de tarjeta microP2 (AJ-P2AD1G) conectado no se puede insertar en la ranura de la tarjeta de memoria P2 de la cámara.

- Si se utilizan tarjetas de memoria SDHC/SDXC diferentes de las tarjetas de memoria microP2 en la ranura de tarjeta de memoria microP2, no se garantiza que funcionen.

- Si la tarjeta de memoria microP2 se inserta lentamente o hay suciedad en el terminal de la tarjeta, podrían mostrarse los mensajes [FORMAT ERROR!], [NOT SUPPORTED!] o [CHECK SLOT] (número de ranura). En tal caso, vuelva a insertar la tarjeta de memoria microP2.

Inicio de la página