- Arriba
- Conexión de red
- Ajustes de red
- Configuración de LAN con cable

# Configuración de LAN con cable

Los ajustes para conectar los ordenadores mediante LAN con cable son los siguientes.

Ajuste cada elemento en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [LAN PROPERTY] según sea necesario.

[DHCP] y [DHCP SERVER] se excluyen mutuamente.

[MAC ADDRESS]: dirección MAC de la red LAN con cable (no se puede cambiar)

[DHCP]: ajuste que permite establecer si desea utilizar la adquisición automática a través de DHCP ([ENABLE]: utiliza la adquisición automática/[DISABLE]: no utiliza la adquisición automática (Configuración de fábrica: [ENABLE])

[IP ADDRESS]: dirección IP (Configuración de fábrica: [192.168.0.1])

[SUBNET MASK]: máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])

[DEFAULT GATEWAY]: puerta de enlace predeterminada (Configuración de fábrica: [192.168.0.254])

[PRIMARY DNS]: ajuste de servidor DNS primario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0])

[SECONDARY DNS]: ajuste de servidor DNS secundario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0])

[DHCP SERVER]: ajuste que permite establecer si desea usar la función DHCP SERVER ([ENABLE]: utiliza la función DHCP SERVER/[DISABLE]: no utiliza la función DHCP SERVER) (Configuración de fábrica: [DISABLE])

Seleccione [LAN] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Configure los ajustes de la red LAN con cable en su ordenador.

(Para Windows)

Visualice [Propiedades] en [Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)] y configure los ajustes. Para obtener más información sobre cómo visualizar la pantalla, consulte [Inicio] → [Ayuda y soporte técnico].

- Cuando [DHCP SERVER] está ajustado en [ENABLE] en la cámara

  Seleccione [Obtener una dirección IP automáticamente] y [Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente] en la ficha [General]. Seleccione [Dirección IP privada automática] en la ficha [Configuración alternativa].

- Cuando [DHCP SERVER] está ajustado en [DISABLE] en la cámara

  En la ficha [General], seleccione [Usar la siguiente dirección IP] e introduzca los elementos siguientes.

  - [Dirección IP]

  - [Máscara de subred]

  - [Puerta de enlace predeterminada]/[Servidor DNS preferido]/[Servidor DNS alternativo]: no se debe introducir necesariamente.

(Para Mac OS)

- Cuando [DHCP SERVER] está ajustado en [ENABLE] en la cámara

  [Configurar IPv4]: seleccione [Usar DHCP].

  [Configurar IPv6]: seleccione [Automáticamente].

- Cuando [DHCP SERVER] está ajustado en [DISABLE] en la cámara

  [Configurar IPv4]: seleccione [Manualmente] e introduzca los siguientes elementos.

  - [Dirección IP]

  - [Máscara subred]

  - Introducir [Router] no es necesario. Déjelo en blanco.

  [Configurar IPv6]: seleccione [Automáticamente].

NOTA

- La hora de lanzamiento después de encender la alimentación puede ser más de largo debido a comenzar de la red.

- Cuando cambie los ajustes de [NETWORK SEL], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Una vez cambiados los ajustes, es posible que la terminación de la pantalla de ajustes tarde tiempo en completarse debido al reinicio del servicio de red.

- La dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada deben estar correctamente ajustadas.

  Si aparece la advertencia [CANNOT ACCESS GATEWAY!] después de que la pantalla de ajustes se cierre, póngase en contacto con el administrador de la red.

- Si no utiliza la puerta de enlace y el DNS predeterminados, ajústelos en [0.0.0.0].

- Es posible que DHCP y DNS no funcionen correctamente dependiendo del entorno de red.

Inicio de la página