- Arriba
- Filmación
- Función de compensación de banda de flash (FBC)
- Ajuste de la función de compensación de banda de flash

# Ajuste de la función de compensación de banda de flash

Utilícela después de asignar la función de compensación de banda de flash al botón USER.

Al pulsar el botón USER que tiene asignada la función de compensación de banda de flash, se activa la función y se puede detectar y compensar la luz de flash estroboscópica de una cámara fija.

Para más detalles, consulte “Asignación de funciones a los botones USER”.

Cuando está habilitada la función de compensación de banda de flash, se visualiza [FBC] en la pantalla de estado.

NOTA

- Cuando se ilumina el flash estroboscópico, se pueden producir los siguientes fenómenos. Estos se deben a la función de compensación de banda de flash y no son errores de funcionamiento.

  - Sujetos en movimiento parece que se han parado durante un momento.

  - La resolución se reduce cuando se ilumina la luz de flash estroboscópica.

  - Cuando hay luz de flash estroboscópica aparecen en el vídeo líneas horizontales.

## Uso de la función de compensación de banda de flash

Se activa la función de compensación de banda de flash cuando hay grandes cambios en el brillo en la parte inferior de la pantalla sin tener en cuenta si hay o no luz de flash estroboscópica. La función de compensación de banda de flash se puede activar dependiendo del entorno de disparo, como cuando se ha acercado y luego alejado una ventana luminosa. Así pues, recomendamos utilizar esta función en los entornos de disparo en los que se prevé iluminación de flash estroboscópico.

Incluso si hay luz de flash estroboscópica se puede obtener un efecto suficiente de la función de compensación de banda de flash en algunos ambientes de filmación.

## Condiciones de uso de la función de compensación de banda de flash

- Las condiciones en las que puede usarse la función de compensación de la banda de flash son en el modo 59,94i, 59,94P, 50i o 50P y cuando el obturador electrónico, el zoom digital y las funciones de velocidad de fotogramas variables no están en funcionamiento.

- Incluso si la función de compensación de banda de flash está activada, la función de compensación de banda de flash se desactiva forzosamente si la cámara se cambia a un modo en que se puede usar la función de compensación de banda de flash.

  Para usar esta función de nuevo, vuelva a un modo en que se pueda usar la función y pulse el botón USER para activar la función de compensación de banda de flash.

  La función de compensación de banda de flash se desactiva al apagar la alimentación.

Inicio de la página