- Arriba
- Operaciones del menú
- Estructura del menú de ajustes
- Estructura del menú principal

# Estructura del menú principal

[SCENE FILE] | Configura los ajustes de los archivos de escena. Este elemento se utiliza para configurar los ajustes detallados de la calidad de imagen de las imágenes de la cámara, seleccionar archivos de escenas y configurar los ajustes de lectura/escritura de los datos de archivos de escena en la memoria interna. Este elemento del menú no puede establecerse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.
[SYSTEM MODE] | Configura los ajustes del formato de grabación del vídeo y del audio.
[USER SW] | Ajusta las funciones para asignar a los botones USER (USER1 a USER8).
[SW MODE] | Configura las operaciones de cada modo al cambiar el modo mediante cada interruptor. Este elemento del menú no puede establecerse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.
[AUTO SW] | Configura los ajustes del modo automático. Las funciones de iris automático, control de ganancia automática, seguimiento automático del balance de blancos y enfoque automático se pueden ajustar por separado. Este elemento del menú no puede establecerse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.
[RECORDING SETUP] | Configura varios ajustes al realizar la grabación y la reproducción. Fije la frecuencia del sistema, el número de líneas, el formato de grabación y el método de grabación.
[CLIP] | Se utilizan al realizar diversas tareas, como reproducción, eliminación y copia de clips, y edición de metadatos, mientras se comprueban las miniaturas de los clips visualizados en el visor o monitor LCD. Este elemento del menú se habilita cuando se visualiza la pantalla de miniaturas. Las operaciones de clip como, por ejemplo, [DELETE] o [COPY] se habilitan cuando se selecciona la miniatura de destino. Algunos elementos se visualizan solo en situaciones específicas como en el modo de host USB o en la pantalla del explorador.
[AUDIO SETUP] | Configura los ajustes de la entrada/salida de audio.
[OUTPUT SEL] | Configura los ajustes para la salida de audio desde los terminales <SDI OUT>, <HDMI OUT>, <GENLOCK IN/VIDEO OUT> y <TC IN/OUT>.
[NETWORK SETUP] | Configura los ajustes de red.
[DISPLAY SETUP] | Configura los ajustes de los datos que se muestran en el visor o el monitor LCD. Este elemento del menú no puede establecerse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.
[CARD FUNCTIONS] | Configura los ajustes de lectura/escritura de los archivos de escena y los archivos de usuario en tarjetas de memoria SD.
[OTHER FUNCTIONS] | Configura los ajustes de lectura/escritura de archivos de usuario en la memoria interna y la inicialización, así como los ajustes de la cámara.
[MAINTENANCE] | Se utiliza para realizar el mantenimiento de la cámara. Este elemento se utiliza para actualizar la versión del firmware de la cámara.
[DIAGNOSTIC] | Muestra la versión del firmware, el nombre del producto, el número de serie y el tiempo de funcionamiento de la cámara.
[USER MENU SEL] | Establece los elementos que se muestran en [USER MENU].

Inicio de la página