- Arriba
- Conexión de red
- Uso de la función de cliente FTP
- Transferencia desde una tarjeta SD a un servidor FTP (exportar)

# Transferencia desde una tarjeta SD a un servidor FTP (exportar)

Puede transferir de forma colectiva los datos en una tarjeta de memoria SD en el servidor FTP.

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Seleccione [SD CARD] en el menú principal → [CLIP] → [EXPORT].

Pulse el mando de control.

Se visualizan las carpetas del servidor FTP.

Seleccione el destino de transferencia a través del mando de control.

Pulse el mando de control mientras presiona el botón <SHIFT> (<MULTI SEL>) para crear una nueva carpeta en la lista de carpetas actual. Los números que indican la fecha y la hora se utilizan automáticamente como el nombre de la nueva carpeta. También puede utilizar el teclado del software para definir el nombre de la carpeta. Sin embargo, algunos caracteres no se pueden utilizar, en función del servidor FTP. No puede definir un nombre de carpeta igual que el de una carpeta existente.

Mueva el cursor a [YES] y pulse el mando de control.

La exportación comienza.

Cuando se haya completado la exportación, aparece el mensaje [COPY COMPLETED!].

NOTA

- No puede seleccionar los clips para la exportación.

- Los nombres de las carpetas que utilizan caracteres multibyte no se muestran correctamente.

- Dependiendo de factores como el numero de archivos, los tamaños de los archivos y las condiciones de la red, es posible que la exportación tarde tiempo.

- Para cancelar el proceso de exportación, pulse el mando de control. Seleccione [YES] cuando aparezca el mensaje de confirmación [CANCEL] y, a continuación, pulse el mando de control. Si la red no se ha desconectado, se eliminarán los archivos parcialmente exportados restantes del servidor FTP. Si la red se ha desconectado, es posible que los archivos incompletos permanezcan en el servidor FTP.

- Después de iniciar la exportación, no se volverán a detectar errores de desconexión. Cancele la operación de exportación si se ha detenido el progreso de la copia.

- Póngase en contacto con el administrador del servidor FTP para conocer la cantidad de espacio libre disponible en el servidor FTP de antemano, ya que no se puede comprobar automáticamente antes de iniciar la exportación.

- Dependiendo del tipo de servidor FTP, se producirá un error cuando el espacio libre restante disponible en el servidor FTP sea 0. Si no se genera un error, cancele la operación de exportación.

- Si se seleccionan las carpetas existentes y en las carpetas seleccionadas existe un archivo que tiene el mismo nombre de ruta que los datos de la tarjeta de memoria SD, el archivo se sobrescribe. Sin embargo, si los nombres de ruta son los mismos pero cambian los tipos (carpeta y archivo), se generará un error.

- Para evitar sobrescribir archivos por error, cree nuevas carpetas para los datos exportados siempre que sea posible.

- Para transferir clips con SSH, el servidor FTP debe ser compatible con SSH.

- El uso de SSH reducirá la velocidad de la transferencia.

Inicio de la página