- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Cómo introducir bits de usuario

# Cómo introducir bits de usuario

Al establecer los bits de usuario, se puede grabar información del tipo memos (fecha, hora) de hasta ocho dígitos de longitud (hexadecimal).

Seleccione [USER] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE].

Seleccione el menú principal → [RECORDING SETUP] → [UB PRESET].

Establezca los bits de usuario mediante el mando de control.

- Pantalla de visualización

  - Púlselo hacia la derecha para mover hacia la derecha el dígito que desea establecer.

  - Púlselo hacia la izquierda para mover hacia la izquierda el dígito que desea establecer.

  - Púlselo hacia arriba para aumentar en uno el valor del dígito que desea establecer.

  - Púlselo hacia abajo para reducir en uno el valor del dígito que desea establecer.

Pulse el mando de control, introduzca los valores de los bits de usuario y salga de la pantalla de ajuste de los bits de usuario.

Utilice el botón <COUNTER> para mostrar los [UBG] y confirme que aparece el valor establecido.

NOTA

- Si sale de la pantalla de ajuste de los bits de usuario sin pulsar el mando de control, se desactivarán los valores de ajuste.

## Retención de los bits de usuario en la memoria

Los ajustes de los bits de usuario se graban y se conservan automáticamente incluso si se apaga la alimentación.

## Información de velocidad de fotogramas grabada en los bits de usuario

Almacenamiento de los valores de velocidad de fotogramas para la información de imagen tomada/guardada en función de la velocidad de fotogramas establecida en el menú principal → [SYSTEM MODE] a bits de usuario le permite usar el editor (software de edición del ordenador personal).

La información se guarda siempre en VITC UB.

Asimismo, mediante la selección de [FRAME RATE] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE] también se guarda la información en los bits de usuario (LTC UB). El mismo valor que en la información de velocidad de fotogramas obtenido de la reproducción VITC UB también se emite como LTC UB durante la reproducción de los clips grabados en formato nativo.

### Información de velocidad de fotogramas

La relación existente entre las velocidades de fotogramas, la imagen desplegable y los códigos de tiempo/bits de usuario es la siguiente.

Información de gestión multimedia

Valores fijos

Información de verificación en los seis dígitos de la derecha

Etiquetas de fotograma actualizadas y etiquetas de fotograma válidas

Marca REC

Nº de secuencia

24P: 0-4

Distinto del anterior: fijado en F

Modo de imagen de la cámara

Ejemplo)

(Durante la filmación)

(VFR 30PN o over 60P)

(VFR over 60P)

(VFR 24PN durante el disparo)

(VFR 25PN o over 50P)

Inicio de la página