- Arriba
- Conexión de red
- Función de red
- Ajustes de conexión para la función de streaming

# Ajustes de conexión para la función de streaming

Puede ejecutar el streaming en directo de audio y vídeo desde la cámara a través de la red (LAN por cable, LAN inalámbrica, 4G/LTE).

El streaming puede realizarse a través de un software de aplicación (p. ej. P2 Browser, P2 Streaming Receiver) de un dispositivo conectado a la cámara a través de una red, o a través de un servidor capaz de recibir vídeo de streaming enviado desde la cámara.

Hay dos formas de iniciar el streaming: desde un software de aplicación y desde la cámara. Esta sección describe el método de conexión de la red de la cámara para cada método.

Para saber cómo usar la función de streaming, consulte “Uso de la función de streaming”.

NOTA

- Para reproducir el vídeo de streaming en el P2 Browser, inicie la distribución de streaming desde el software de aplicación. El vídeo de streaming no puede reproducirse cuando se inicia desde la cámara.

## Ajuste al iniciar el streaming desde un software de aplicación

Defina el método de conexión al conectar la cámara a una red.

Seleccione [WLAN], [4G/LTE] o [LAN] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Para obtener más información sobre cada método de conexión, consulte “Configuración de red LAN inalámbrica” y “Configuración de LAN con cable”.

NOTA

- El ajuste [4G/LTE] se desactiva al conectarse al P2 Browser.

## Ajustes al iniciar el streaming desde la cámara

Hay dos formas de configurar los ajustes de red en la cámara: configurar los ajustes desde el menú de la cámara o usando los ajustes contenidos en la tarjeta de memoria SD.

### Configuración de los ajustes desde la cámara

Los siguientes son los pasos para configurar los ajustes desde el menú de la cámara.

Defina el método de conexión al conectar la cámara a una red.

Seleccione [WLAN], [4G/LTE] o [LAN] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Para obtener más información sobre cada método de conexión, consulte “Configuración de red LAN inalámbrica” y “Configuración de LAN con cable”.

Configure los ajustes de red de la cámara.

Seleccione [INTERNAL] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].

Configure cada elemento con los destinos de conexión correspondientes en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

[SERVER ADDR.]: establece la dirección IP del destino de conexión.

[RTSP PORT]: establece el número de puerto RTSP del destino de conexión.

NOTA

- Puede guardar los detalles configurados en el paso 2 en una tarjeta de memoria SD realizando estos pasos. Inserte la tarjeta de memoria SD y seleccione [SAVE (SD CARD)] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

### Configuración de los ajustes directamente con los ajustes guardados en la tarjeta de memoria SD

Configure los ajustes directamente con los ajustes guardados en la tarjeta de memoria SD sin guardarlos en la cámara.

Primero, inserte la tarjeta de memoria SD que contiene los ajustes y, a continuación, encienda la cámara.

Defina el método de conexión al conectar la cámara a una red.

Seleccione [WLAN], [4G/LTE] o [LAN] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Para obtener más información sobre cada método de conexión, consulte “Configuración de red LAN inalámbrica” y “Configuración de LAN con cable”.

Configure los ajustes de red de la cámara.

Seleccione [SD CARD] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].

NOTA

- El valor de los ajustes de la tarjeta de memoria SD puede guardarse realizando lo siguiente.

  - Seleccione [SAVE (SD CARD)] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

### Configuración de los ajustes tras guardar en la cámara los ajustes contenidos en la tarjeta de memoria SD

Configure los ajustes tras guardar en la cámara los ajustes contenidos en la tarjeta de memoria SD.

Defina el método de conexión al conectar la cámara a una red.

Seleccione [WLAN], [4G/LTE] o [LAN] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Para obtener más información sobre cada método de conexión, consulte “Configuración de red LAN inalámbrica” y “Configuración de LAN con cable” antes de configurar los ajustes.

Configure los ajustes de red de la cámara.

Seleccione [INTERNAL] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].

Inserte la tarjeta de memoria SD que contiene los ajustes y seleccione [LOAD (SD CARD)] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

Inicio de la página