- Arriba
- Filmación
- Uso de la función de zoom
- Anillo del zoom

# Anillo del zoom

El ajuste del interruptor <ZOOM> en la posición <MANUAL> permitirá el accionamiento del zoom manual mediante el anillo del zoom.

- Cuando el interruptor <ZOOM> se encuentre en la posición <SERVO>, no accione el zoom manualmente. De lo contrario, podría producirse un funcionamiento incorrecto.

Inicio de la página