- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Ajustes de bits de usuario

# Ajustes de bits de usuario

Ajuste los bits de usuario que desee grabar en el área del subcódigo en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE].

Elemento | Descripción
--- | ---
[USER] | Graba los valores internos del usuario. Puede ajustar el valor del usuario en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [UB PRESET]. Los valores establecidos son mantenidos incluso cuando se desactiva la alimentación. Para más detalles, consulte “Cómo introducir bits de usuario”.
[TIME] | Graba el tiempo medido por el reloj interno.
[DATE] | Graba el dígito de la hora del año/mes/día/fecha-hora medidas por el reloj interno.
[EXT] | Graba los valores de bits de usuario introducidos actualmente en el terminal <TC IN/OUT>.
[TCG] | Registra el valor de código de tiempo.
[FRAME RATE] | Registra la información de velocidad de fotogramas de la cámara. Al reproducir clips grabados en formato original, se emite la misma información de la velocidad de fotogramas que VITC UB sin tener en cuenta el valor grabado. Use este ajuste cuando el dispositivo de edición como un ordenador usa la información de la velocidad de fotogramas de los bits de usuario.
[REGEN] | Lee el bit del usuario registrado en la tarjeta P2 en la que se está grabando actualmente y registra este valor como tal.

NOTA

- Cuando haya un bloqueo externo en la entrada de valores de bits de usuario en el terminal <TC IN/OUT>, establezca el ajuste [EXT].

- Durante la conexión, las letras de la pantalla [UB] se muestran con los colores negro y blanco invertidos.

- Una vez ejecutada la conexión una vez, incluso si se detiene la entrada desde el terminal <TC IN/OUT>, el estado de bloqueo continuará. No obstante, en los siguientes casos, el estado subordinado de los bits de usuario se liberará.

  - Cuando [UBG MODE] se ajuste en un valor distinto de [EXT]

  - Cuando se ejecute [UB PRESET]

  - Cuando se desactiva la alimentación

- El valor interno [USER] mantendrá el valor secundario incluso después desbloquear la conexión.

- Para introducir códigos de tiempo externos desde el terminal <TC IN/OUT>, ajuste el interruptor <IN/OUT> en el lado <IN>.

Inicio de la página