- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Visualización de patrones de cebra

# Visualización de patrones de cebra

La cámara puede visualizar dos tipos de patrones de cebra.

Al pulsar el botón <ZEBRA> se muestra el patrón de cebra establecido en el menú.

Los patrones de cebra se pueden visualizar también en el vídeo del terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT> según la configuración del menú.

El nivel de la visualización del patrón de cebra puede establecerse en el menú principal → [DISPLAY SETUP].

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[ZEBRA1 DETECT] | Ajusta el nivel de extracción del patrón de cebra 1. [0%]…[109%] Configuración de fábrica: [70%]
[ZEBRA2 DETECT] | Ajusta el nivel de extracción del patrón de cebra 2. [0%]…[109%] Configuración de fábrica: [85%]
[ZEBRA2] | Activa/desactiva el patrón de cebra 2 y selecciona el tipo. [ON], [SPOT], [OFF] Configuración de fábrica: [SPOT]

[SPOT]: El nivel de imagen desde el valor de ajuste de [ZEBRA1 DETECT] al valor de ajuste de [ZEBRA2 DETECT] se visualiza en el patrón de cebra.

[ZEBRA2]

Nivel de imagen

[ON]

[OFF]

[SPOT]

[109%]

[ZEBRA2 DETECT]

[ZEBRA1 DETECT]

[0%]

Para visualizar los patrones de cebra en el vídeo del terminal de salida del monitor (<GENLOCK IN/VIDEO OUT>), fije en el menú principal → [OUTPUT SEL] → [VIDEO OUT ZEBRA].

Inicio de la página