- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de control de ganancia RB

# Función de control de ganancia RB

Esta función realiza ajustes para añadir o reducir intensidad de los colores rojo y verde en función de la posición del interruptor <WHITE BAL>.

Esta función funciona cuando el interruptor se encuentra en la posición <PRST> o cuando el balance de blancos automático está activo. No funciona cuando la función de seguimiento automático del balance de blancos está activada.

#### Ajustes generales

Utilice la cámara con los ajustes predeterminados de fábrica.

#### Configuración avanzada

Configure los ajustes en el menú principal → [SCENE FILE] → [RB GAIN CONTROL SETTING].

- Cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <PRST>

  [R GAIN AWB PRE]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color rojo.

  [B GAIN AWB PRE]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color azul.

- Cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <A>

  [R GAIN AWB A]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color rojo.

  [B GAIN AWB A]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color azul.

- Cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <B>

  [R GAIN AWB B]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color rojo.

  [B GAIN AWB B]: realiza ajustes para añadir o reducir la intensidad del color azul.

- Al ajustar el interruptor <WHITE BAL> a la posición <A> y se realiza el balance de blancos automático

  [AWB A GAIN OFFSET]: establece si se mantienen los valores ajustados para [R GAIN AWB A] y [B GAIN AWB A] o los restablece.

- Al ajustar el interruptor <WHITE BAL> a la posición <B> y se realiza el balance de blancos automático

  [AWB B GAIN OFFSET]: establece si se mantienen los valores ajustados para [R GAIN AWB B] y [B GAIN AWB B] o los restablece.

Inicio de la página