- Arriba
- Filmación
- Ajustes ajustables durante la filmación
- Ajuste del brillo

# Ajuste del brillo

Si la luz externa es intensa, puede cambiar el filtro ND (filtro de ajuste del brillo) que desea usar con el interruptor <ND FILTER>.

Cambie el ajuste del interruptor <ND FILTER>.

<1/64>: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/64.

<1/16>: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/16.

<1/4>: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/4.

<OFF>: no utiliza el filtro ND.

Inicio de la página