- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Especificaciones

# Especificaciones

## General

Alimentación CC 7,2 V (cuando se usa la batería) CC 12 V (cuando se usa el adaptador de CA) Consumo eléctrico 19,5 W (si se utiliza el monitor LCD)

indica información de seguridad.

Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C - 40 °C
Humedad ambiente de funcionamiento | 10% - 80% (sin condensación)
Peso | Aprox. 2,2 kg (solamente el cuerpo, sin incluir el parasol del objetivo, la batería ni los accesorios) Aprox. 2,6 kg (incluido el parasol del objetivo, la batería suministrada y el portamicrófono)
Dimensiones (An.×Al.×Pr.) | Solamente el cuerpo 176 mm×171 mm×329 mm (excluyendo las partes salientes)

## Unidad de cámara

Dispositivo de captación | 2,2 millones de píxeles de tipo 1/3, sensor de imágenes de estado sólido MOS ×3
Objetivo | Zoom óptico motorizado con estabilizador de imagen de 22x óptico F1.6 - F3.2 (f=3,9 mm - 86 mm) Conversión de 35 mm: 28 mm - 616 mm (16:9)
Diámetro del filtro | 72 mm
Sistema óptico de separación de colores | Sistema del prisma
Filtro ND | <OFF>, <1/4>, <1/16>, <1/64>
Distancia mínima de filmación (M.O.D) | 1,1 m desde el objetivo
Ajuste de ganancia | Interruptor selector <L>/<M>/<H> −3 dB – 18 dB (en 1 dB pasos) (El valor negativo de la ganancia solo se encuentra en el modo [HIGH SENS.]). (Cuando se asigna [S.GAIN] al botón USER: cambio entre 24 dB, 30 dB y 36 dB)
Ajuste de la temperatura de color | [ATW], [ATW LOCK], [Ach], [Bch], preestablecido 3200 K/preestablecido 5600 K/VAR (2000 K - 15000 K)
Velocidad del obturador | Cuando [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz Modo de 60i/60p: 1/60 (obturador desactivado), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 de s. Modo de 30p: 1/30, 1/50 (obturador desactivado), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 de s. Modo de 24p: 1/24, 1/50 (obturador desactivado), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 de s.
Cuando [SYSTEM MODE] = 50 Hz Modo de 50i/50p: 1/50 (obturador desactivado), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 de s. Modo de 25p: 1/25, 1/50 (obturador desactivado), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 de s.
Velocidad de obturador lenta | El ajuste es posible cuando [VFR]=[OFF] Cuando [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz Modo de 60i/60p: 1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/15 y 1/30 de s. Modo de 30p: 1/1, 1/2, 1/4, 1/6 y 1/15 de s. Modo de 24p: 1/1, 1/2, 1/4, 1/6 y 1/12 de s.
Cuando [SYSTEM MODE] = 50 Hz Modo de 50i/50p: 1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/12 y 1/25 de s. Modo de 25p: 1/1, 1/2, 1/4, 1/6 y 1/12 de s.
Obturador de exploración sincronizada | Cuando [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz y [SYNC SCAN TYPE] = [sec] Modo de 60i/60p: 1/60,0 – 1/249,8 de s. Modo de 30p: 1/30,0 – 1/249,8 de s. Modo de 24p: 1/24,0 – 1/249,8 de s.
Cuando [SYSTEM MODE] = 50 Hz y [SYNC SCAN TYPE] = [sec] Modo de 50i/50p: 1/50,0 – 1/250,0 de s. Modo de 25p: 1/25,0 – 1/250,0 de s.
Ángulo de apertura del obturador | 3,0 grados – 180,0 grados – 360,0 grados (en intervalos de 0,5 grados, visualización del ángulo)
Velocidad de grabación de fotogramas VFR | 1080/59,94p: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54 y 60 (fotogramas por segundo) 1080/50p: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48 y 50 (fotogramas por segundo)
Sensibilidad | Modo [HIGH SENS.] F11 (2000 lx, 3200 K, reflexión del 89,9%, 1080/59,94i) F12 (2000 lx, 3200 K, reflexión del 89,9%, 1080/50i)
Iluminación del sujeto mínima | 0,02 lx (F1.6, ganancia 18 dB, [1S.EXP.], modo [HIGH SENS.])
Zoom digital | x2/x5/x10
Parasol del objetivo | Parasol con tapa del objetivo

## Grabadora de tarjeta de memoria

Soporte de grabación | Tarjeta de memoria microP2, tarjeta de memoria P2
Ranura de grabación | Ranura de tarjeta de memoria microP2 ×2, ranura de tarjeta de memoria P2 ×1
Formato del sistema | 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/23,98PsF, 720/59,94p, 480/59,94i 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50i
Formato de grabación | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12 Cambio entre los formatos DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV
Señal de vídeo de grabación | 1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/29,97pN, 1080/23,98pN 720/59,94p, 720/29,97pN, 720/23,98pN 480/59,94i, 480/29,97p 1080/50p, 1080/50i, 1080/25pN 720/50p, 720/25pN 576/50i, 576/25p
Tiempo de grabación y reproducción | AVC-Intra 200 16 GB×1 aprox. 8 min 32 GB×1 aprox. 16 min 64 GB×1 aprox. 32 min AVC-Intra 100/DVCPRO HD 16 GB×1 aprox. 16 min 32 GB×1 aprox. 32 min 64 GB×1 aprox. 64 min AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/DVCPRO50 16 GB×1 aprox. 32 min 32 GB×1 aprox. 64 min 64 GB×1 aprox. 128 min AVC-LongG 25/DVCPRO/DV 16 GB×1 aprox. 64 min 32 GB×1 aprox. 128 min 64 GB×1 aprox. 256 min AVC-LongG 12 16 GB×1 aprox. 120 min 32 GB×1 aprox. 240 min 64 GB×1 aprox. 480 min
Las figuras son para la grabación continua como un clip. Dependiendo del número de clips, el tiempo de grabación total podría ser inferior al indicado.

## Vídeo digital

Frecuencia de muestreo | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12/DVCPRO HD Y: 74,1758 MHz, PB/PR: 37,0879 MHz (59,94 Hz) Y: 74,2500 MHz, PB/PR: 37,1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50 Y: 13,5 MHz, PB/PR: 6,75 MHz DVCPRO Y: 13,5 MHz, PB/PR: 3,375 MHz
Cuantificación | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25: 10 bits AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bits
Formato de compresión de vídeo | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD: DV-Based Compression (SMPTE 370M) DVCPRO50/DVCPRO: DV-Based Compression (SMPTE 314M) DV: DV Compression (IEC 61834-2)

## Audio digital

Señal de grabación de audio | AVC-Intra 200 48 kHz/24 bits, 4CH AVC-Intra 100/ AVC-Intra 50: 48 kHz/16 bits, 4CH y 48 kHz/24 bits, interruptor 4CH AVC-LongG 50/AVC-LongG 25: 48 kHz/24 bits, 4CH AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50: 48 kHz/16 bits, 4CH DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bits, 4CH
Espacio | Menú cambiable 12 dB/18 dB/20 dB

## Proxy AVC

Formato de archivo | MOV
Formato de compresión de vídeo | H.264/AVC Baseline Profile H.264/AVC High Profile
Formato de compresión de audio | AAC-LC Lineal PCM
Tiempo de grabación aproximado (1 GB) | AVC-G6 2CH MOV: Aprox. 13 min SHQ 2CH MOV: Aprox. 25 min HQ 2CH MOV: Aprox. 78 min LOW 2CH MOV: Aprox. 135 min
Estos son valores de referencia para la grabación continua con los productos Panasonic. El tiempo de grabación podría diferir dependiendo de la escena o del número de clips.

## Entrada/Salida de vídeo

Terminal <SDI OUT> | BNC×1
HD (3G/1,5G), SD: 0,8 V [p-p], 75 Ω
Terminal <VIDEO OUT> | BNC×1
También se utiliza como el terminal <GENLOCK IN>, selección de interruptor <IN/OUT>
Compuesta: 1,0 V [p-p], 75 Ω
Terminal <HDMI OUT> | HDMI×1 (terminal A tipo HDMI, no compatible con VIERA Link)

## Entrada de audio

Micrófono incorporado | Admite un micrófono estéreo
Terminal <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2> | XLR×2, 3 contactos Entrada de alta impedancia, selección de interruptor <LINE>/<MIC> <LINE>: 4/0 dBu (menú seleccionable) <MIC>: −40/−50/−60 dBu (menú seleccionable), activación/desactivación de <+48V> (selección de interruptor)

## Salida de audio

Terminal <AUDIO OUT> | Minitoma estéreo de 3,5 mm de diámetro ×1 Nivel de salida: 600 Ω, 316 mV
Terminal de auriculares | Minitoma estéreo de 3,5 mm de diámetro ×1 100 Ω, −16 dBV (carga de 32 Ω, al máximo nivel de salida)
Altavoz | 20 mm de diámetro, redondo ×1

## Otras entradas/salidas

Terminal <CAM REMOTE> | Minitoma súper de 2,5 mm de diámetro ×1 <ZOOM S/S> Minitoma de 3,5 mm de diámetro ×1 <FOCUS IRIS>
Terminal <GENLOCK IN> | BNC×1, también se utiliza como el terminal <VIDEO OUT> terminal, selección de interruptor <IN/OUT>, 1,0 V [p-p], 75 Ω
Terminal <TC IN/OUT> | BNC×1 Se utiliza como terminales de salida y entrada, selección de interruptor <IN/OUT> Entrada: 1,0 V - 4,0 V [p-p], 10 kΩ Salida: 2,0 V ± 0,5 V [p-p], baja impedancia
Terminal <LAN> | 100BASE-TX/10BASE-T
Terminal <USB2.0 DEVICE> (dispositivo) | Conector de tipo miniB, 4 contactos
Terminal <USB3.0 HOST> (host) | Conector de tipo A, 9 contactos
Terminal <USB2.0 HOST> (host secundario) | Conector de tipo A, 4 contactos (para el módulo inalámbrico)
Terminal <DC IN 12V> | CC de 12 V (CC de 10,5 V - 13,5 V), EIAJ de tipo 4

## Monitor

Monitor LCD | Monitor en color QHD de tipo 3,5 (Aprox. 1560000 puntos)
Visor | OLED de tipo 0,5 (pantalla EL orgánica) (Aprox. 2360000 puntos, área de visualización de vídeo: aprox. 1770000 puntos)

## Adaptador de CA

Fuente de alimentación CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A Salida de alimentación CC 12 V, 3,0 A

indica información de seguridad.

Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C - 40 °C
Humedad ambiente de funcionamiento | 10% - 80% (sin condensación)
Peso | Aprox. 210 g
Dimensiones (An.×Al.×Pr.) | 115 mm×37 mm×57 mm

Corriente de entrada, medida conforme al estándar europeo EN55103-1: 4.85 A

## Cargador de batería

Fuente de alimentación CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz 0,4 A Salida de alimentación CC 8,4 V, 1,2 A

indica información de seguridad.

Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C - 40 °C
Humedad ambiente de funcionamiento | 10% - 80% (sin condensación)
Peso | Aprox. 160 g
Dimensiones (An.×Al.×Pr.) | 70 mm×44,5 mm×116 mm

Corriente de entrada, medida conforme al estándar europeo EN55103-1: 5 A

Inicio de la página