- Arriba
- Filmación
- Función de grabación de velocidad de fotogramas variable (VFR)
- Grabación de velocidad de fotogramas variable estándar (grabación desplegable)

# Grabación de velocidad de fotogramas variable estándar (grabación desplegable)

Ajuste [1080-59.94P] ([1080-50P]) en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ].

Ajuste [AVC-I100/60P] o [AVC-I100/50P] en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT].

Ajuste [ON] en el menú principal → [SCENE FILE] → [VFR].

Ajuste la velocidad de fotogramas en función de las condiciones de filmación en el menú principal → [SCENE FILE] → [FRAME RATE].

[FRAME RATE] puede cambiarse mediante la rueda de selección <SEL/PUSH SET>. Para más detalles, consulte “Funcionamiento del menú directo”.

Pulse el botón de grabación.

La grabación se inicia en la velocidad de fotogramas variable estándar.

NOTA

- Durante la grabación de velocidad de fotogramas variable estándar, la pregrabación, la grabación de bucle, la grabación de intervalos, la grabación de una toma, la grabación de doble códec y la grabación de un clip no se pueden llevar a cabo.

- Se puede grabar el audio.

- El iris automático, el enfoque automático y el seguimiento automático del balance de blancos no funcionan si la velocidad de fotogramas se encuentra ajustada en [9fps] o en un valor inferior y cuando la velocidad de obturador se encuentra ajustada en un valor inferior a 1/12. Deben accionarse manualmente.

Inicio de la página