- Arriba
- Filmación
- Procedimiento básico
- Preparación

# Preparación

Coloque la batería completamente cargada o conecte el adaptador de CA. (Suministro de alimentación)

Ajuste el interruptor de alimentación en <ON>. (Activación/desactivación de la alimentación)

Introduzca la tarjeta P2. (Inserción de una tarjeta P2)

Ajuste el ángulo del monitor LCD y del visor u otras condiciones. (Usando el monitor LCD, Utilización del visor)

Ajuste la palanca de la tapa del objetivo en <OPEN>. (Apertura y cierre la tapa del objetivo)

NOTA

- Aunque la batería esté completamente cargada, es posible que la capacidad restante de la batería no se visualice correctamente.

Inicio de la página