- Arriba
- Descripción de las Partes
- Parte superior

# Parte superior

1. Zapata de la luz

   Adjunte la luz del vídeo.

2. Botón de grabación (lateral de la empuñadura) (Filmación)

   Pulse este botón para iniciar la grabación. Púlselo de nuevo para detenerla.

   Esto incluye un mecanismo de retención.

3. Palanca del zoom (lateral de agarre) (Ajuste de la posición del zoom)

   Ajusta el zoom de una imagen.

   <T>: acerque la imagen.

   <W>: aleje la imagen.

4. Botón <IRIS> (Iris)

   Seleccione el método de ajuste del iris del objetivo.

   Este botón puede utilizarse como botón USER (USER8). (Asignación de funciones a los botones USER)

5. Botón <REC CHECK> (Filmación)

   Pulse este botón con la grabación suspendida para reproducir el vídeo y el audio del clip más reciente durante aproximadamente tres segundos.

6. Enganche de la correa para el hombro (Instalación de la correa para el hombro)

   Adjunte la correa para el hombro.

7. Monitor LCD (Ajuste y fijación del monitor LCD)

8. Palanca del zoom (lateral de la empuñadura) (Ajuste de la posición del zoom)

   Ajusta el zoom de una imagen.

   <T>: acerque la imagen.

   <W>: aleje la imagen.

9. Índice del plano focal <>

   Indica el plano focal del sensor MOS.

   Proporciona una referencia para medir de forma precisa la distancia focal desde el sujeto.

10. Orificios de montaje del asa

    Monte la empuñadura.

    - Tamaño del agujero de montaje

      - 1/4-20 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

      - 3/8-16 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

11. Botón <COUNTER> (Cómo introducir bits de usuario)

    Cambie el elemento de visualización del contador.

12. Botón <RESET>

    Restablezca la visualización del contador de tiempo.

13. Botón <>

    Funciona cuando se muestra la pantalla de imágenes en miniatura.

    Pulse este botón durante una pausa para realizar un retroceso de la reproducción.

    Pulse este botón durante la reproducción para iniciar la reproducción de retroceso a velocidad 4x.

    Si se pulsa con la reproducción pausada, el clip que se está reproduciendo se pausa en su punto de inicio (estado en cola de espera).

14. Botón <>

    Funciona cuando se muestra la pantalla de imágenes en miniatura.

    Pulse este botón para detener la reproducción.

    Pulse este botón cuando detenga la grabación de intervalos o la grabación de una toma, o cuando finalice la combinación con el clip de la grabación de un clip.

15. Botón <>

    Funciona cuando se muestra la pantalla de imágenes en miniatura.

    Pulse este botón durante una pausa para realizar un avance rápido de la reproducción.

    Pulse este botón durante la reproducción para iniciar la reproducción a velocidad 4x.

    Si se pulsa con la reproducción pausada, el clip que se está reproduciendo se pausa en el punto de inicio del siguiente clip (estado en cola de espera).

16. Botón </>

    Funciona cuando se muestra la pantalla de imágenes en miniatura.

    Pulse este botón para ver la imagen de la reproducción.

    Púlselo durante la reproducción para pausar la reproducción.

17. Botón <THUMBNAIL> (Pantalla de miniaturas)

    Pulse el botón para visualizar la pantalla de miniaturas en el monitor LCD y en el visor. Púlselo otra vez para volver a la visualización normal.

18. Botones <EXIT>/<CANCEL> (Selección de miniaturas)

    Restaure la visualización al estado previo mientras se visualizan el menú de ajustes o las propiedades de pantalla.

    Pulse este botón mientras mantiene pulsado el botón <SHIFT> para que actúe como el botón de cancelación. Esto es conveniente, por ejemplo, para las selecciones de clip de cancelación de lote.

19. Mando de control (Selección de miniaturas)

    Utilice este botón para seleccionar una miniatura o llevar a cabo operaciones de la función del menú o del modo de área.

20. Botón <MENU> (Operaciones básicas del menú de ajustes)

    Pulse este botón para mostrar [USER MENU]. Pulse este botón durante 3 segundos o más para mostrar el menú principal.

    Púlselo mientras se visualiza la miniatura para visualizar la pantalla de funcionamiento del menú de miniaturas y podrán eliminarse los clips.

21. Botón <SHIFT> (Selección de miniaturas)

    Utilice este botón con el mando de control u otros botones.

    - Pulse el mando de control hacia arriba/abajo mientras mantiene pulsado el botón <SHIFT>.

      Esto mueve el cursor a la miniatura del clip del inicio o final de la pantalla de miniaturas.

    - Pulse el mando de control mientras mantiene pulsado el botón <SHIFT>.

      Esto selecciona todos los clips desde el clip seleccionado previamente hasta el clip en la posición del cursor.

    - Pulse los botones <EXIT>/<CANCEL> mientras mantiene pulsado el botón <SHIFT>.

      Funciona como una función de cancelación. (Botones <EXIT>/<CANCEL>)

    Las operaciones con el botón <SHIFT> pulsado se visualizan en naranja en cada sección de la operación.

22. Botón <AUDIO MON/ADV> (Ajuste del audio)

    <+>: si se mantiene pulsado durante la reproducción, el volumen del audio del monitor aumentará. Si se mantiene pulsado durante la pausa, se llevará a cabo la reproducción fotograma a fotograma.

    <−>: si se mantiene pulsado durante la reproducción, el volumen del audio del monitor se reducirá. Si se mantiene pulsado durante la pausa, se llevará a cabo el rebobinado fotograma a fotograma.

23. Botón <BARS> (Barras de color)

    Active/desactive la barra de color. La barra de color se bloquea con el tono de prueba (1 kHz).

24. Botón <LCD BACKLIGHT> (Ajuste y fijación del monitor LCD)

    Seleccione el brillo de la luz de fondo del monitor LCD.

Inicio de la página