- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión con el Panel de Operación Remoto (AK-HRP200G)

# Conexión con el Panel de Operación Remoto (AK-HRP200G)

- Puede controlar algunas funciones a distancia conectando el Panel de Operación Remoto AK-HRP200G (opcional) mediante una conexión IP.

- Al conectar AK-HRP200G mediante un cable LAN y realizar los ajustes de red de la cámara y el AK-HRP200G, la cámara pasa automáticamente al modo de control remoto. Para los ajustes de la conexión, consulte “Ajuste para la conexión con el Panel de Operación Remoto (AK-HRP200G)”.

- Gire el interruptor <AUTO/MANUAL> de la cámara hacia <MANUAL>. Algunos elementos es posible que no funcionen en <AUTO>, en función de la configuración del ajuste automático de la cámara. Además, al realizar operaciones con el zoom en AK-HRP200G, ajuste el interruptor <ZOOM> de la cámara en la posición <SERVO>.

- El modo de control remoto se cancela pulsando el interruptor <HEAD POWER> de AK-HRP200G para finalizar la conexión cuando la cámara y AK-HRP200G estén conectados, o extrayendo el cable de red y cambiando el interruptor de administración de la cámara de <OFF> a <ON>.

Cable LAN (opcional)

AK-HRP200G

Función de los interruptores en modo de control remoto
Operaciones de grabación y reproducción en modo de control remoto
Unidad de control remoto conectada con la cámara

NOTA

- Para utilizar el iris manualmente en la cámara o controlar el iris de forma remota con el terminal <CAM REMOTE> durante la conexión IP, habilite la operación pulsando el botón <IRIS> de la cámara. Cuando el funcionamiento manual del iris está activado en la cámara, el iris de la pantalla se visualiza con una inversión de blanco y negro. No es posible utilizar el zoom con el terminal <CAM REMOTE>.

- Puede utilizar un cable LAN directo o cruzado para conectar directamente el AK-HRP200G a la cámara.

- Cuando la cámara se reinicia con la cámara y el AK-HRP200G conectados a través de IP, el botón de encendido de la cámara del AK-HRP200G (<HEAD POWER>) puede parpadear en rojo y después quedar encendido de color verde.

- Para utilizar la cámara como dispositivo independiente, debe activar el modo de control remoto pulsando el botón de encendido de la cámara <HEAD POWER> de AK-HRP200G.

- El funcionamiento de la conexión a través de IP y de control a distancia de la cámara desde diferentes dispositivos, como el AK-HRP200G, no puede garantizarse.

- Utilice la cámara seleccionando los mismos ajustes de visualización de la exploración sincronizada ([sec] o [deg]) para el AK-HRP200G y la cámara. Incluso si se modifican los ajustes de la visualización de la exploración sincronizada de la cámara, no se sincronizará con la visualización del AK-HRP200G.

- Cuando la cámara está conectada a AK-HRP200G mediante IP, la función de edición de la lista de reproducción de P2 no está disponible.

Inicio de la página