- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [RECORDING SETUP]

# [RECORDING SETUP]

Estos son diversos tipos de elementos de ajuste al realizar la grabación y la reproducción de la cámara.

Fije la frecuencia del sistema, el número de líneas, el formato de grabación y el método de grabación.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[REC MEDIA] | Selecciona la ranura para que se grabe en los soportes. [microP2]: utiliza tarjetas de memoria microP2 (ranuras 1 y 2). [P2]: utiliza la tarjeta de memoria P2 (ranura para tarjetas 3). Configuración de fábrica: [microP2]
[FILE SPLIT] | Selecciona el método de división del archivo de grabación. [ONE FILE]: el clip se graba en un archivo en formato AVC-LongG en una tarjeta de memoria microP2 (superior a 32 GB). [SPLIT]: el clip se divide cada 4 GB con independencia del formato de grabación. [SHORT SPLIT]: el clip se divide cada 128 segundos con independencia del formato de grabación. Configuración de fábrica: [SPLIT] Si el clip se graba en un archivo, no puede copiarse en una tarjeta de memoria P2 ni en una tarjeta de memoria microP2 de 32 GB, ni copiarse o exportarse para guardarse. Cuando se selecciona [ONE FILE], la grabación de proxy no es posible. Asimismo, cuando el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] se configura como [PROXY REC(P2)] o [PROXY REC(P2&SD)], la opción [ONE FILE] no puede seleccionarse. Se dividirá para grabar archivos de aproximadamente 128 segundos cuando se seleccione [SHORT SPLIT], pero puede ejecutarse como un solo clip cuando el modo miniatura de los clips se selecciona en el dispositivo P2. Un solo tiempo de grabación continua es de aproximadamente 3,5 horas. La opción [SHORT SPLIT] está inhabilitada en los modos de grabación de intervalo, de una toma, de bucle y en segundo plano.
[RECORDING] | Selecciona el formato de grabación. [NORMAL]: realiza una grabación estándar. [INTERVAL]: realiza una grabación de intervalos. [ONE SHOT]: realiza una grabación de una toma. [LOOP]: realiza una grabación de bucle. Configuración de fábrica: [NORMAL]
[RECORDING SETTING] | [RECORDING HOLD] | Selecciona si mantener los ajustes de [RECORDING]. [ON]: mantiene los ajustes. [OFF]: no mantiene los ajustes. Siempre será [NORMAL] la próxima vez que la alimentación se encienda. Configuración de fábrica: [OFF]
| [ONE SHOT TIME] | Establece la duración de la grabación de una toma. [1frm], [2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s] Configuración de fábrica: [1frm]
| [INTERVAL TIME] | Ajusta la duración del intervalo de grabación a intervalos. [2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1min], [5min], [10min] Configuración de fábrica: [2frm]
| [START DELAY] | Selecciona si desea retrasar la hora de inicio de la grabación en aproximadamente un segundo al llevar a cabo la grabación de intervalos o una grabación corta. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[PRE REC] | Selecciona si realizar una pregrabación. Si se selecciona [ON], se llevará a cabo la pregrabación durante aproximadamente tres segundos en HD, y durante aproximadamente siete segundos en SD. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[ONE CLIP REC] | Selecciona si realizar la grabación de un clip. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[SIMUL REC] | Selecciona si desea realizar grabaciones simultáneas. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[BACKGROUND REC] | Selecciona si desea realizar grabaciones en segundo plano. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[DUAL CODEC SETTING] | [CODEC USAGE] | Selecciona el soporte para la grabación de datos proxy. [PROXY REC(P2)]: graba los datos proxy en una tarjeta P2. [PROXY REC(P2&SD)]: registra datos proxy en una tarjeta P2 y en una tarjeta de memoria SD. [STREAMING]: emite secuencias. [OFF]: no graba datos proxy. Configuración de fábrica: [OFF] Si el ajuste de [CODEC USAGE] no puede modificarse, cambie el ajuste de [PROXY REC MODE] o [STREAMING MODE].
| [PROXY REC MODE] | Ajusta el modo de grabación de los datos proxy. [LOW 2CH MOV], [HQ 2CH MOV], [SHQ 2CH MOV], [AVC-G6 2CH MOV] Configuración de fábrica: [HQ 2CH MOV]
| [STREAMING MODE] | Establece el modo de transferencia para streaming. [LOW], [HQ], [AVC-G6], [SHQ (QoS)], [AVC-G (QoS)] Configuración de fábrica: [HQ]
| [PROXY DISP] | Selecciona si visualizar los mensajes o la información grabada de datos proxy en el visor y en el monitor LCD. [ON]: visualiza la información de grabación de proxy y la capacidad restante de la tarjeta de memoria SD al inicio de la grabación. La información de advertencia se visualiza siempre. [OFF]: muestra la información de advertencia de la tarjeta de memoria SD y de proxy durante solo tres segundos cuando ocurre la advertencia. Configuración de fábrica: [OFF]
| [QoS MAX RATE] | Ajusta la velocidad de bits máxima para los datos de vídeo cuando QoS se está ejecutando. Este ajuste se usa cuando la distribución de streaming se inicia con el funcionamiento de la cámara. Esta opción se puede configurar cuando se selecciona [CAMERA] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER]. [256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps] Configuración de fábrica: [9Mbps] [9Mbps] no puede seleccionarse si [STREAMING MODE] se configura como [SHQ (QoS)].
| [QoS MIN RATE] | Ajusta la velocidad de bits mínima para los datos de vídeo cuando QoS se está ejecutando. Este ajuste se usa cuando la distribución de streaming se inicia con el funcionamiento de la cámara. Esta opción se puede configurar cuando se selecciona [CAMERA] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER]. [256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps] Configuración de fábrica: [256Kbps]
| [STREAMING LATENCY] | Establece el modo de retardo durante la distribución de streaming. Este ajuste se usa cuando la distribución de streaming se inicia con el funcionamiento de la cámara. Esta opción se puede configurar cuando se selecciona [CAMERA] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER]. [NORMAL]: configure esta opción si desea enfatizar la estabilidad de streaming. [SHORT]: configure esta opción si desea enfatizar la reducción del retardo de streaming. Configuración de fábrica: [NORMAL]
[START TEXT MEMO] | Selecciona si desea que se añada automáticamente una nota de texto en la posición de inicio de la grabación cada vez que comienza la grabación. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[TIME STAMP] | Selecciona si desea superponer información de [DATE]/[TIME] en los vídeos filmados. [ON]: superpone información establecida en el elemento [DATE]/[TIME] del vídeo. [OFF]: no superpone información establecida en el elemento [DATE]/[TIME] del vídeo. Configuración de fábrica: [OFF]
[DF MODE] | Define el método de contabilización del generador de códigos de tiempo integrado. [DF]: utiliza el modo de reducción de fotogramas. [NDF]: utiliza el modo sin reducción de fotogramas. Configuración de fábrica: [DF]
[TCG] | Define el modo de funcionamiento para avanzar el generador de códigos de tiempo integrado. [FREE RUN]: avanza independientemente del modo de funcionamiento. [REC RUN]: avanza cuando la grabación está en curso. Configuración de fábrica: [REC RUN] En la grabación nativa en modo de velocidad de fotogramas variable, si el número de fotogramas es diferente para la filmación y para la grabación, la operación del código de tiempo será [REC RUN].
[TC PRESET] | Establece el valor predeterminado del código de tiempo a grabar.
[UBG MODE] | Selecciona el modo de bits de usuario. [USER]: selecciona el valor de bits de usuario establecido. [TIME]: selecciona la hora local. (hh, mm, ss) [DATE]: selecciona la fecha y hora locales. (AA, MM, DD, hh) [EXT]: graba los valores de bits de usuario actualmente introducidos en el terminal <TC IN/OUT>. [TCG]: el valor de [TCG] se graba como bits de usuario. [FRAME RATE]: selecciona la información de imágenes de la cámara (como la velocidad de fotogramas). [REGEN]: lee el valor registrado en la tarjeta y graba continuamente ese valor. Configuración de fábrica: [USER]
[UB PRESET] | Establece los bits de usuario. Tenga en cuenta que [USER] se debe establecer para [UBG MODE].
[VITC UBG MODE] | Selecciona el modo de bits de usuario VITC. [USER/EXT]: si [UBG MODE] está ajustado en [EXT], sigue su valor y, cuando no está ajustado en [EXT], graba un valor de usuario establecido en [USER]. [TIME]: selecciona la hora local. (hh, mm, ss) [DATE]: selecciona la fecha y hora locales. (AA, MM, DD, hh) [TCG]: el valor del generador de códigos de tiempo se graba como bits de usuario. [FRAME RATE]: selecciona la información de imágenes de la cámara (como la velocidad de fotogramas). [REGEN]: lee el valor registrado en la tarjeta y graba continuamente ese valor. Configuración de fábrica: [USER/EXT]
[REC META DATA] | [LOAD] | Carga el archivo de descarga de metadata guardado en la tarjeta de memoria SD.
| [RECORD] | Establece si añadir los metadatos cargados a una grabación. [ON]: añade metadatos. [OFF]: no añade metadatos. Configuración de fábrica: [OFF]
| [USER CLIP NAME] | Establece los datos que se grabarán en [USER CLIP NAME]. (Cuando [RECORD] está ajustado en [ON]) [TYPE1]: graba los valores de ajuste de los datos cargados. [TYPE2]: graba los datos cargados y el valor del contador. (Cuando [RECORD] está ajustado en [OFF]) [TYPE1]: graba el mismo valor que [GLOBAL CLIP ID]. [TYPE2]: graba el mismo valor que [CLIP NAME]. Configuración de fábrica: [TYPE1]
| [CARD SERIAL] | Habilita/desactiva la función para grabar el memo de texto con el número de serie o el tipo de tarjeta como metadatos. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
| [INITIALIZE] | Elimina todos los metadatos cargados y se inicializa.
| [PROPERTY] | Comprueba y corrige todos los metadatos cargados.

Inicio de la página