- Arriba
- Conexión de red
- Preparación para la conexión
- Para el módulo inalámbrico AJ-WM30/AJ-WM50

# Para el módulo inalámbrico AJ-WM30/AJ-WM50

Conecte el módulo inalámbrico AJ-WM30/AJ-WM50 (opcional) a la cámara. La correa de agarre se puede retirar.

Botón <OPEN>

Terminal <USB2.0 HOST>

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Pulse el botón <OPEN> y retire la cubierta deslizándola en la dirección de la flecha. (Figura 1)

Conecte el módulo inalámbrico al terminal <USB2.0 HOST>. (Figura 2)

Insértelo hasta el fondo.

Coloque el soporte del módulo (solo AJ-WM50) en el módulo inalámbrico. (Figura 3)

- Coloque la tapa del módulo inalámbrico en el orificio del soporte del módulo.

Deslice la cubierta retirada para cerrarla.

NOTA

- Cuando extraiga el módulo inalámbrico, tire de este hacia afuera.

- Si usa un módulo inalámbrico que no sea AJ-WM30/AJ-WM50, consulte “Para un módulo inalámbrico salvo AJ-WM30/AJ-WM50”.

## Almacenamiento del módulo inalámbrico AJ-WM30

El módulo inalámbrico AJ-WM30 puede almacenarse en la correa de agarre.

## Precauciones al usar el módulo inalámbrico AJ-WM30/AJ-WM50

Lea el manual de instrucciones del módulo inalámbrico detenidamente antes de usarlo.

Para obtener la información más reciente, visite la siguiente página web:

https://pro-av.panasonic.net/

Inicio de la página