- Arriba
- Filmación
- Procedimiento básico
- Filmación

# Filmación

Para la filmación, siga los pasos descritos a continuación.

1. Interruptor <AUTO/MANUAL>

2. Botón de grabación (lateral de la correa, lateral de la empuñadura, lado delantero)

3. Botón <REC CHECK>

Establezca los ajustes de vídeo y la entrada de audio.

Antes de filmar, es necesario definir o ajustar lo siguiente.

- Ajustes de imagen para la función de brillo (iris, ganancia, obturador) y la función de ajuste del balance de blancos, etc.

- Ajustes de entrada de audio para la grabación de audio.

- Ajuste del nivel de grabación de audio

Seleccione el modo de disparo con el interruptor <AUTO/MANUAL>.

<AUTO>: modo automático

- [A] se visualiza en la parte superior del visor y en el monitor LCD.

- El enfoque, el iris, la ganancia, el obturador y el balance de blancos se ajustan automáticamente.

- Puede definir los ajustes específicos del funcionamiento para el modo automático en el menú principal → [AUTO SW].

<MANUAL>: modo manual

- Para ajustar el enfoque, el iris, la ganancia, la velocidad de obturación y el balance de blancos manualmente, ajuste la cámara en el modo manual.

- Ajuste el brillo mediante el ajuste del iris y del filtro ND. (Iris)

- Para enfocar manualmente, utilice la operación de enfoque. (Enfoque (enfoque manual))

- Para ajustar el balance de blancos, ajuste el balance de blancos y el de negros. (Ajuste del balance de blancos y negros)

- Para establecer la entrada de audio y ajustar el nivel de grabación, cambie la entrada de audio. (Selección de señales de entrada de audio)

Pulse el botón GRABACIÓN para iniciar la grabación.

- El botón GRABACIÓN se encuentra en tres ubicaciones: el lateral de la correa, el lateral de la empuñadura y el lado delantero.

- Durante la grabación, la luz indicadora se ilumina de color rojo.

Para detener la grabación, pulse el botón GRABACIÓN de nuevo.

Compruebe los vídeos grabados.

Al finalizar la grabación, al pulsar el botón <REC CHECK> se reproducen automáticamente aproximadamente hasta los últimos tres segundos del último clip.

Si se mantiene pulsado el botón <REC CHECK> durante un segundo se reproducen los últimos diez segundos del último clip.

De esta forma puede comprobar si el vídeo se ha grabado correctamente.

- Permite regresar al modo de espera de grabación tras efectuar la comprobación.

- Para clips de menos de diez segundos, los clips anteriores no se reproducen aunque se mantenga pulsado el botón <REC CHECK> tras regresar al inicio del clip actual.

NOTA

- Durante el modo de espera de la grabación y la grabación, los botones de operación (<>, <>, </>, <>) no funcionan.

- Al filmar sujetos altamente brillantes (por ejemplo, el sol o luces) la periferia del sujeto puede estar coloreada.

- Durante la filmación con ángulos bajos, resulta útil utilizar el botón GRABACIÓN del lateral de la empuñadura.

- El botón GRABACIÓN del lateral de la empuñadura incluye un mecanismo de retención para evitar el accionamiento accidental.

- El botón GRABACIÓN del lado delantero puede desactivarse mediante los ajustes. ([FRONT REC])

- En los siguientes casos, puede llevar algún tiempo completar la escritura en la tarjeta P2 aunque haya pulsado botón GRABACIÓN para detener la grabación. Por este motivo, si pulsa botón GRABACIÓN pronto para comenzar la grabación, la cámara no puede funcionar. Aparece [REC PAUSE INVALID] en el centro de la pantalla. Una vez finalizado el proceso de interrupción de la grabación y después de que desaparezca [REC PAUSE INVALID], puede empezar la grabación siguiente.

  - Detención de la grabación a corto plazo

  - Detención inmediatamente después de grabar en dos tarjetas de memoria microP2

Inicio de la página