- Arriba
- Pantalla
- Visualización de estado de la pantalla
- Visualización de comprobación del modo

# Visualización de comprobación del modo

Los ajustes y el estado de la cámara pueden visualizarse en el visor o en la pantalla del monitor LCD para su comprobación.

Cada vez que se empuja el interruptor <DISP/MODE CHK> de la cámara hacia el lado <CHK>, se cambiarán las cinco pantallas.

Pantalla de visualización [STATUS] → pantalla de visualización [FUNCTION] → pantalla de visualización [AUDIO] → pantalla de visualización [USER SW] → pantalla de visualización [META INFO] → ninguna visualización

Cada pantalla se muestra durante aproximadamente cinco segundos. Empujar el interruptor <DISP/MODE CHK> hacia el lado <CHK> mientras se muestra la pantalla mueve a la siguiente pantalla.

## Pantalla [FUNCTION]

Muestra el estado de la salida de video y la información de los soportes de grabación.

[SDI OUT] | — | Muestra el estado de la salida de señal desde el terminal <SDI OUT>.
[TYPE] | Muestra el formato de la señal de salida del terminal <SDI OUT> por [HD-SDI]/[SD-SDI].
[CHAR] | Muestra el estado de superposición de caracteres seleccionado en el menú principal → [OUTPUT SEL] → [SDI OUT CHAR] por [ON]/[OFF].
[P2CARD STATUS] | — | Muestra el estado de la tarjeta P2 insertada en la ranura para tarjeta, la capacidad restante y la capacidad usada total. Los estados de tarjetas que se visualizan son los siguientes: [ACTIVE]/[ACCESSING]/[INFO READING]/[FULL]/[PROTECTED]/[NOT SUPPORTED]/[FORMAT ERROR]/[AUTH NG]/[REC IMPOSSIBLE]/[NO CARD] Para más detalles, consulte “LED de acceso de la tarjeta P2 y estado de las tarjetas P2”.
[TOTAL P2/mP2] | Muestra la capacidad restante/capacidad total sumadas para las ranuras 1 y 2 (o las ranuras 3) y el soporte de grabación ([P2] o [mP2]).
[SLOT1] | Muestra el estado de la tarjeta de memoria microP2 en la ranura 1 y la capacidad restante/capacidad total.
[SLOT2] | Muestra el estado de la tarjeta de memoria microP2 en la ranura 2 y la capacidad restante/capacidad total.
[SLOT3] | Muestra el estado de la tarjeta de memoria P2 en la ranura 3 y la capacidad restante/capacidad total.
[PROXY] | [MEDIA] | Muestra el estado de selección de soportes para grabación proxy. [P2]/[P2&SD]/[OFF]
[MODE] | Muestra el estado del ajuste para el modo de grabación de proxy. [AVC-G6 2CH MOV]/[SHQ 2CH MOV]/[HQ 2CH MOV]/[LOW 2CH MOV]
[PROXY ERROR] | Muestra el error de función del módulo de proxy.
[NETWORK] | [NETWORK] | Muestra el estado de la red que se utilizará y el estado de la transmisión en streaming.

## Pantalla [AUDIO]

Muestra los ajustes de audio y el estado de selección de cada canal de grabación.

[AUDIO] | [INT MIC] | Muestra el estado del micrófono incorporado establecido en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [INT MIC]. [STEREO]: graba audio desde dos direcciones desde el frente mediante el micrófono estéreo 2ch. [MONO]: este modo graba audio más nítido desde la parte frontal mediante la mejora de la direccionalidad hacia delante como un micrófono de cañón. El audio grabado desde la izquierda y la derecha es el mismo. [OFF]: desactiva el audio del micrófono incorporado.
[AUDIO OUT] | Muestra el estado de la señal de entrada de audio establecida en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [OUTPUT SETTING] → [AUDIO OUT]. [CH1/CH2]/[CH1]/[CH2]/[CH3/CH4]/[CH3]/[CH4]
[A.IN] | [CH1/2/3/4] | Muestra el estado de entrada de cada canal. [INT(L)]/[INT(R)]/[INPUT1]/[INPUT2]
[LEVEL] | [CH1/2/3/4] | Muestra el método de ajuste del nivel de grabación seleccionado actualmente en cada canal. [VR]: Aparece cuando se fija el ajuste manual usando el dial de ajuste. [MENU]: aparece cuando se establece el ajuste manual usando [LEVEL CONTROL CH3]/[LEVEL CONTROL CH4] en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING]. [AUTO]: Aparece cuando se fija el ajuste automático.
[F.VR] | [CH1/2/3/4] | Se visualiza [ON]/[OFF] cuando el dial <F.AUDIO LEVEL> está activado en el canal en el que se visualiza [VR] (ajuste manual por el dial de ajuste) en [LEVEL].
[LIMITER] | [CH1/2/3/4] | Muestra los ajustes del limitador de cada canal.
[LOWCUT] | [CH1/2/3/4] | Muestra el estado del filtro de corte bajo de cada canal.

## Pantalla [USER SW]

Muestra el estado de asignación de cada botón USER. Para obtener más detalles, consulte “Asignación de funciones a los botones USER”.

[OTHER ASSIGN] | [GAIN L] | Aparece el valor de ganancia asignado a <L> del interruptor <GAIN>.
[GAIN M] | Aparece el valor de ganancia asignado a <M> del interruptor <GAIN>.
[GAIN H] | Aparece el valor de ganancia asignado a <H> del interruptor <GAIN>.
[S.GAIN] | Enumera y muestra el valor de ganancia asignado como super ganancia.
[WHITE BAL A] | Muestra la temperatura de color asignada a <A> del interruptor <WHITE BAL>.
[WHITE BAL B] | Muestra la temperatura de color asignada a <B> del interruptor <WHITE BAL>.
[WHITE BAL PRE] | Muestra la temperatura de color asignada a <PRST> del interruptor <WHITE BAL>.
[USER SW] | [USER1] - [USER8] | Muestra la asignación efectuada a los botones del USER1 al USER8.

## Pantalla [META INFO]

Muestra la información añadida como metadatos.

[META INFO] | [POSITION] | Muestra la información (latitud, longitud, altitud, fecha y hora) adquirida desde el GPS cuando el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [GPS] se configura como [INTERNAL].
[ROLL] | Muestra la inclinación horizontal de la cámara proporcionada por el calibre de nivel indicándola como un ángulo. La posición horizontal equivale al valor 0°, y la inclinación hacia la izquierda se indica con un valor negativo y la inclinación hacia la derecha se indica con un valor positivo.
[PITCH] | Muestra la inclinación vertical de la cámara proporcionada por el calibre de nivel indicándola como un ángulo. La posición vertical equivale al valor 0°, y la inclinación hacia abajo se indica con un valor negativo y la inclinación hacia arriba se indica con un valor positivo.

Inicio de la página