- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [SCENE FILE]

# [SCENE FILE]

Configure los ajustes relacionados con los archivos de escena.

Este menú se utiliza para establecer ajustes precisos de la calidad de imagen de las imágenes de la cámara, seleccionar archivos de escenas y leer/escribir datos de archivos de escenas en la memoria interna.

Estos elementos del menú no pueden establecerse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[FILE SELECT] | Selecciona el archivo de escena (del 1 al 6). [F1:], [F2:FLUO.], [F3:SPARK], [F4:B-STR], [F5:CINE V], [F6:CINE D] Configuración de fábrica: [F1:]
[NAME EDIT] | Edita el nombre del archivo de escena seleccionado en el menú de archivos de escena. (Máximo de seis caracteres)
[LOAD/SAVE/INITIALIZE] | Carga/guarda/inicializa los valores de ajuste asignados en el número de archivo de escena actual (uno entre el 1 y el 6). [LOAD]: selecciona y carga un archivo de escena guardado en la memoria de la cámara. [SAVE]: especifica un título y un número de archivo para los valores actuales de ajuste y los guarda como un archivo de escena en la memoria de la cámara. [INITIALIZE]: inicializa los archivos de escena seleccionados (del 1 al 6) a los ajustes predeterminados de fábrica.
[VFR] | Establece el permiso/prohibición de la velocidad de fotogramas variable (VFR). [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[FRAME RATE] | Cambia el intervalo de disparo y el tiempo de exposición cuando [VFR] se encuentra ajustado en [ON]. Cuando [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz: [60fps], [54fps], [48fps], [44fps], [40fps], [36fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps] Cuando [SYSTEM MODE] = 50 Hz: [50fps], [48fps], [45fps], [42fps], [37fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [23fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps] Configuración de fábrica: [24fps] (cuando [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz), [25fps] (cuando [SYSTEM MODE] = 50 Hz)
[SYNC SCAN TYPE] | Cambia los ajustes de visualización de la exploración sincronizada. [sec]: visualiza a tiempo. [deg]: visualiza en el ángulo de apertura del obturador. Configuración de fábrica: [sec]
[SYNCHRO SCAN] | Muestra la velocidad de la obturación de la exploración sincronizada que se utiliza al filmar vídeo para la televisión, etc. Cuando [SYNC SCAN TYPE] = [sec], y [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz: 60i/60p: [1/60.0]…[1/249.8] 30P: [1/30.0]…[1/249.8] 24P: [1/24.0]…[1/249.8] Cuando [SYNC SCAN TYPE] = [sec], y [SYSTEM MODE] = 50 Hz: 50i/50P: [1/50.0]…[1/250.0] 25P: [1/25.0]…[1/250.0] Cuando [SYNC SCAN TYPE] = [deg] (en intervalos de 0,5 grados, visualización del ángulo): [3.0d]...[360.0d] Configuración de fábrica: [1/60.0] (cuando [SYNC SCAN TYPE] = [sec], y [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz)
[MASTER DTL] | Ajusta el nivel del efecto del detalle de la parte completa. [−31]…[31] Configuración de fábrica: [0]
[DTL CORING] | Ajusta el nivel de la señal (incluido el ruido) que no activa el efecto del detalle. [0]…[60] Configuración de fábrica: [1]
[DETAIL SETTING] | [DETAIL] | Ajusta la función de detalle en [ON]/[OFF]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [V.DTL LEVEL] | Ajusta la intensidad del nivel de detalle en dirección vertical. [−7]…[7] Configuración de fábrica: [0]
| [H.DTL FREQ.] | Ajusta el grosor del nivel de detalle en dirección horizontal. [−7]…[7] Configuración de fábrica: [0]
| [V. DTL FREQ.] | Ajusta el grosor del nivel de detalle en dirección vertical. [0]…[2] Configuración de fábrica: [1]
| [LEVEL DEPEND.] | Cuando se resalta el detalle de la señal de luminosidad, los detalles de las partes más oscuras se comprimen. Los detalles de las zonas brillantes también se comprimen más cuando el valor establecido para [LEVEL DEPEND.] es más grande. [−7]…[7] Configuración de fábrica: [0]
| [KNEE APE LVL] | Establece el nivel de detalle de zonas de alta luminosidad (zonas con altos brillos). [OFF], [1]…[5] Configuración de fábrica: [2]
| [DTL GAIN(+)] | Ajusta el nivel de detalle de la dirección + (para aumentar el brillo). [−31]…[31] Configuración de fábrica: [0]
| [DTL GAIN(−)] | Ajusta el nivel de detalle de la dirección − (para hacerlo más oscuro). [−31]…[31] Configuración de fábrica: [0]
[SKIN TONE DTL A] | Selecciona la tabla de tono de la piel que mostrará el detalle del tono de la piel. Cree la tabla del tono de la piel con [DETECT TABLE]. Puede filmar tonos de piel más lisos si visualiza el detalle del tono de la piel. [SKIN TONE DTL A] puede usarse solo o en combinación con [SKIN TONE DTL B] y [SKIN TONE DTL C]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[SKIN TONE DTL B] | Selecciona la tabla de tono de la piel que mostrará el detalle del tono de la piel. Cree la tabla del tono de la piel con [DETECT TABLE]. Puede filmar tonos de piel más lisos si visualiza el detalle del tono de la piel. [SKIN TONE DTL B] puede usarse solo o en combinación con [SKIN TONE DTL A] y [SKIN TONE DTL C]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[SKIN TONE DTL C] | Selecciona la tabla de tono de la piel que mostrará el detalle del tono de la piel. Cree la tabla del tono de la piel con [DETECT TABLE]. Puede filmar tonos de piel más lisos si visualiza el detalle del tono de la piel. [SKIN TONE DTL C] puede usarse solo o en combinación con [SKIN TONE DTL A] y [SKIN TONE DTL B]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[SKIN TONE ZEBRA] | Establezca para visualizar un patrón de cebra en la zona del tono de la piel visualizado en la pantalla del visor. El patrón de cebra se visualiza cuando este elemento se establece en [ON] y [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C] está activado. El patrón de cebra muestra la zona seleccionada en [SKIN TONE DTL SETTING]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[SKIN TONE DTL SETTING] | [DETECT TABLE] | Selecciona la tabla de tono de la piel del sujeto que muestra el detalle del tono de la piel. [A], [B], [C] Configuración de fábrica: [A]
| [SKIN TONE GET] | Obtiene la información del color de [A], [B] o [C] seleccionado en [DETECT TABLE] de cerca del marcador central. Si se ejecuta, los datos de [I CENTER] a [Q PHASE] se obtienen automáticamente. Los datos obtenidos se convierten en los datos de la tabla de [A], [B] o [C] seleccionados en [DETECT TABLE]. No se puede obtener información de color múltiple simultáneamente para [A], [B] y [C].
| [SKIN DTL EFFECT] | Establece el nivel efectivo del detalle del tono de la piel. [0]…[31] Configuración de fábrica: [16]
| [I CENTER] | Establece la posición central del eje I superior (estableciendo la zona que muestra el tono de la piel). [0]…[255] Configuración de fábrica: [35]
| [I WIDTH] | Establece el ancho de la zona que muestra el tono de la piel del eje I superior que se enfoca en [I CENTER]. [0]…[255] Configuración de fábrica: [55]
| [Q WIDTH] | Establece el ancho de la zona que muestra el tono de la piel del eje Q superior que se enfoca en [I CENTER]. [0]…[90] Configuración de fábrica: [10]
| [Q PHASE] | Establece la fase de la zona que muestra el tono de la piel relacionado con el eje Q. [−180]…[179] Configuración de fábrica: [0]
[RB GAIN CONTROL SETTING] | [R GAIN AWB PRE] | Establece la ganancia Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en <PRST>. [−200]…[200] Configuración de fábrica: [0]
| [B GAIN AWB PRE] | Establece la ganancia Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en <PRST>. [−200]…[200] Configuración de fábrica: [0]
| [R GAIN AWB A] | Establece la ganancia Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en <A>. [−200]…[200] Configuración de fábrica: [0]
| [B GAIN AWB A] | Establece la ganancia Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en <A>. [−200]…[200] Configuración de fábrica: [0]
| [R GAIN AWB B] | Establece la ganancia Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en <B>. [−200]…[200] Configuración de fábrica: [0]
| [B GAIN AWB B] | Establece la ganancia Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en <B>. [−200]…[200] Configuración de fábrica: [0]
| [AWB A GAIN OFFSET] | Establece la ganancia Rch y la ganancia Bch cuando se realice el balance de blancos automático una vez que el interruptor <WHITE BAL> está en <A>. [ON]: mantiene los valores establecidos en [R GAIN AWB A] y [B GAIN AWB A]. [OFF]: establece el valor de la ganancia de Rch y de la ganancia de Bch en [0]. Configuración de fábrica: [OFF]
| [AWB B GAIN OFFSET] | Establece la ganancia Rch y la ganancia Bch cuando se realice el balance de blancos automático una vez que el interruptor <WHITE BAL> está en <B>. [ON]: mantiene los valores establecidos en [R GAIN AWB B] y [B GAIN AWB B]. [OFF]: establece el valor de la ganancia de Rch y de la ganancia de Bch en [0]. Configuración de fábrica: [OFF]
[COLOR TEMP Ach SETTING] | [COLOR TEMP] | Muestra la temperatura de color cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <A> y funciona el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido. Además, con el balance de blancos automático, la temperatura del color puede cambiarse mediante el cambio del balance de salida de Rch y Bch. [2000K]…[15000K] Configuración de fábrica: [3200K]
| [R Gain] | Muestra la salida de Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <A> y funciona el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido. Además, con el balance de blancos automático, el color puede cambiarse en el eje Rch mediante el cambio de la salida de Rch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]
| [B Gain] | Muestra la salida de Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <A> y funciona el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido. Además, con el balance de blancos automático, el color puede cambiarse en el eje Bch mediante el cambio de la salida de Bch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]
| [G AXIS] | Muestra la salida del eje G cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <A> y funciona el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido. Además, con el balance de blancos automático, el color puede cambiarse en el eje G mediante el cambio de la salida de Rch/Bch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]
[COLOR TEMP Bch SETTING] | [COLOR TEMP] | Muestra la temperatura de color cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <B> y funciona el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido. Además, con el balance de blancos automático, la temperatura del color puede cambiarse mediante el cambio del balance de salida de Rch y Bch. [2000K]…[15000K] Configuración de fábrica: [3200K]
| [R Gain] | Muestra la salida de Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <B> y funciona el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido. Además, con el balance de blancos automático, el color puede cambiarse en el eje Rch mediante el cambio de la salida de Rch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]
| [B Gain] | Muestra la salida de Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <B> y funciona el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido. Además, con el balance de blancos automático, el color puede cambiarse en el eje Bch mediante el cambio de la salida de Bch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]
| [G AXIS] | Muestra la salida del eje G cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <B> y funciona el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido. Además, con el balance de blancos automático, el color puede cambiarse en el eje G mediante el cambio de la salida de Rch/Bch. [−400]…[400] Configuración de fábrica: [0]
[CHROMA LEVEL] | Establece el nivel cromático de las señales PR y PB. [−99%]…[40%], [OFF] Configuración de fábrica: [0%]
[CHROMA PHASE] | Ajusta con precisión la fase cromática de las señales PR y PB. [−31]…[31] Configuración de fábrica: [0]
[MATRIX] | Selecciona la tabla de matrices para mostrar el color de la filmación. [NORM1]: muestra el color adecuado para filmar en exteriores o bajo una lámpara halógena. [NORM2]: muestra un color más vívido que [NORM1]. [FLUO.]: muestra el color adecuado para filmar en interiores bajo luz fluorescente. [CINELIKE]: muestra el color adecuado para filmar vídeo de calidad cinematográfica. Configuración de fábrica: [NORM1]
[MATRIX SETTING] | [MATRIX R-G] | Ajusta el matriz lineal. (Rojo - Verde) [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [MATRIX R-B] | Ajusta el matriz lineal. (Rojo - Azul) [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [MATRIX G-R] | Ajusta el matriz lineal. (Verde - Rojo) [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [MATRIX G-B] | Ajusta el matriz lineal. (Verde - Azul) [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [MATRIX B-R] | Ajusta el matriz lineal. (Azul - Rojo) [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [MATRIX B-G] | Ajusta el matriz lineal. (Azul - Verde) [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
[COLOR CORRECTION SETTING] | [R (SAT)] | Corrige la saturación de color rojo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [R (PHASE)] | Corrige el matiz rojo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [R-R-Mg (SAT)] | Corrige la saturación de color entre el rojo y los “colores entre rojo y magenta”. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [R-R-Mg (PHASE)] | Corrige el matiz entre el rojo y los “colores entre rojo y magenta”. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [R-Mg (SAT)] | Corrige la saturación de color entre rojo y magenta. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [R-Mg (PHASE)] | Corrige el matiz entre rojo y magenta. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Mg (SAT)] | Corrige la saturación de color magenta. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Mg (PHASE)] | Corrige el matiz magenta. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Mg-B (SAT)] | Corrige la saturación de color entre magenta y azul. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Mg-B (PHASE)] | Corrige el matiz entre magenta y azul. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [B (SAT)] | Corrige la saturación de color azul. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [B (PHASE)] | Corrige el matiz azul. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [B-Cy (SAT)] | Corrige la saturación de color entre azul y cian. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [B-Cy (PHASE)] | Corrige el matiz entre azul y cian. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Cy (SAT)] | Corrige la saturación de color cian. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Cy (PHASE)] | Corrige el matiz cian. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Cy-G (SAT)] | Corrige la saturación de color entre cian y verde. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Cy-G (PHASE)] | Corrige el matiz entre cian y verde. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [G (SAT)] | Corrige la saturación de color verde. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [G (PHASE)] | Corrige el matiz verde. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [G-Yl (SAT)] | Corrige la saturación de color entre el verde y el amarillo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [G-Yl (PHASE)] | Corrige el matiz entre el verde y el amarillo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Yl (SAT)] | Corrige la saturación de color amarillo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Yl (PHASE)] | Corrige el matiz amarillo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Yl-Yl-R (SAT)] | Corrige la saturación de color entre el amarillo y los “colores entre amarillo y rojo”. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Yl-Yl-R (PHASE)] | Corrige el matiz entre el amarillo y los “colores entre amarillo y rojo”. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Yl-R (SAT)] | Corrige la saturación de color entre amarillo y rojo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Yl-R (PHASE)] | Corrige el matiz entre amarillo y rojo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Yl-R-R (SAT)] | Corrige la saturación de color entre los “colores entre amarillo y rojo” y rojo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
| [Yl-R-R (PHASE)] | Corrige el matiz entre los “colores entre amarillo y rojo” y rojo. [−63]…[63] Configuración de fábrica: [0]
[MASTER PED] | Establece el pedestal maestro. [−200]…[200] Configuración de fábrica: [16]
[RGB BLACK CONTROL SETTING] | [R PED] | Establece el nivel pedestal Rch. [−100]…[100] Configuración de fábrica: [0]
| [G PED] | Establece el nivel pedestal Gch. [−100]…[100] Configuración de fábrica: [0]
| [B PED] | Establece el nivel pedestal Bch. [−100]…[100] Configuración de fábrica: [0]
| [PEDESTAL OFFSET] | Establece los niveles pedestales de Rch, Gch y Bch una vez que se ajusta el balance de negros automático. [ON]: mantiene cada uno de los valores establecidos en [R PED], [G PED] y [B PED]. [OFF]: establece el nivel pedestal de Rch, Gch y Bch en [0]. Configuración de fábrica: [OFF]
[GAMMA MODE SEL] | Selecciona la curva gamma. [HD]: la característica gamma de vídeo para HD (High Definition). [SD]: aumenta la ganancia en las zonas más oscuras más que la gamma HD. [FILMLIKE1]: característica que reproduce más zonas destacadas en comparación con la gamma HD. [FILMLIKE2]: característica que reproduce más zonas destacadas en comparación con [FILMLIKE1]. [FILMLIKE3]: característica que reproduce más zonas destacadas en comparación con [FILMLIKE2]. [FILM-REC]: característica gamma de estilo cinematográfico para películas. [VIDEO-REC]: característica gamma de estilo cinematográfico para vídeo. Configuración de fábrica: [HD] Cuando se selecciona [FILM-REC] o [VIDEO-REC] como modo de gamma, para utilizar totalmente la función se recomienda ajustar la apertura del objetivo en un valor inferior al nivel de imagen normal (aprox. 1/2).
[GAMMA SETTING] | [MASTER GAMMA] | Establece la gamma maestra en 0,01 pasos. [0.30]…[0.75] Configuración de fábrica: [0.45]
| [F-REC DYNAMIC LVL] | Cuando se selecciona [FILM-REC] en [GAMMA MODE SEL], se ajusta el rango dinámico. Si se selecciona un elemento diferente de [FILM-REC], no se cambia ningún ajuste. [200%], [300%], [400%], [500%], [600%] Configuración de fábrica: [600%]
| [F-REC BLACK STR LVL] | Cuando se selecciona [FILM-REC] en [GAMMA MODE SEL], se ajusta tramos negros. Si se selecciona un elemento diferente de [FILM-REC], no se cambia ningún ajuste. [0%]…[30%] Configuración de fábrica: [0%]
| [V-REC KNEE SLOPE] | Cuando se selecciona [VIDEO-REC] en [GAMMA MODE SEL], se ajusta la pendiente de articulación. Si se selecciona un elemento diferente de [VIDEO-REC], no se cambia ningún ajuste. [150%], [200%]…[500%] Configuración de fábrica: [500%]
| [V-REC KNEE POINT] | Cuando se selecciona [VIDEO-REC] en [GAMMA MODE SEL], se ajusta el punto de articulación. Si se selecciona un elemento diferente de [VIDEO-REC], no se cambia ningún ajuste. [30%]…[107%] Configuración de fábrica: [30%]
| [BLACK GAMMA] | Establece las curvas de gamma de las zonas oscuras. [−8]…[−1]: comprime las zonas oscuras. [OFF]: estado estándar [1]…[8]: amplía las zonas oscuras. Configuración de fábrica: [OFF]
| [B. GAMMA RANGE] | Establece el nivel máximo de compresión/extensión. [1]: aproximadamente 20% [2]: aproximadamente 30% [3]: aproximadamente 40% Configuración de fábrica: [1]
[KNEE SETTING] | [KNEE MODE] | Establece el modo de funcionamiento de articulación. [AUTO], [MANUAL], [OFF] Configuración de fábrica: [AUTO]
| [A.KNEE RESPONSE] | Establece la velocidad de respuesta de la articulación automática. Cuanto más pequeño es el valor del ajuste, más rápida es la velocidad de respuesta. [1]…[8] Configuración de fábrica: [4]
| [KNEE MASTER POINT] | Establece la posición del punto de articulación en 0,5% pasos. [70.0%]…[107.0%] Configuración de fábrica: [93.0%]
| [KNEE MASTER SLOPE] | Establece la inclinación de la articulación. [0]…[99] Configuración de fábrica: [85]
| [KNEE MASTER SLOPE Rch] | Establece la inclinación de la articulación de Rch. [−31]…[31] Configuración de fábrica: [0]
| [KNEE MASTER SLOPE Bch] | Establece la inclinación de la articulación de Bch. [−31]…[31] Configuración de fábrica: [0]
[HI-COLOR SW] | Alterna el modo que amplía el rango dinámico de color entre [ON]/[OFF]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[HI-COLOR LVL] | Selecciona el nivel del modo que amplía el rango dinámico del color. [1]…[32] Configuración de fábrica: [32]
[WHITE CLIP SETTING] | [WHITE CLIP] | Alterna la función de clip en blanco entre [ON]/[OFF]. Esto habilita el valor de ajuste [WHITE CLIP LVL] cuando el función está en [ON]. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
| [WHITE CLIP LVL] | Establece el nivel del clip en blanco. [90%]…[109%] Configuración de fábrica: [109%]
| [Rch CLIP LVL] | Establece el nivel del clip Rch para los clips blancos. [−31]…[31] Configuración de fábrica: [0]
| [Bch CLIP LVL] | Establece el nivel del clip Bch para los clips blancos. [−31]…[31] Configuración de fábrica: [0]
[DRS] | Activa/desactiva la función de ampliación del rango dinámico. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF] Si se asignan funciones a los botones USER, alterna entre [ON]/[OFF] mediante las operaciones de los botones USER.
[DRS EFFECT DEPTH] | Establece el nivel de compresión de las zonas con altos brillos de la función de ampliación del rango dinámico. Mediante la compresión de los niveles de señal de vídeo de las zonas de alto brillo que aparecen apagadas durante la filmación normal, se puede ampliar el rango dinámico. [1], [2], [3] Configuración de fábrica: [1]
[A.IRIS LEVEL] | Activa/desactiva la función de nivel de iris automático. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON] Si se asignan funciones a los botones USER, alterna entre [ON]/[OFF] mediante las operaciones de los botones USER.
[A.IRIS LEVEL EFFECT] | Ajusta el brillo en el modo de iris automático. Aumente el valor para aumentar el brillo y reduzca el valor para oscurecer la convergencia del iris automático. [−50]…[50] Configuración de fábrica: [0]

Inicio de la página