- Arriba
- Filmación
- Función de grabación de velocidad de fotogramas variable (VFR)
- Grabación de velocidad de fotogramas variable nativa

# Grabación de velocidad de fotogramas variable nativa

Ajuste [1080-59.94P] ([1080-50P]) en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ].

Ajuste [AVC-I100/30PN] o [AVC-I100/24PN] ([AVC-I100/25PN]) en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT].

Ajuste [ON] en el menú principal → [SCENE FILE] → [VFR].

Ajuste la velocidad de fotogramas en función de las condiciones de filmación en el menú principal → [SCENE FILE] → [FRAME RATE].

[FRAME RATE] puede cambiarse mediante la rueda de selección <SEL/PUSH SET>. Para más detalles, consulte “Funcionamiento del menú directo”.

Pulse el botón de grabación.

La grabación se inicia en el modo de velocidad de fotogramas variable nativa.

#### Velocidad de fotogramas y efecto

El efecto de cámara rápida (baja velocidad) o cámara lenta (alta velocidad) puede obtenerse mediante los siguientes ajustes de velocidad de fotogramas.

[SYSTEM MODE] | Velocidad de fotogramas de disparo que se puede seleccionar
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT]
[1080-59.94P] | [AVC-I100/30PN] | [1fps], [2fps], [4fps], [6fps], [9fps], [12fps], [15fps], [18fps], [20fps], [21fps], [22fps], [24fps], [25fps], [26fps], [27fps], [28fps] | [30fps] | [32fps], [34fps], [36fps], [40fps], [44fps], [48fps], [54fps], [60fps]
[AVC-I100/24PN] | [1fps], [2fps], [4fps], [6fps], [9fps], [12fps], [15fps], [18fps], [20fps], [21fps], [22fps] | [24fps] | [25fps], [26fps], [27fps], [28fps], [30fps], [32fps], [34fps], [36fps], [40fps], [44fps], [48fps], [54fps], [60fps]
[1080-50P] | [AVC-I100/25PN] | [1fps], [2fps], [4fps], [6fps], [9fps], [12fps], [15fps], [18fps], [20fps], [21fps], [22fps], [23fps], [24fps] | [25fps] | [26fps], [27fps], [28fps], [30fps], [32fps], [34fps], [37fps], [42fps], [45fps], [48fps], [50fps]
Efecto sobre la reproducción | Cámara rápida (más rápida con un valor inferior) | Estándar | Cámara lenta (más lenta con un valor inferior)
Grabación de audio | No disponible | Disponible | No disponible

NOTA

- Durante la grabación de velocidad de fotogramas variable nativa, la pregrabación, la grabación de bucle, la grabación de intervalos, la grabación de una toma, la grabación de doble códec y la grabación de un clip no se pueden llevar a cabo.

- No se puede grabar el audio. En ese momento, no hay audio de salida y se visualiza a través del medidor del nivel de audio. Una vez iniciada la grabación, se visualizará [VFR ON, NO AUDIO RECORDING].

- El código de tiempo se fija en el funcionamiento de la grabación.

- Es posible que la pantalla aparezca distorsionada al cambiar el ajuste de la velocidad de fotogramas.

- El iris automático y el enfoque automático no funcionan si la velocidad de fotogramas se encuentra ajustada en [9fps] o en un valor inferior y cuando la velocidad de obturador se encuentra ajustada en un valor inferior a 1/12. Deben accionarse manualmente.

- Cuando la velocidad de fotogramas está ajustada en [9fps] o en un valor inferior, el ajuste del obturador se desactiva a la fuerza y los ajustes de velocidad del obturador no se pueden cambiar.

- El audio puede grabarse cuando el formato de grabación es [AVC-I100/24PN] y la velocidad de fotogramas es [24fps], y cuando el formato de grabación es [AVC-I100/30PN] ([AVC-I100/25PN]) y la velocidad de fotogramas es [30fps] ([25fps]). En este caso, el código de tiempo puede ajustarse en free run.

  Si la velocidad de fotogramas está ajustada en un valor inferior a [12fps], la velocidad del obturador se ajusta a la fuerza al mismo valor de tiempo de la velocidad de fotogramas. El ajuste de la velocidad del obturador no se puede cambiar.

Inicio de la página