- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Pantalla de miniaturas

# Pantalla de miniaturas

Pulse el botón <THUMBNAIL> para visualizar la pantalla de miniaturas en el monitor LCD. Vuelva a pulsar el botón <THUMBNAIL> para regresar a la visualización normal. Igualmente, al cambiar de la visualización normal a la visualización de la pantalla de miniaturas, todos los clips serán visualizados en la pantalla de miniaturas.

Pulse el botón <MENU> en la pantalla de miniaturas para habilitar las operaciones del menú de miniaturas.

1. Mensaje de estado

   Aparece un mensaje que muestra el estado del proceso. Se visualiza [UPDATING] y el icono mientras la pantalla se está actualizando.

2. Visualización del estado de la ranura para tarjetas, el dispositivo de almacenamiento y la conexión de la red

   Las condiciones de estado de la tarjeta P2, el dispositivo de almacenamiento y la conexión de red se visualizan como sigue:

   (Amarillo) | Se muestra cuando hay al menos un clip defectuoso que se pueda restablecer en la tarjeta P2 insertada. (Indicador de clip defectuoso /, Indicador de clip desconocido )
   (Rojo) | Se muestra cuando hay al menos un clip defectuoso que no se pueda restablecer en la tarjeta P2 insertada. (Indicador de clip defectuoso /, Indicador de clip desconocido )
   (Blanco) | El número de la ranura para tarjeta en la cual la tarjeta P2 está insertada se muestra en blanco.
   (Amarillo) | El número de la ranura para tarjeta de la tarjeta P2 en la cual se guarda el clip en la posición del cursor se muestra en amarillo. Si los clips se graban en múltiples tarjetas P2, se muestran todos los números de ranura de las tarjetas que contienen los clips. NOTA El contorno se vuelve rojo si la tarjeta P2 insertada está en alguna de las siguientes condiciones: [RUN DOWN CARD] El número máximo de sobrescrituras de la tarjeta P2 ha sido excedido. [DIR ENTRY NG] La estructura del directorio en la tarjeta P2 no es compatible. [AUTH NG CARD] Indica que la tarjeta es una tarjeta de memoria microP2 que no puede autenticar una contraseña CPS.
   (Gris) | Se muestra en gris cuando no hay un dispositivo de almacenamiento conectado.
   (Blanco) | Se muestra en blanco cuando un dispositivo de almacenamiento no puede utilizarse.
   (Amarillo) | Se muestra en amarillo cuando se visualizan las miniaturas de clips en el dispositivo de almacenamiento.
   (Rojo) | Se muestra en rojo cuando hay un dispositivo de almacenamiento conectado pero no puede utilizarse.
   (Gris) | Se muestra en gris cuando la LAN con cable no está activada correctamente.
   (Blanco) | Se muestra en blanco cuando la LAN con cable no está conectada.
   (Amarillo) | Se muestra en amarillo mientras la LAN con cable está activada.
   (Rojo) | Se muestra en rojo cuando existe un problema con el estado de conexión de la LAN con cable.
   (Gris) | Se muestra en gris cuando la LAN inalámbrica no está activada correctamente.
   (Blanco) | Se muestra en blanco cuando la LAN inalámbrica no está conectada.
   (Amarillo) | Se muestra en amarillo mientras la LAN inalámbrica está activada.
   (Rojo) | Se muestra en rojo cuando existe un problema con el estado de conexión de la LAN inalámbrica.
   (Gris) | Se muestra en gris cuando el módem USB 4G/LTE no está activado correctamente.
   (Blanco) | Se muestra en blanco cuando el módem USB 4G/LTE no está conectado.
   (Amarillo) | Se muestra en amarillo cuando el USB 4G/LTE está conectado. La intensidad de la señal se representa con barras verticales amarillas.
   (Rojo) | Se muestra en rojo cuando existe un problema con la conexión del módem USB 4G/LTE.
   (Gris) | Se muestra en gris cuando la carga no se ha iniciado o cuando la carga ha finalizado.
   (Amarillo) | Se muestra en amarillo durante la carga.
   (Rojo) | Se muestra desde que se produce el error de carga hasta que se inicia la siguiente transferencia.

   NOTA

   - Cuando el control remoto es posible en una conexión IP, aparece “R” en el indicador de estado de la red.

   - La visualización de estado del clip defectuoso no se muestra en la pantalla de miniaturas del dispositivo de almacenamiento o la pantalla de miniaturas de FTP.

3. Modo de visualización

   Visualiza los tipos de miniaturas que se mostrarán en la pantalla y los tipos de otras pantallas de la información. Para cambiar entre las pantallas, consulte “Ajuste de la visualización de la pantalla de miniaturas”.

   [ALL] | Visualiza todos los clips.
   [SAME FORMAT] | Visualiza clips en el mismo formato que el formato del sistema.
   [SELECT] | Muestra clips seleccionados mediante el mando de control.
   [MARKER] | Visualiza clips con marcas de toma.
   [TEXT MEMO] | Visualiza clips con datos de memo de texto.
   [SLOT n] | Visualiza clips en la tarjeta P2 especificada. (n: se introducen los números de ranura 1 a 3)
   [NG CLIPS] | Muestra clips defectuosos.
   [P2/REMAIN] | Muestra la información del soporte (capacidad restante).
   [P2/USED] | Muestra la información del soporte (capacidad usada).
   [META DATA] | Visualiza los metadatos ajustados.

4. Pantalla de propiedades sencillas

   Muestra las diversas propiedades del clip en el cual se coloca el puntero. Puede seleccionar los elementos que se visualizarán del menú. Para obtener más detalles, consulte “Propiedades”.

   NOTA

   - Si el número máximo de caracteres se supera, aparecerá solamente el número máximo de caracteres que puedan mostrarse.

5. Miniaturas

   Visualiza la miniatura grabada en cada clip. Puede cambiar esta miniatura mediante la función [EXCH. THUMBNAIL].

   Para más detalles, consulte “Ajuste de la visualización de la pantalla de miniaturas”.

6. Pantalla de información del clip

   Al ajustar este elemento, al inicio se la grabación del clip se muestra ya sea el código de tiempo [TC]/bits de usuario [UB]/tiempo de filmación [TIME]/fecha de filmación [DATE]/fecha y hora de filmación [DATE TIME]/nombre del clip [CLIP NAME]/nombre del clip de usuario [USER CLIP NAME]/número de la ranura para tarjetas [SLOT]/código de tiempo de la miniatura [THUMBNAIL TC].

7. Modo de grabación

   Visualiza el modo de grabación del clip en el cual se encuentra el cursor.

8. Formato del sistema

   Visualiza el formato del clip en el cual se encuentra el cursor.

9. Duración

   Muestra la longitud del clip (duración) en la posición del cursor y la posición actual de reproducción con referencia a la longitud del clip.

   La visualización de la posición de reproducción está habilitada cuando se selecciona [RESUME] en el menú principal → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [PB POSITION].

   Se visualiza la posición aproximada de reproducción cuando la posición de inicio de la reproducción no es al principio.

10. Visualización del número de clips seleccionados y del tiempo de reproducción, y visualización de la información del dispositivo de unión

    Muestra el número de clips seleccionados en la pantalla de miniaturas y el tiempo de reproducción del clip cuando se selecciona [THUMBNAIL INFO.] en el menú principal → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [INFORMATION SEL.]. Para obtener más información, consulte “Visualización del número de clips y el tiempo de reproducción”.

    Muestra la intensidad de la señal y la batería restante del dispositivo de unión cuando se selecciona [BONDING DEV. INFO.] en el menú principal → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [INFORMATION SEL.]. Para obtener más información, consulte “Configuración de la visualización de la información del dispositivo de unión”.

11. Número de clip

    Muestra el número asignado al clip en la tarjeta P2, normalmente en el orden a partir de la fecha y hora de grabación más recientes. Los números de clip de los clips que no pueden reproducirse se muestran en rojo, y también se visualiza el indicador que indica que no se pueden reproducir.

    Para más detalles, consulte “Ajuste de la visualización de la pantalla de miniaturas”.

12. Indicador de marca de toma

    Visualizado en el clip de una miniatura con marca de toma adjunta.

    Para más detalles, consulte “Función de grabación de marca de toma”.

13. Indicador para clips con proxy

    Visualizado en clips con proxy adjunto.

14. Indicador de memo de texto

    Visualizado en clips con datos de memo de texto adjuntos.

15. Indicador de clip de edición copiado

    Visualizado para el clip de edición copiado.

16. Indicador de clip amplio

    Visualizado con clips grabados con la relación de aspecto 16:9. Sin embargo, no aparecerá junto con clips en formato HD.

17. Indicador de clip incompleto

    Se muestra cuando los clips se guardan en múltiples tarjetas P2 y ninguna de las tarjetas P2 está introducida en la ranura para tarjetas.

18. Indicador de clip defectuoso /, Indicador de clip desconocido

    Se muestra para los clips defectuosos, lo cual puede ser producto de numerosas causas, como por ejemplo la desconexión de la alimentación durante la grabación.

    Los clips con indicadores de clip defectuoso amarillos pueden, en algunas ocasiones, restaurarse.

    Para más detalles, consulte “Restauración de clips”.

    Los clips con indicadores de clip defectuoso rojos no pueden ser restaurados y deben ser eliminados. Si el clip no puede ser eliminado, formatee la tarjeta P2.

    se visualiza con los clips que difieran en formato del estándar P2.

19. Indicador de estado de grabación durante subida

    El indicador de grabación durante subida muestra el estado de hasta 100 clips registrados en la lista de carga de la siguiente forma.

    (Gris) | Se muestra hasta que se inicia la carga.
    (Amarillo) | Se muestra durante la carga.
    (Verde) | Se muestra cuando la carga se completa con normalidad y se registra en la lista de carga.
    (Rojo) | Se muestra cuando se ha producido un error de transferencia durante la carga y se registra en la lista de carga.

20. Indicador [P.only]

    Esto se muestra para un clip con un solo proxy no incluyendo los datos de vídeo ni los datos de audio de grabación principal en la pantalla del explorador FTP.

21. Barra deslizante de las miniaturas

    Indica la parte de la miniatura completa que está siendo visualizada actualmente.

22. Indicador del nivel de carga de la batería

    Aparece cuando la cámara está funcionando con la batería y cuando la cámara está funcionando con la carga del adaptador de CA.

Inicio de la página