- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [SYSTEM MODE]

# [SYSTEM MODE]

Configure los ajustes relacionados con el formato de grabación del vídeo y del audio.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[LINE&FREQ] | Establece el formato de la señal de la cámara. Si se ha cambiado este ajuste, seleccione [YES] en un mensaje de confirmación y reinicie la cámara. [1080-59.94P], [1080-50P], [1080-59.94i], [1080-50i], [1080-23.98PsF], [720-59.94P], [720-50P], [480-59.94i], [576-50i]
[REC FORMAT] | Selecciona el códec de grabación y el modo de filmar y grabar. [AVC-I200/60P], [AVC-I200/60i], [AVC-I200/50P], [AVC-I200/50i], [AVC-I200/30PN], [AVC-I200/25PN], [AVC-I200/24PN], [AVC-I100/60P], [AVC-I100/60i], [AVC-I100/50P], [AVC-I100/50i], [AVC-I100/30PN], [AVC-I100/24PN], [AVC-I100/25PN], [AVC-I50/60P], [AVC-I50/60i], [AVC-I50/50P], [AVC-I50/50i], [AVC-G50/60P], [AVC-G50/60i], [AVC-G50/50P], [AVC-G50/50i], [AVC-G25/60P], [AVC-G25/60i], [AVC-G25/50P], [AVC-G25/50i], [AVC-G12/60P], [AVC-G12/60i], [AVC-G12/50P], [AVC-G12/50i], [DVCPRO HD/60P], [DVCPRO HD/60i], [DVCPRO HD/50P], [DVCPRO HD/50i], [DVCPRO50/60i], [DVCPRO50/50i], [DVCPRO/60i], [DVCPRO/50i], [DV/60i], [DV/50i]
[CAMERA MODE] | Fija el modo de grabación de la cámara para el modo 1080i SD. [60i], [50i], [30P], [25P]
[AUDIO SMPL RES] | Selecciona el número de bits de audio ([24BIT] o [16BIT]) cuando [REC FORMAT] es [AVC-I100] o [AVC-I50]. En [REC FORMAT] diferentes de estos, la grabación se realiza en el número de bits de audio fijado, a 24 bits o 16 bits. [16BIT], [24BIT]
[ASPECT CONV] | Selecciona la relación de aspecto del vídeo que desea grabar en 480i, 576i. [SIDE CROP], [LETTER BOX], [SQUEEZE] Configuración de fábrica: [SIDE CROP]
[SCAN REVERSE] | Activa/desactiva la función detección de filmación inversa para la inversión de imágenes en vertical/horizontal. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[SETUP] | Ajusta el nivel de configuración de las señales de vídeo 480i. [0%], [7.5%A]
[SHOOTING MODE] | Establece el modo de filmación en función del entorno de filmación. [NORMAL]: selecciona el modo de filmación para un entorno con brillo normal. [HIGH SENS.]: selecciona alta sensibilidad. (Apropiado para filmar en un entorno oscuro). El monitor LCD muestra [H.SENS.]. Configuración de fábrica: [NORMAL]

Inicio de la página