- Arriba
- Filmación
- Selección de la entrada de audio y ajuste de los niveles de grabación
- Selección de señales de entrada de audio

# Selección de señales de entrada de audio

Seleccione la señal de audio para grabar en el canal de audio 1/2.

El canal de audio 3/4 es determinado automáticamente por los ajustes de <CH1 SELECT> y <CH2 SELECT>.

Interruptor <CH1 SELECT> | Sujetos grabados en el canal 1 | Sujetos grabados en el canal 3
--- | --- | ---
<INT(L)> | Audio L del micrófono incorporado | Micrófono y dispositivo conectados a <AUDIO INPUT 1>
<INPUT1> | Micrófono y dispositivo conectados a <AUDIO INPUT 1> | Audio L del micrófono incorporado
<INPUT2> | Micrófono y dispositivo conectados a <AUDIO INPUT 2> | Audio L del micrófono incorporado

Interruptor <CH2 SELECT> | Sujetos grabados en el canal 2 | Sujetos grabados en el canal 4
--- | --- | ---
<INT(R)> | Audio R del micrófono incorporado | Micrófono y dispositivo conectados a <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Micrófono y dispositivo conectados a <AUDIO INPUT 1> | Audio R del micrófono incorporado
<INPUT2> | Micrófono y dispositivo conectados a <AUDIO INPUT 2> | Audio R del micrófono incorporado

Puede ajustar el número de bits de audio grabados en función del formato.

Para obtener más detalles, consulte “Modos de sistema y funciones de grabación”.

Formato | Número de bits de audio
--- | ---
[AVC-I100] [AVC-I50] | Puede seleccionar [24BIT] y [16BIT]. Puede seleccionar el menú principal → [SYSTEM MODE] → [AUDIO SMPL RES].
[AVC-I200] [AVC-G50] [AVC-G25] | [24BIT] fijado.
[AVC-G12] [DVCPRO HD] [DVCPRO50] [DVCPRO] [DV] | [16BIT] fijado.

Inicio de la página