- Arriba
- Filmación
- Ajuste del balance de blancos y negros
- Ajuste del balance de blancos

# Ajuste del balance de blancos

El balance de blancos debe volver a ser ajustado cuando cambien las condiciones de iluminación. Siga los pasos abajo para ajustar el balance de blancos automáticamente.

#### Al efectuar el almacenamiento en <A> del interruptor <WHITE BAL>

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Ajuste el interruptor <GAIN>.

Normalmente, establezca esto en 0 dB. Si está demasiado oscuro, ajuste la ganancia en un valor apropiado.

Ajuste el interruptor <WHITE BAL> en <A>.

Cambie los ajustes del interruptor <ND FILTER> en función de las condiciones de iluminación.

Para ejemplos de ajuste del interruptor <ND FILTER>, consulte “Ajuste del brillo”.

Coloque el patrón blanco en un punto donde las condiciones de luz coinciden con aquellas de la fuente de luz para el sujeto y enfoque de cerca el patrón blanco de forma que el color blanco aparezca en la pantalla.

Ajuste la apertura del objetivo.

Ajuste el iris de modo que el brillo de Y GET sea de aprox. un 70%.

Pulse el botón <AWB>.

Se ajusta automáticamente el balance de blancos.

#### Modelo blanco

- Un objeto blanco (paño o muro) cerca del sujeto también puede ser usado para el patrón blanco.

- El tamaño requerido del modelo blanco es como sigue.

  1/2 o más del ancho de la pantalla

  1/2 o más de la altura de la pantalla

- Mantenga focos brillantes alejados de la pantalla.

- El modelo blanco debe estar colocado en el centro de la pantalla.

#### Los mensajes se muestran en el visor y en el monitor LCD

- Si la función de seguimiento automático del balance de blancos (ATW) está activada, no se podrá ajustar el balance de blancos.

Estado | Mensaje | Comentario
--- | --- | ---
Durante el ajuste | [AWB Ach ACTIVE] |
Ajuste completado | [AWB A OK 3200K] | El valor ajustado se almacena automáticamente en la memoria especificada (A o B).
Si la temperatura de color del sujeto es inferior de 2000 K o superior a 15000 K | [AWB NG COLOR TEMP LOW] [AWB NG COLOR TEMP HIGH] | [AWB NG COLOR TEMP LOW] indica que la temperatura es inferior a la temperatura indicada. [AWB NG COLOR TEMP HIGH] indica que la temperatura es mayor que la temperatura indicada.

#### Ajuste [COLOR TEMP Ach SETTING]/[COLOR TEMP Bch SETTING]

- El matiz del color se puede cambiar después de que el balance de blancos se haya ajustado automáticamente, después de ajustar cada elemento en el menú principal → [SCENE FILE] → [COLOR TEMP Ach SETTING]/[COLOR TEMP Bch SETTING].

- Ajustar [COLOR TEMP], [R Gain], [B Gain] y [G AXIS] cambia los otros tres valores.

- Aplicar de nuevo el ajuste automático del balance de blancos restablece [COLOR TEMP], [R Gain], [B Gain] y [G AXIS].

## Cuando no hay tiempo para ajustar el balance de blancos

Establezca el interruptor <WHITE BAL> en <PRST>.

- Cada vez que se pulsa el botón <AWB>, los valores ajustados en [3200K], [5600K] y el menú principal → [SW MODE] → [W.BAL VAR] se alternan en orden.

Cuando [VAR] está seleccionado, se puede establecer cualquier valor de balance de blancos comprendido entre [2000K] y [15000K] al girar la rueda de selección <SEL/PUSH SET>.

- El valor mostrado como [VAR] no se garantiza siempre. Utilícelo como valor de referencia.

- El valor de [VAR] puede visualizarse mediante la pulsación del botón <AWB>.

## Cuando el balance de blancos no ha sido ajustado automáticamente

Cuando el balance de blancos no se ha ajustado con éxito, se muestra un mensaje de error en la pantalla del visor y del monitor LCD.

Mensaje de error | Significado | Remedio
--- | --- | ---
[AWB Ach NG] o [AWB Bch NG] | La temperatura de color es demasiado alta o demasiado baja. | Seleccione el filtro apropiado.
[LOW LIGHT] | La luz es insuficiente. | Aumente la cantidad de luz o la ganancia.
[LEVEL OVER] | Hay demasiada luz. | Reduzca la cantidad de luz o la ganancia.
[COLOR TEMP LOW] o [COLOR TEMP HIGH] | La temperatura de color es demasiado alta o demasiado baja. | Seleccione el filtro o la fuente de luz apropiada.

## Ajuste manual de la temperatura de color

La temperatura de color del balance de blancos puede ajustarse mediante el menú de ajustes.

Pulse el botón <AWB> para seleccionar el modo [W.BAL VAR].

Ajuste la temperatura de color en el menú principal → [SW MODE] → [W.BAL VAR].

Esta puede ajustarse entre [2000K] y [15000K].

NOTA

- También se puede accionarse mediante la rueda de selección <SEL/PUSH SET>. Para más detalles, consulte “Funcionamiento del menú directo”.

## Visualizaciones de las pantallas del visor y el monitor LCD relacionadas con el balance de blancos

Para más detalles, consulte “Visualización de estado de la pantalla”.

## Ajuste de la función de seguimiento automático del balance de blancos (ATW)

La cámara está equipada con la función de seguimiento automático del balance de blancos (ATW) que sigue automáticamente el balance de blancos de las imágenes de acuerdo a las condiciones de iluminación.

La función de seguimiento automático del balance de blancos se puede asignar a cada <A>, <B> y <PRST> del interruptor <WHITE BAL>. Configure los ajustes en el menú principal → [SW MODE] → [ATW].

Tenga en cuenta que si la función de seguimiento automático del balance de blancos está asignada al botón USER, la función actúa según la operación del botón USER.

Para más detalles, consulte “Asignación de funciones a los botones USER”.

## Cancelación del seguimiento automático del balance de blancos

Pulse de nuevo el botón USER al que se ha asignado la función de seguimiento automático del balance de blancos o cambie la posición del interruptor <WHITE BAL>. Tenga en cuenta que si la función de seguimiento automático del balance de blancos está asignada al interruptor <WHITE BAL>, la función no puede ser cancelada con el botón USER.

NOTA

- Esta función no garantiza una precisión del 100% en el balance de blancos. Se le ha dado un cierto grado de latitud al rendimiento del seguimiento relativo a los cambios en la luz de ambiente y al rendimiento del balance de blancos.

- La función de seguimiento automático del balance de blancos no funciona si la velocidad de fotogramas se encuentra ajustada en [9fps] o en un valor inferior en la velocidad de fotogramas variable y cuando la velocidad de obturador se encuentra ajustada en un valor inferior a 1/12.

Inicio de la página