- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista [OPTION MENU]
- [LCD SUB BRIGHTNESS]

# [LCD SUB BRIGHTNESS]

Ajuste el brillo individual de los componentes R/G/B del monitor LCD. El brillo total se puede ajustar en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [LCD SETTING] → [LCD BRIGHTNESS].

Opción | Descripción de los ajustes
--- | ---
[R OFFSET] | Ajusta el brillo del componente R del monitor LCD. [0]…[31] Configuración de fábrica: [22]
[G OFFSET] | Ajusta el brillo del componente G del monitor LCD. [0]…[31] Configuración de fábrica: [4]
[B OFFSET] | Ajusta el brillo del componente B del monitor LCD. [0]…[31] Configuración de fábrica: [18]

Inicio de la página