- Arriba
- Filmación
- Función de streaming
- Uso de la función de streaming

# Uso de la función de streaming

Cuando termine de configurar la conexión de red, puede configurar la función de streaming.

Seleccione [STREAMING] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE].

La función de streaming se ha activado.

Establezca el modo de streaming en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [STREAMING MODE].

- Seleccione [LOW], [HQ], [AVC-G6], [SHQ (QoS)] o [AVC-G (QoS)].

- Para obtener más información sobre las combinaciones de modos del sistema y modos de streaming, consulte la tabla de la “Lista de modos del sistema y salidas de streaming compatibles”.

Defina el método para iniciar el streaming.

- Al iniciar el streaming desde un software de aplicación

  - Seleccione [RECEIVER] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].

- Al iniciar el streaming desde la cámara

  - Seleccione [CAMERA] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].

  - Realice el siguiente ajuste cuando el modo de streaming se configure como [SHQ (QoS)] o [AVC-G (QoS)] en el paso 2.

    Configure el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [QoS MAX RATE] y [QoS MIN RATE].

  - Configure el modo de retardo durante el streaming en directo en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [STREAMING LATENCY]. Configure como [NORMAL] si desea enfatizar la estabilidad de streaming. Configure como [SHORT] si desea enfatizar la reducción del retardo de streaming.

Inicie el streaming.

- Al iniciar el streaming desde un software de aplicación

  Si ha iniciado el streaming con un software de aplicación, la cámara empieza a transmitir el vídeo de streaming.

- Al iniciar el streaming desde la cámara

  Seleccione [ON] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START].

  Si la cámara está conectada al destino de transmisión a través de una red, la cámara inicia la transmisión del vídeo de streaming.

  Para detener la transmisión del vídeo de streaming, seleccione [OFF] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START].

  También, el comienzo y la parada de la distribución de la imagen del streaming se pueden controlar con el botón USER cuando [STREAMING START] se asigna al botón USER con el menú principal →[USER SW].

NOTA

- Para reproducir el vídeo de streaming usando el P2 Browser, necesita el VLC Media Player para Windows OS y el QuickTime Player para Mac OS.

  Si embargo, el P2 Browser no admite la función QoS.

- Para obtener más información sobre la descarga de un software compatible con el streaming de vídeo y el entorno operativo, visite el servicio de asistencia en la siguiente página web:

  https://pro-av.panasonic.net/

- La función de streaming no puede usarse junto con la grabación de doble códec, la grabación simultánea ni la grabación en segundo plano.

- La función de streaming no puede usarse junto con la función de grabación durante subida.

- Si el ancho de banda disponible de la red es bajo y la reproducción en streaming se interrumpe, puede solucionarlo seleccionando un modo con menor velocidad de bits en [STREAMING MODE], o bien seleccionando [SHQ (QoS)] o [AVC-G (QoS)]. Además, si selecciona [SHQ (QoS)] o [AVC-G (QoS)], el terminal que recibe los datos de streaming tiene que admitir la función QoS.

- El vídeo de streaming desde la cámara se verá como una pantalla negra en el modo de miniatura y reproducción (incluso durante la comprobación de la grabación).

Inicio de la página