- Arriba
- Preparación
- Conexión y ajuste de accesorios
- Colocación del micrófono delantero

# Colocación del micrófono delantero

Se pueden montar micrófonos como de tipo superdireccional AG-MC200G (opcional).

Se incluyen tornillos de rosca para la protección de los orificios en el cuerpo de la cámara. Extraiga dichos tornillos cuando desee colocar el portamicrófono.

Tornillo para el portamicrófono

Abrazadera de cable del micrófono

Portamicrófono

Terminal <AUDIO INPUT 1>

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Instale el portamicrófono. (Figura 1)

Instale el micrófono y apriete el tornillo de fijación del portamicrófono. (Figura 2)

Conecte el cable de conexión del micrófono al terminal <AUDIO INPUT 1> de la cámara. (Figura 3)

Fije el cable de conexión del micrófono mediante la abrazadera del cable del micrófono.

Ajuste el interruptor <INPUT 1> de modo que coincida con el micrófono que desee conectar.

NOTA

- El portamicrófonos no se puede fijar con los tornillos colocados originalmente en la cámara. Utilice los tornillos específicos que se incluyen con la cámara para fijar el portamicrófono.

Inicio de la página