- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [OTHER FUNCTIONS]

# [OTHER FUNCTIONS]

Configure estos elementos para efectuar ajustes para la lectura/escritura, inicialización de los datos de archivos de usuario de la memoria interna y los ajustes de la cámara.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[USER FILE] | Carga/guarda/inicializa archivos de usuario de la memoria de la cámara. [LOAD]: carga archivos de usuario. [SAVE]: guarda archivos de usuario. [INITIALIZE]: restablece los ajustes de fábrica de los archivos de usuario.
[ACCESS LED] | Selecciona si encender el LED de acceso de la tarjeta P2. [ON], [OFF] Configuración de fábrica: [ON]
[TALLY LAMP] | Configura las condiciones de iluminación de la luz indicadora. [FRONT]: la luz indicadora delantera se enciende. [REAR]: la luz indicadora trasera se enciende. [BOTH]: se encienden la luz indicadora delantera y trasera. [OFF]: la luz indicadora no se enciende. Configuración de fábrica: [OFF]
[CLOCK SETTING] | Ajusta el calendario integrado (fecha y hora) y la zona horaria.
[TIME ZONE] | En el caso de GMT, configure la hora usando intervalos de 30 minutos entre −12:00 y +13:00 (aunque es posible usar +12:45). Después de configurar la hora, al cambiar el valor del ajuste de [TIME ZONE], las horas mostradas y registradas reflejan la hora con la diferencia horaria.
[GL PHASE] | En el modo de HD (1080i, 720P), selecciona la señal de salida cuya fase será bloqueada a la señal introducida en el terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>. [HD SDI]: bloquea la señal de salida HD SDI a la entrada del bloqueo del generador. [COMPOSITE]: bloquea las señales de salida compuesta de conversión descendente (señal del terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT> y señales 480i, 576i del terminal <SDI OUT>) en la entrada de bloqueo del generador. Configuración de fábrica: [HD SDI]
[H PHASE] | Ajusta la fase horizontal cuando se va a bloquear la fase en la entrada de la señal en el terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>. [−512]…[512] Configuración de fábrica: [0]
[SEEK POS SEL] | Selecciona la posición a mover cuando el botón <>/<> se pulsa mientras la reproducción está pausada. [CLIP]: punto de inicio del clip [CLIP&TEXT MEMO]: punto de inicio del clip y ubicación de la nota de texto Configuración de fábrica: [CLIP]
[GPS] | Establece el GPS. La información adquirida de la posición se graba en la ubicación de la filmación de los metadatos. [INTERNAL]: activa el funcionamiento del GPS integrado. La información de la posición se emite a la señal desde el terminal <SDI OUT>. [EXTERNAL]: adquiere la información de la posición desde el dispositivo externo conectado a la cámara a través de la red. [OFF]: no activa el funcionamiento del GPS. No emite y graba la información de ubicación. Configuración de fábrica: [OFF]
[P.OFF GPS DATA] | Conserva la información de ubicación del GPS cuando se apaga la cámara. Establece si desea grabar los datos retenidos en el siguiente encendido hasta que se lleva a cabo un posicionamiento. [HOLD]: conserva y graba los datos. [CLEAR]: borra los datos en el momento en que se apaga la cámara. Graba 0 (No-Info) en el siguiente encendido hasta que se lleva a cabo un posicionamiento. Configuración de fábrica: [CLEAR]
[MENU INITIALIZE] | Restablece los ajustes de fábrica del menú de ajustes completo, incluidos todos los archivos de escena (del 1 al 6) y los archivos de usuario.

Inicio de la página