- Arriba
- Introducción
- Cosas que se pueden hacer con esta cámara
- Conexión a la red

# Conexión a la red

## Conexión LAN con cable

Las siguientes operaciones están disponibles en su ordenador mediante el terminal LAN:

- Comprobación del estado de la cámara

- Comprobación de la imagen en miniatura

- Reproducción proxy

- Descarga de información de gestión de archivos/clips proxy

- Visualización/edición de metadatos

- Adición/eliminación de metadatos (marca de toma o memo de texto)

- Control remoto de la cámara (operaciones colectivas de control de la grabación y código de tiempo/bits de usuario)

Además, las siguientes operaciones están disponibles a través del terminal LAN.

- Transferencia de clips con la función de cliente FTP

- Función de control remoto mediante el Panel de Operación Remoto (AK-HRP200G)

## Conexión mediante una LAN inalámbrica 4G/LTE

La conexión del módulo inalámbrico AJ-WM30 (opcional) al terminal <USB2.0 HOST> (host secundario) de la cámara le permite conectarse mediante una red LAN inalámbrica (IEEE 802.11).

Las siguientes operaciones están disponibles mediante el uso de una tableta, un smartphone y un ordenador.

- Comprobación del estado de la cámara

- Comprobación de la imagen en miniatura

- Reproducción proxy

- Visualización/edición de metadatos

- Adición/eliminación de metadatos (marca de toma o memo de texto)

- Control remoto de la cámara (operaciones colectivas de control de la grabación y código de tiempo/bits de usuario)

Además, los clips pueden transferirse mediante la función de cliente FTP a través de una LAN inalámbrica (conexión al punto de acceso) o 4G/LTE.

Inicio de la página