- Arriba
- Mantenimiento
- Sistema de advertencia
- Casos indicados mediante códigos de error

# Casos indicados mediante códigos de error

Código de error | Visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | --- | ---
[E-30] | [TURN POWER OFF] [P2 CARD] | Se ha producido un error en la memoria interna de la cámara porque la tarjeta P2 a la que se estaba accediendo ha sido expulsada. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo. | No se puede utilizar. Siga el mensaje para apagar la alimentación y vuelva a encender la alimentación. Asegúrese de que no haya ningún error en los clips de la tarjeta expulsada, y restablezca los clips cuando sea necesario.
[E-31] | [TURN POWER OFF] [SYSTEM MODE] | Se ha producido un error en el modo del sistema. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo. | No se puede utilizar. Siga el mensaje para apagar la alimentación una vez, vuelva a encender la alimentación y compruebe que no hay pantalla de error.
[E-33] | [SYSTEM ERROR] [CAMERA] | Se ha producido un error en la unidad de cámara. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo. | El funcionamiento se detiene. Póngase en contacto con su proveedor.
[E-35] | [SYSTEM ERROR] [CODEC] | Se ha producido un de control del códec. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo. | El funcionamiento se detiene. Póngase en contacto con su proveedor.
[E-36] | [SYSTEM ERROR] [P2 SYSTEM] | Se ha producido un error del sistema P2 La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo. | El funcionamiento se detiene. Póngase en contacto con su proveedor.
[E-37] | [SYSTEM ERROR] [P2CS] | Se ha producido un error del microprocesador P2CS. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo. | El funcionamiento se detiene. Póngase en contacto con su proveedor.
[E-39] | [SYSTEM ERROR] [INITIALIZE] | Se ha producido un error en la inicialización del vídeo. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo. | El funcionamiento se detiene. Póngase en contacto con su proveedor.
[E-64] | [SYSTEM ERROR] [FRAME SIGNAL] (o sin visualización) | Se ha producido un error en la señal de referencia. La luz indicadora parpadea cuatro veces por segundo. | El funcionamiento se detiene. Póngase en contacto con su proveedor.

Inicio de la página