- Arriba
- Filmación
- Grabación de doble códec

# Grabación de doble códec

La grabación en diferentes formatos para la grabación principal y secundaria puede llevarse a cabo en la cámara.

Para la grabación secundaria, puede seleccionar el proxy HD en formato AVC-LongG 6 con una resolución de 1920×1080 o uno de los tres proxies SD con diferentes resoluciones.

El formato de archivo es MOV, que es adecuado para la edición no lineal.

Para obtener información acerca de la combinación con la grabación principal, consulte “Modos de sistema y funciones de grabación”.

Ajuste de la grabación de doble códec
Grabación de datos proxy
Grabación en la tarjeta de memoria SD
Comprobación de datos proxy
Visualizaciones de error acerca de las grabaciones de datos proxy
Inicio de la página