- Arriba
- Filmación
- Formatos múltiples
- Selección de la salida de vídeo

# Selección de la salida de vídeo

Se puede seleccionar el método de salida de vídeo.

La salida vídeo, etc. se puede seleccionar en el ajuste de [SDI&HDMI SELECT], [3G-SDI OUT] o [DOWNCON MODE] en el menú principal → [OUTPUT SEL].

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[SDI&HDMI SELECT] | Selecciona señales de salida de los terminales <SDI OUT> y <HDMI OUT>.
[3G-SDI OUT] | Selecciona la salida de tipo de señal 3G-HD SDI del terminal <SDI OUT> de entre [LEVEL-A] y [LEVEL-B] a 1080P.
[DOWNCON MODE] | Selecciona el modo de señal de salida del convertidor descendente del terminal <SDI OUT> o <GENLOCK IN/VIDEO OUT> en el modo HD (1080P, 1080i, 1080/23,98PsF o 720P).

## Selección de la salida de vídeo para cada terminal

- “—” indica un elemento que no se puede seleccionar.

Ajuste | Salida de vídeo
--- | ---
[LINE&FREQ] | [SDI&HDMI SELECT] | Terminal <SDI OUT> | Terminal <HDMI OUT> | Terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>
[1080-59.94P] | [SYSTEM MODE] | 1080/59,94P*1 | 1080/59,94P | 480/59,94i
[1080i] | 1080/59,94i | 1080/59,94i | 480/59,94i
[DOWNCON] | 480/59,94i | 480/59,94P | 480/59,94i
[1080-50P] | [SYSTEM MODE] | 1080/50P*2 | 1080/50P | 576/50i
[1080i] | 1080/50i | 1080/50i | 576/50i
[DOWNCON] | 576/50i | 576/50P | 576/50i
[1080-59.94i] | [SYSTEM MODE] | 1080/59,94i | 1080/59,94i | 480/59,94i
[DOWNCON] | 480/59,94i | 480/59,94P | 480/59,94i
[1080-50i] | [SYSTEM MODE] | 1080/50i | 1080/50i | 576/50i
[DOWNCON] | 576/50i | 576/50P | 576/50i
[1080-23.98PsF] | [SYSTEM MODE] | 1080/23,98PsF*2 | — | 480/59,94i
[DOWNCON] | 480/59,94i | — | 480/59,94i
[720-59.94P] | [SYSTEM MODE] | 720/59,94P | 720/59,94P | 480/59,94i
[DOWNCON] | 480/59,94i | 480/59,94P | 480/59,94i
[720-50P] | [SYSTEM MODE] | 720/50P | 720/50P | 576/50i
[DOWNCON] | 576/50i | 576/50P | 576/50i
[480-59.94i] | — | 480/59,94i | 480/59,94P | 480/59,94i
—
—
[576-50i] | — | 576/50i | 576/50P | 576/50i
—
—

El tipo de la salida se puede seleccionar de entre [LEVEL-A] y [LEVEL-B] en el menú principal → [OUTPUT SEL] → [3G-SDI OUT]. [LEVEL-B] está ajustado en los ajustes predeterminados de fábrica.

Cuando [LINE&FREQ] está ajustado en [1080-23.98PsF] y [SDI&HDMI SELECT] está ajustado en [SYSTEM MODE], la salida de vídeo del terminal <SDI OUT> en el modo de miniaturas o el modo de reproducción (incluida la comprobación de grabación) pasa a 1080/60P. Además, no se emite desde el terminal <HDMI OUT>. Al cambiar de modo entre el modo de cámara y modo de miniaturas (o modo de reproducción), la señal de vídeo emitida desde el terminal <SDI OUT> y el terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT> puede distorsionarse o el vídeo del monitor LCD y el visor puede presentar distorsiones.

Inicio de la página