- Arriba
- Filmación
- Procedimiento básico
- Selección de la resolución, del códec y del formato de vídeo para la grabación

# Selección de la resolución, del códec y del formato de vídeo para la grabación

Puede seleccionar la resolución de la grabación (1080P, 1080i, 720P, 480i, 576i), el códec de grabación (AVC-Intra, AVC-LongG, DVCPRO HD, etc.) y la velocidad de fotogramas de la grabación.

Fije en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ] y [REC FORMAT].

#### Resolución: 1920×1080

Ajuste | Formato de grabación
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE]
[1080-59.94P] | [AVC-I100/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | 1080/60P
[AVC-I200/30PN] [AVC-I100/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | 1080/30PN Native
[AVC-I200/24PN] [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | 1080/24PN Native
[1080-59.94i] | [AVC-I200/60i] [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] [DVCPRO HD/60i] | — | 1080/60i
[1080-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | 1080/50P
[AVC-I200/25PN] [AVC-I100/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | 1080/25PN Native
[1080-50i] | [AVC-I200/50i] [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] [DVCPRO HD/50i] | — | 1080/50i
[1080-23.98PsF] | [AVC-I200/24PN] [AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | — | 1080/24PN Native

#### Resolución: 1280×720

Ajuste | Formato de grabación
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE]
[720-60P] | [AVC-I200/60P] [AVC-I100/60P] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | 720/60P
[DVCPRO HD/60P]
[AVC-I100/30PN] | 720/30PN Native
[AVC-I100/24PN] | 720/24PN Native
[720-50P] | [AVC-I200/50P] [AVC-I100/50P] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | 720/50P
[DVCPRO HD/50P]
[AVC-I100/25PN] | 720/25PN Native

#### Resolución: 720×480

Ajuste | Formato de grabación
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | 480/60i
[30P] | 480/30P over 60i 2:2 Pull Down

#### Resolución: 720×576

Ajuste | Formato de grabación
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE]
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | 576/50i
[25P] | 576/25P over 50i 2:2 Pull Down

NOTA

- En el modo 480i/576i, la relación de aspecto del vídeo para la grabación y salida se puede cambiar.

Inicio de la página