- Arriba
- Preparación
- Tarjeta P2
- Extracción de una tarjeta P2

# Extracción de una tarjeta P2

Figura 1

Figura 2

Abra la cubierta de la ranura para tarjetas.

Quite la tarjeta.

- Tarjetas de memoria microP2

  - Presione la tarjeta microP2 más hacia dentro en la cámara y deje ir.

  - La tarjeta de memoria microP2 se libera de la ranura para tarjeta, y la tarjeta de memoria microP2 se puede quitar.

- Tarjetas de memoria P2

  - Levante el botón de expulsión (Figura 1) y presione hacia dentro. (Figura 2)

NOTA

- Tras la inserción, no retire la tarjeta P2 mientras se está accediendo a ella o está siendo reconocida (el LED de acceso de la tarjeta P2 está parpadeando en naranja). Hacerlo así puede resultar en un funcionamiento incorrecto.

- Si se retira la tarjeta P2 mientras se está accediendo a ella, se visualizará [TURN POWER OFF] en la pantalla del monitor LCD o en la pantalla del visor y se visualizará la luz indicadora u otra advertencia. Además, todos los LED de acceso de tarjeta P2 parpadean rápidamente en naranja. Desconecte la alimentación. (Sistema de advertencia)

- Si se retira la tarjeta P2 mientras se está accediendo a ella, los clips contenidos en ella pueden volverse irregulares. Si es necesario compruebe y restaure los clips. (Restauración de clips)

- Si se retira la tarjeta P2 mientras se está formateando, no se garantiza el formateado de la tarjeta P2. En este caso, se visualizará [TURN POWER OFF] en la pantalla del monitor LCD o en la pantalla del visor. Apague la alimentación y luego vuelva a encenderla y formatee de nuevo la tarjeta P2.

- Si se inserta una tarjeta P2 en otra ranura durante la reproducción, la tarjeta insertada no se reconoce y el LED de acceso a tarjeta P2 no se enciende. La tarjeta P2 empieza a reconocerse cuando termina la reproducción.

- Incluso si una tarjeta P2 se inserta en una ranura para tarjetas vacía durante la grabación, la tarjeta P2 no se puede reconocer inmediatamente en la siguiente instancia:

  - Inmediatamente después de una pregrabación

  - Inmediatamente después de cambiar una ranura de grabación

- El LED de acceso de la tarjeta P2 puede ajustarse para estar apagado de manera continua en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [ACCESS LED]. En este caso, apague la alimentación antes de retirar la tarjeta o después de que se haya insertado la tarjeta o una vez que se ha detenido la operación (grabación, reproducción, etc.) y espere a que se complete la carga antes de retirar la tarjeta.

Inicio de la página