- Arriba
- Descripción de las Partes
- Lado izquierdo

# Lado izquierdo

1. Anillo de enfoque (Enfoque (enfoque manual))

   Efectúe el enfoque manualmente cuando se ajuste el interruptor <FOCUS> en <M>.

2. Anillo del zoom (Anillo del zoom)

   Ajuste el zoom manualmente cuando se ajuste el interruptor <ZOOM> en <MANUAL>.

3. Palanca de cambio de la tapa del objetivo (Apertura y cierre la tapa del objetivo)

   Abra/cierre la tapa del objetivo.

4. Anillo de iris (Iris)

   Ajuste el iris del objetivo manualmente cuando el iris manual se encuentre ajustado mediante el botón <IRIS>.

5. Interruptor <ZOOM> (Ajuste del interruptor <ZOOM>)

   Seleccione el funcionamiento del zoom.

   <SERVO>: puede utilizar el zoom motorizado utilizando la palanca del zoom.

   <MANUAL>: puede accionar el anillo del zoom manualmente para ajustar el ángulo de visualización.

6. Interruptor <DISP/MODE CHK> (Comprobación y visualización del estado de filmación)

   Este es el interruptor de resorte que permite comprobar el estado de la filmación, etc.

   - Empuje este interruptor hacia el lado <OFF> para borrar todas las visualizaciones excepto la del estado de funcionamiento, la visualización del cuadro como el área, el contador, el marcador y la zona de seguridad.

   - Empuje este interruptor hacia el lado <CHK> para visualizar toda la información, como el estado de ajuste de las funciones de la filmación, la lista de funciones asignadas a los botones USER del monitor LCD durante el modo de espera de la filmación o la filmación. Cada vez que se pulsa el interruptor hacia el lado <CHK>, la visualización del estado cambia a su vez.

7. Interruptor <GAIN> (Ganancia)

   Cambie el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de luminosidad bajo las cuales está disparando.

8. Dial <F.AUDIO LEVEL> (Ajuste mediante el dial <F.AUDIO LEVEL>)

   En las siguientes condiciones, es posible ajustar los niveles de grabación de los canales de audio 1 al 4.

   - Cuando el interruptor <CH1>/<CH2> se encuentra ajustado en <MANU>

   - Cuando se ajusta [AUTO LEVEL CH3]/[AUTO LEVEL CH4] en [OFF] en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING]

   La asignación de los canales de audio 1 al 4 puede llevarse a cabo en el menú principal → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [FRONT VR SELECT].

9. Interruptor <WHITE BAL> (Ajuste del balance de blancos)

   Seleccione el método de ajuste del balance de blancos.

   <PRST>: establezca el valor preestablecido del balance de blancos. Cada vez que se pulsa el botón <AWB>, se alternan [3200K], [5600K] y [VAR].

   <A>/<B>: seleccione cuándo desea utilizar el valor almacenado del ajuste del balance de blancos.

10. Botón <MENU> (Operaciones básicas del menú de ajustes)

    Pulse este botón para mostrar [USER MENU]. Pulse este botón durante 3 segundos o más para mostrar el menú principal. Púlselo otra vez para volver a la imagen original.

11. Rueda de selección <SEL/PUSH SET> (Operaciones básicas del menú de ajustes)

    Mueva, seleccione y ajuste los elementos del menú de ajuste mientras se visualiza este.

    Ajuste los valores preestablecidos del obturador, la exploración sincronizada, el valor de la velocidad de fotogramas variable y el balance de blancos.

12. Botón <MODE/MENU CANCEL> (Ajuste del obturador electrónico)

    - Cuando no se visualice el menú de ajuste, cada pulsación del botón cambiará los modos para modificar el valor variable de la velocidad del obturador, la velocidad de fotogramas variable y del balance de blancos.

    - Cuando se visualice el menú de ajuste, el ajuste de los elementos del menú se cancelará y se visualizará la pantalla anterior.

13. Interruptor <AUTO/MANUAL>

    Seleccione el método para ajustar el enfoque, la ganancia, el iris, el balance de blancos y la velocidad del obturador al filmar. Puede ajustar la función que desee asignar a <AUTO> en el menú principal → [AUTO SW].

    <AUTO>: el ajuste se efectúa automáticamente. (Modo automático)

    <MANUAL>: el ajuste se efectúa manualmente. (Modo manual)

14. Botón <SLOT SEL>

    Seleccione la ranura de la tarjeta de memoria microP2 como destino de la grabación.

    Este botón puede utilizarse como botón USER (USER7). (Asignación de funciones a los botones USER)

15. Palanca de ajuste de dioptrías (Utilización del visor)

    Ajuste la escala de dioptrías para que la pantalla del visor pueda verse de manera clara.

16. Interruptor <INPUT 1>/<INPUT 2> (Uso del micrófono externo y del dispositivo de audio)

    Cambie las señales de entrada de audio conectadas al terminal <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.

    <LINE>: seleccione cuándo desea que se conecte el equipo de audio mediante la entrada de línea.

    <MIC>: seleccione cuándo desea que se conecte el micrófono externo.

    <+48V>: seleccione cuándo desea que se conecte el micrófono externo y el micrófono necesita alimentación.

17. Interruptor <CH1 SELECT>/<CH2 SELECT> (Selección de señales de entrada de audio)

    Seleccione el audio para grabar en el canal de audio 1/2.

    <INT(L)>/<INT(R)>: grabe el audio izquierdo (audio derecho) del micrófono incorporado.

    <INPUT1>: grabe señales de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 1>.

    <INPUT2>: grabe señales de entrada desde el terminal <AUDIO INPUT 2>.

18. Interruptor <CH1>/<CH2> (Ajuste del nivel de grabación)

    Seleccione el método para ajustar el nivel de entrada del canal de audio 1/2.

    <AUTO>: el ajuste se efectúa automáticamente.

    <MANU>: efectúe el ajuste mediante el dial <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

19. Dial <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2> (Ajuste del nivel de grabación)

    Ajuste el nivel de grabación del canal del audio 1/2.

20. Altavoz interno

    Emita audio durante la reproducción.

    Al conectar los auriculares al terminal de los auriculares, el audio procedente de los altavoces se apaga automáticamente.

21. Interruptor PALANCA ZOOM (Uso de la palanca del zoom de la empuñadura)

    Seleccione la operación de la palanca del zoom (lateral de la empuñadura).

    <FIX>: acerque/aleje la imagen a la velocidad establecida en el menú principal → [SW MODE] → [H.ZOOM SPEED].

    <VAR>: la velocidad del zoom cambia en función de la fuerza con la que se empuje la palanca. (Si se empuja con suavidad, la velocidad es inferior, y si se pulsa con fuerza, la velocidad aumenta).

    <OFF>: la palanca del zoom no funciona.

22. Interruptor <ND FILTER> (Ajuste del brillo)

    Seleccione el filtro que se adapte a la iluminación del sujeto.

    <1/64>: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/64.

    <1/16>: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/16.

    <1/4>: reduce la cantidad de luz que accede al sensor MOS a 1/4.

    <OFF>: no utiliza el filtro ND.

23. Botón <IRIS> (Iris)

    Seleccione el método de ajuste del iris del objetivo.

24. Botón <FOCUS ASSIST> (Función de asistencia de enfoque)

    Habilita/desactiva la función de asistencia de enfoque que se configura en el menú principal → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST MODE].

    Este botón puede utilizarse como botón USER (USER1). (Asignación de funciones a los botones USER)

25. Botón <MACRO> (Macro)

    Active/desactive la función macro del enfoque.

    Este botón puede utilizarse como botón USER (USER2). (Asignación de funciones a los botones USER)

26. Interruptor <FOCUS> (Enfoque (enfoque manual))

    Seleccione la función de enfoque.

    <A>: efectúa el cambio al modo de enfoque automático. Ajuste el enfoque automáticamente.

    <M>: efectúa el cambio al modo de enfoque manual. Controle el anillo de enfoque manualmente para ajustar el enfoque.

    <>: efectúa el cambio al modo de enfoque manual tras establecer la distancia de enfoque en infinito.

    Este es el interruptor de resorte. Incluso cuando se empuje el interruptor <FOCUS> hacia el lado <>, el interruptor regresará a la posición <M>.

27. Botón <PUSH AUTO> (Enfoque de alta velocidad automático)

    Cuando se pulsa el botón en modo de enfoque manual, el enfoque se ajusta automáticamente mientras se encuentra pulsado.

28. Botón <OIS> (Función de estabilización de la imagen)

    Active/desactive la función de estabilización de imagen.

    Este botón puede utilizarse como botón USER (USER3). (Asignación de funciones a los botones USER)

29. Botón <ZEBRA> (Visualización de patrones de cebra)

    Seleccione la visualización de la cebra o el marcador.

    Este botón puede utilizarse como botón USER (USER4). (Asignación de funciones a los botones USER)

30. Botón <WFM> (Función del monitor de forma de onda)

    Seleccione si desea visualizar el monitor de forma de onda en el monitor LCD.

    Este botón puede utilizarse como botón USER (USER5). (Asignación de funciones a los botones USER)

31. Botón <A.IRIS.LEVEL>

    Active/desactive la función de iris automático.

    Ajuste el valor objetivo del nivel de iris automático en el menú principal → [SCENE FILE] → [A.IRIS LEVEL EFFECT].

    Este botón puede utilizarse como botón USER (USER6). (Asignación de funciones a los botones USER)

Inicio de la página