- Arriba
- Filmación
- Funciones de grabación especiales
- Grabación hot swap

# Grabación hot swap

Cuando se insertan tarjetas de memoria microP2 en dos ranuras para tarjetas de memoria microP2, se puede realizar la grabación de manera continua en dos tarjetas.

Además, se puede cambiar la tarjeta distinta de la que se está grabando en la actualidad y puede continuarse la grabación en tres o más tarjetas (grabación hot swap).

Tenga en cuenta, sin embargo, que el reconocimiento de la tarjeta de memoria microP2 puede ralentizarse dependiendo del tiempo en el que la tarjeta de memoria microP2 se inserta en la ranura de tarjeta vacante (inmediatamente después de la pregrabación o antes y después de la grabación continua en las dos ranuras de tarjetas). Al insertar una tarjeta de memoria microP2, asegúrese de que hay al menos un minuto de espacio libre en la tarjeta en la que se va a grabar.

Pulsar el botón <SLOT SEL> le permite cambiar la ranura en la que desea grabar mediante un toque.

NOTA

- Solamente puede llevar a cabo la grabación hot swap en la ranura para tarjetas de memoria microP2.

- Cambie las ranuras mientras la grabación se encuentra en modo de espera. No se pueden cambiar las ranuras durante la grabación.

- No es compatible con la reproducción hot swap.

Inicio de la página