- Arriba
- Descripción de las Partes
- Lado derecho

# Lado derecho

1. Ocular (Colocación del ocular)

2. Ocular

3. Lámpara ocupado (indicación de estado activo) (Extracción de tarjetas de memoria SD)

   Indica el estado activo de la tarjeta de memoria SD y está iluminada cuando la tarjeta está activa.

4. Ranura de la tarjeta de memoria SD (Inserción de tarjetas de memoria SD)

   Esta es la ranura de inserción para la tarjeta de memoria SD (opcional). Use la tarjeta de memoria SD para grabar/abrir el menú de ajustes de la cámara o para cargar metadatos o grabaciones proxy, etc.

   NOTA

   - Precauciones al usar tarjetas de memoria SD

     - En la cámara, utilice tarjetas de memoria SD que cumplan el estándar SD, el estándar SDHC o el estándar SDXC. Para grabar los datos proxy, utilice tarjetas de memoria SD, SDHC o SDXC con una indicación declass2 o superior.

       Si el formato de grabación de los datos proxy es [SHQ 2CH MOV] o [AVC-G6 2CH MOV], use una tarjeta de class4 o superior.

     - No pueden utilizarse MMC (Multi Media Card). (Tenga en cuenta que tomar fotografías puede no ser posible si efectivamente las utiliza.)

     - Al usar tarjetas miniSD/microSD con la cámara instale siempre el adaptador diseñado especialmente para tarjetas miniSD/microSD. (La cámara no funcionará correctamente si se instala únicamente el adaptador miniSD/microSD. Asegúrese de que la tarjeta ha sido insertada en el adaptador antes de su uso.)

     - Se recomienda el uso de tarjetas de memoria Panasonic SD y tarjetas miniSD/microSD. Asegúrese de formatear las tarjetas en la cámara antes de su uso.

     - Consulte la servicio de asistencia en la siguiente página web para obtener la información más actualizada no incluida en estas instrucciones de funcionamiento.

       https://pro-av.panasonic.net/

     - Las tarjetas de memoria SDHC son un estándar que fue establecido en 2006 por SD Association para las tarjetas de memoria de gran capacidad que exceden de 2 GB.

     - Las tarjetas de memoria SDXC son un estándar que fue establecido en 2009 por la SD Association para las tarjetas de memoria de gran capacidad que exceden de 32 GB.

5. Botón de grabación (lateral de agarre) (Filmación)

   Pulse este botón para iniciar la grabación. Púlselo de nuevo para detenerla.

   Utilizado para la filmación directa en modo de miniaturas.

6. Interruptor de encendido (Preparación)

   Active/desactive la alimentación.

7. Abrazadera de cable del micrófono (Colocación del micrófono delantero)

   Utilizada para asegurar el cable del micrófono.

8. Orificio del pasador

   Conecte el pin del anillo del zoom extraído de la cámara.

9. Terminal de los auriculares (Auriculares)

   Este es el terminal de conexión de los auriculares del monitor de audio.

10. Terminal <AUDIO INPUT 2> (XLR, 3 contactos) (Uso del micrófono externo y del dispositivo de audio)

    Conecte el equipo de audio o el micrófono.

11. Terminal <SDI OUT> (Suministro del código de tiempo de manera externa)

    Este es el terminal de salida de las señales HD/SD SDI.

12. Terminal <TC IN/OUT> (Definición de los datos de tiempo)

    Este es el terminal de entrada/salida del código de tiempo.

    Utilice el interruptor <IN/OUT> para seleccionar la entrada o la salida.

13. Terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT> (Bloqueo externo del código de tiempo)

    Este es el terminal de entrada de las señales de referencia cuando se ajusta el bloqueo del generador en la sección de la cámara. Este es el terminal de salida de vídeo para el monitor.

    Utilice el interruptor <IN/OUT> para alternar la entrada o la salida.

14. Interruptor <IN/OUT> (Ajustes de bits de usuario)

    Cambie la entrada y la salida del terminal <TC IN/OUT> y <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

15. Terminal <CAM REMOTE> (Mando a distancia)

    Conecte el mando a distancia (opcional) para controlar algunas funciones de manera remota.

    <FOCUS IRIS>: (minitoma de 3,5 mm) controle la operación de enfoque y de iris de manera remota.

    <ZOOM S/S>: (minitoma de 2,5 mm) controle la operación del zoom y la de inicio/parada de la grabación de manera remota.

16. Orificios del trípode

    Coloque el trípode. (parte inferior)

    - Tamaño del agujero de montaje

      - 1/4-20 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

      - 3/8-16 UNC (longitud del tornillo de 5,5 mm o menor)

17. Botón <OPEN> (Para el módulo inalámbrico AJ-WM30/AJ-WM50)

    Utilice este botón al abrir la tapa del terminal <USB2.0 HOST> que se encuentra en la parte inferior del botón.

18. Terminal <USB2.0 HOST> (host secundario) (Para el módulo inalámbrico AJ-WM30/AJ-WM50)

    Este es el terminal de la red LAN inalámbrica. Monte el módulo inalámbrico AJ-WM30/AJ-WM50 (opcional).

Inicio de la página