- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [MAINTENANCE]

# [MAINTENANCE]

Estos son elementos para realizar la inspección de mantenimiento de la cámara. Este menú se utiliza para actualizar la versión del firmware de la cámara.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[UPDATE] | Actualiza el firmware de la cámara. (Habilitado solo cuando hay un archivo de actualización especial en la tarjeta de memoria SD.)
[ACTIVATE] | Este menú activa funciones opcionales (se requieren tarifas independientes).

Inicio de la página