- Arriba
- Conexión de red
- Preparación para la conexión
- Para un módulo inalámbrico salvo AJ-WM30/AJ-WM50

# Para un módulo inalámbrico salvo AJ-WM30/AJ-WM50

Conecte el módulo inalámbrico, con excepción de AJ-WM30/AJ-WM50 (opcional) a la cámara. La correa de agarre se puede retirar.

Apague la alimentación de la cámara antes de conectar o desconectar el módulo inalámbrico.

Botón <OPEN>

Terminal <USB2.0 HOST>

Tapón del cable

Cable alargador USB 2.0

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Módulo inalámbrico

Figura 6

Figura 5

Figura 4

Compartimento del tapón del cable

Pulse el botón <OPEN> y retire la cubierta deslizándola en la dirección de la flecha. (Figura 1)

Conecte el cable alargador USB 2.0 (opcional: tipo A macho/hembra, 0,2 m) al terminal <USB2.0 HOST>. (Figura 2)

Quite el tapón del cable que encontrará en el interior de la cubierta retirada (Figura 3), pase por allí el cable alargador USB 2.0 y deslice la cubierta para cerrarla. (Figura 4)

El tapón del cable retirado puede guardarse en el compartimento del tapón del cable que encontrará en el interior de la cubierta.

Pase el cable alargador USB 2.0 por el compartimento de la correa de agarre. (Figura 5)

Conecte el módulo inalámbrico. (Figura 6)

El módulo inalámbrico puede almacenarse en la correa de agarre.

NOTA

- Para obtener más información sobre los módulos inalámbricos que pueden conectarse, consulte la página web del servicio de asistencia.

  https://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/4glte.html

  https://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/wireless_module.html

Inicio de la página