- Arriba
- Pantalla
- Visualización de estado de la pantalla
- Pantalla de visualización

# Pantalla de visualización

1. Visualización del código de tiempo

   Con cada pulsación del botón <COUNTER> se cambia a los siguientes datos (o a ninguna visualización).

   - Contador: valor del contador

   - [CLIP]: valor del contador de clips (solo en el modo de grabación)

     Valor del contador de clips para cada grabación

     Se muestra cuando [CLIP] se encuentra establecido en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [REC COUNTER].

   - [TCG]: valor del código de tiempo

     Al utilizar la videocámara en el modo de reducción de fotogramas, la marca “:” (dos puntos) existente entre el segundo y el fotograma cambia a “.” (punto).

     Durante la reproducción, se muestra [TCR].

   - [UBG]: valor de bits de usuario

     Durante la reproducción, se muestra [UBR].

   - [VUBG]: valor de bits de usuario de VITC

     Durante la reproducción, se muestra [VUBR].

   NOTA

   - Para [TCG] y [UBG], si se encuentran bloqueados en la señal de entrada del terminal <TC IN/OUT>, [TCG] y [UBG] se visualizarán en letras blancas con contornos.

   - El código de tiempo durante la reproducción con 24PN se muestra convertido a 30 fotogramas.

2. Visualización de la velocidad de fotogramas de la filmación/grabación y reproducción

   En la grabación de velocidad de fotogramas variable, se visualiza el número de fotogramas de disparo y el número de fotogramas de la grabación/reproducción.

   Ejemplo) 60:24PN (velocidad de fotogramas variable en la filmación 60P, grabación 24PN)

   En la reproducción, se utiliza el ajuste 2:3 desplegable para convertir el vídeo en 24P over 60P, y se indica la reproducción a una velocidad de 24/60.

   En la grabación estándar, solamente se visualiza la velocidad de fotogramas de disparo.

3. Visualización de la información de proxy

   Aparece la información de grabación de proxy.

   - [PROXY P2 (P2&SD)]: se muestra cuando se inicia la grabación de proxy.

   - [PROXY ERR]: se muestra cuando hay un error en la grabación de proxy.

4. Visualización del estado de la tarjeta de memoria SD

   - [WP]: protegido contra escritura

   - [END]: no queda espacio libre

   - [WR ERR]: error de escritura

   - [SD min]: se visualiza la cantidad de espacio libre restante cuando se graba el proxy en una tarjeta de memoria SD. (Se muestra solamente en la comprobación del modo normal.) Parpadea cuando la capacidad restante es de un minuto o inferior. [−−min] se muestra cuando no hay tarjeta de memoria SD.

5. Visualización del modo de sistema

   Aparece el modo en el cual la cámara está funcionando.

   - [1080-59.94P]: modo progresivo 1080/59,94

   - [1080-59.94i]: modo entrelazado 1080/59,94

   - [1080-50P]: modo progresivo 1080/50

   - [1080-50i]: modo entrelazado 1080/50

   - [1080-23.98PsF]: 1080/23,98PsF modo de fotogramas de segmento/progresivos

   - [720-59.94P]: modo progresivo 720/59,94

   - [720-50P]: modo progresivo 720/50

   - [480-59.94i]: modo entrelazado 480/59,94

   - [576-50i]: modo entrelazado 576/50

6. Visualización del formato de grabación

   Muestra el método de grabación.

   - [AVC-I200]

   - [AVC-I100]

   - [AVC-I50]

   - [AVC-G50]

   - [AVC-G25]

   - [AVC-G12]

   - [DVCPRO HD]

   - [DVCPRO50]

   - [DVCPRO]

   - [DV]

7. Visualización de la grabación en formato tipo buzón

   Visualizado mientras se lleva a cabo la grabación en formato tipo buzón cuando el formato de grabación es 480i/576i y [LETTER BOX] se encuentra ajustado en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [ASPECT CONV].

8. Visualización de estado del ajuste del modo de streaming

   Muestra el estado de ajuste de la función de streaming.

   - [STREAM]: se muestra cuando la función de streaming está configurada y la cámara puede funcionar con normalidad.

   - [STRM]: se muestra cuando hay un error y la cámara no puede funcionar con normalidad. Para restablecer, apague la alimentación y vuelva a encenderla.

9. Visualización del estado del modo de red

   Muestra el estado de la función de red.

   Solo aparece cuando el interruptor <DISP/MODE CHK> se mueve hacia el lado <CHK>.

   - [WLAN]: cuando la LAN inalámbrica está conectada (estado enlazado)

   - [WLAN]: cuando la LAN inalámbrica no está conectada (estado no enlazado)

   - [WLAN]: cuando hay un problema con la conexión LAN inalámbrica

   - [LAN]: cuando la LAN con cable está conectada (estado enlazado)

   - [LAN]: cuando la LAN con cable no está conectada (estado no enlazado) o cuando hay un problema

   - Sin indicación: cuando la función de red está desactivada

10. Visualización del control remoto en una conexión IP

    El estado del control remoto en una conexión IP aparece cuando [IP REMOTE] está ajustado en [ENABLE] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC].

    [IP REMOTE] (parpadeando): aparece durante el estado de espera de la conexión en una conexión IP.

    [IP REMOTE] (iluminado): aparece cuando el control remoto es posible en una conexión IP.

11. Visualización de información del botón USER

    Cuando se pulse el botón USER, se mostrará “nombre del botón USER: nombre de la función asignada” durante tres segundos. El nombre del botón USER se indica mediante de [U1] a [U8].

12. Visualización de la barra de enfoque

    Muestra los siguientes elementos en la parte inferior izquierda del visor. El componente de alta frecuencia del vídeo se muestra en un valor numérico.

    - Barra blanca: visualización de la barra de enfoque

    - Línea verde: visualización del pico

13. Visualización del registro de la marca de hora

    Muestra [R] cuando se encuentra ajustado el registro de la marca de hora.

14. Visualización de la fecha y la hora

    Mostrada en el siguiente orden: “dd mmm yyyy hh:mm:ss”.

    - mmm: mes (JAN (enero), FEB (febrero), MAR (marzo), APR (abril), MAY (mayo), JUN (junio), JUL (julio), AUG (agosto), SEP (septiembre), OCT (octubre), NOV (noviembre), DEC (diciembre))

    - dd: fecha

    - yyyy: año (del 2000 al 2037)

    - hh: hora

    - mm: minuto

    - ss: segundo

15. Visualización del medidor del nivel de audio

    Permite cambiar entre la visualización del medidor de nivel y los canales de salida de audio 1/2 y 3/4 mientras mantiene pulsado el botón USER al que se ha asignado [AUDIO MON SEL].

16. No es posible la visualización de la grabación de audio

    Aparece cuando la grabación de audio no es posible durante la grabación nativa en modo de velocidad de fotogramas variable, durante la grabación de intervalos o durante la grabación de una toma.

17. Visualización del zoom digital

    Muestra la relación del zoom digital.

    - [D2×]: dos veces

    - [D5×]: cinco veces

    - [D10×]: diez veces

18. Visualización del brillo de Y GET

    En el modo Y GET, el nivel de imagen en el fotograma visualizado cerca del centro de la pantalla se visualiza de 0% a 109%.

19. Visualización del filtro ND

    Muestra el filtro ND seleccionado.

20. Visualización de la velocidad del obturador

    Muestra la velocidad del obturador. Cuando se lleva a cabo la exploración sincronizada, la pantalla muestra el contenido ajustado en el menú principal → [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYPE] (tiempo (minutos) o imagen de ángulo abierto).

21. Visualización de la posición del interruptor <WHITE BAL>

    Muestra la posición seleccionada actualmente. Asimismo, la operación de balance de blancos aparece indicada cuando el balance de blancos automático se encuentra preestablecido. En el modo de seguimiento automático del balance de blancos (balance de blancos con seguimiento automático), aparece indicado [ATW], y cuando el modo de seguimiento automático del balance de blancos está bloqueado, aparece indicado [LOCK].

22. Visualización del control de iris automático

    - [STD]: control de iris automático estándar

    - [SPOT]: control de iris automático para focos brillantes

    - [BACK]: control de iris automático para la compensación de contraluz

23. Visualización de ganancia

    Visualiza el valor de ganancia del amplificador de imagen configurado.

24. Visualización del iris

    Muestra el valor de F.

25. Visualización de la posición del zoom

    Muestra la posición del zoom con [Z000] (ángulo panorámico máximo) hasta [Z999] (teleobjetivo máximo).

    Cambie la unidad a milímetros en el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [ZOOM/FOCUS].

    NOTA

    - Cuando se pulsa el botón USER al que se ha asignado [FAST ZOOM] para cambiar el estado, [Z] se muestra en color blanco con bordes.

26. Visualización de la información de control del enfoque

    Muestra la información de control del enfoque mediante de [99] a [00]. [AF] se indica para el enfoque automático, y [MF] se indica para el enfoque manual. Asimismo, si [MF ASSIST] se ajusta en [ON] en el menú principal → [SW MODE] mientras se encuentra en el modo de enfoque manual, aparece indicado [MA].

    De [95] (distancia hasta el sujeto: infinito) a [00] (distancia hasta el sujeto: aprox. 5 cm)

    En función de la posición del zoom, es posible que el sujeto no se encuentre dentro del rango de macro.

    Asimismo, en función de la posición del zoom, es posible que el valor mínimo del rango de macro varíe. La unidad de visualización puede cambiarse a pies o metros desde el menú principal → [DISPLAY SETUP] → [ZOOM/FOCUS].

    Al realizar una filmación macro, aparecerá [AF] o [MF] en blanco y negro invertido.

27. Visualización de macro

    Aparece si se ha activado la función macro de enfoque con el botón <MACRO>.

28. Visualización de filtro ND recomendado

    Muestra el filtro ND recomendado para las condiciones de disparo actuales.

29. Advertencia de la cámara, área de visualización de notificación (Sistema de advertencia, Visualización de estado de la cámara)

30. Visualización del marco del área

    Se muestra si se pulsa el mando de control cuando la función se encuentra asignada en el menú principal → [SW MODE] → [AREA MODE].

31. Visualización del área

    Se muestra cuando se encuentra en el modo de área.

32. Visualización de la función de compensación de banda de flash

    Visualizado cuando se activa la función de compensación de banda de flash.

33. Visualización de la función de ampliación del rango dinámico

    Se muestra cuando la función de ampliación del rango dinámico está en funcionamiento.

34. Visualización del nombre de archivo de escena

    Indica el nombre de archivo de escena de [F1:] a [F6:].

35. Visualización de la estabilización de la imagen

    Aparece cuando se pulsa el botón <OIS> y se ha establecido el modo de estabilizador de imagen.

36. Indicador del nivel de carga de la batería

    A medida que se va reduciendo el nivel de carga de la batería, la indicación cambia → → → → → .

    Cuando se agota la batería, () parpadea.

    (Cuando la cámara funciona con el adaptador de CA, aparece .)

    Es posible que el nivel de carga de la batería no se indique correctamente en lugares con temperaturas extremadamente elevadas o reducidas o si no se ha utilizado la cámara durante un período de tiempo prolongado. Para poder visualizar el nivel de carga de la batería restante correctamente, cargue la batería completamente, utilice la cámara hasta que se agote la batería y, a continuación, cárguela de nuevo. (Incluso después de llevar a cabo el procedimiento, es posible que el nivel de batería restante no se indique correctamente si se utiliza la batería a temperaturas extremadamente elevadas o reducidas durante un período de tiempo prolongado o si se ha cargado la batería de manera repetida.)

    Tenga en cuenta que el tiempo que figura en el indicador del nivel de carga de la batería es una estimación aproximada, ya que este cambia en función de las condiciones de uso.

37. Espacio libre restante en la tarjeta P2

    - : este es el número de ranura. Se visualiza con una inversión de blanco y negro cuando el número de ranura es el destino de grabación. Parpadea mientras se está reconociendo la tarjeta.

    - [min]: muestra el espacio restante en los soportes de cada ranura. Parpadea cuando está cerca del límite.

    - (Ninguna visualización): no aparece cuando no hay una tarjeta insertada.

    - [END]: aparece cuando no hay espacio restante en cada tarjeta.

    - [WP]: aparece cuando la tarjeta P2 está protegida contra escritura.

    - [ERR]: aparece en caso de errores de formato o errores de autenticación.

    - [LOOP min]: aparece cuando se fija el modo de grabación de bucle. Durante la comprobación del modo, en la segunda línea se muestra el tiempo de grabación estándar de la grabación de bucle. [LOOP] parpadea cuando no es posible llevar a cabo la grabación de bucle, por ejemplo, cuando no hay más espacio restante en la tarjeta de memoria microP2.

38. Visualización de soportes de grabación

    Entre las ranuras para tarjetas de memoria P2 y microP2 se muestra la ranura que se puede utilizar para las operaciones de grabación y reproducción ajustada en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [REC MEDIA].

    - [mP2]: ranura de tarjeta de memoria microP2

    - [P2]: ranura de tarjeta de memoria P2

39. Pantalla del modo de grabación simultánea, pantalla del modo de grabación en segundo plano

    - [SIMUL]: aparece cuando la grabación simultánea está ajustada. Si la grabación simultánea no puede realizarse, la indicación [SIMUL] aparecerá con una línea diagonal.

    - [BACKGR]: aparece cuando la cámara está en el modo de grabación en segundo plano y se está realizando la grabación en segundo plano en la ranura 2. Cuando la grabación en segundo plano no ha comenzado en la ranura 2, aparece la indicación [BACKGR] con una línea diagonal.

40. Visualización del modo de alta sensibilidad

    Se muestra cuando [HIGH SENS.] se encuentra establecido en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [SHOOTING MODE].

41. Visualización de estado del modo de grabación de un clip

    - [1-CLIP]: estado en el que se va a grabar un clip nuevo en la grabación de un clip

    - [1CLIP]: estado en el que se puede llevar a cabo la grabación mediante la combinación del clip anterior en la grabación de un clip

42. Visualización del estado de distribución de streaming y estado de carga durante la grabación

    Muestra el estado de la grabación durante subida.

    - []: se muestra cuando la función de grabación durante subida está activada.

      La pantalla parpadeará al iniciarse la grabación justo después de encenderse la alimentación o de insertarse la tarjeta P2, y la carga no se ejecutará hasta que se detenga la grabación.

    - []: se muestra durante la carga.

    - []: se muestra cuando se produce un error de transferencia durante la carga y hasta que se inicia la próxima carga.

    Muestra el estado de streaming.

    - [] (parpadeando): parpadea mientras la cámara se está conectado a un dispositivo que recibirá el vídeo de streaming.

    - [] (iluminado): se muestra cuando la cámara está conectada a un dispositivo que recibe el vídeo de streaming y la cámara está transmitiendo el vídeo de streaming.

      La pantalla se apaga cuando una conexión no se ha establecido correctamente.

    NOTA

    - Según el estado de la red, el indicador [] no podrá continuar durante el funcionamiento real.

43. Visualización del estado de la operación de grabación/reproducción

    - [REC]*1: grabación

    - [PAUSE]: modo de espera de la grabación

    - []: pausa de la reproducción

    - []: reproducción

    - [] ([]): reproducción fotograma a fotograma (rebobinado fotograma a fotograma)

    - [] ([]): avance rápido/reproducción de avance rápido (retroceso rápido/reproducción de retroceso rápido)

    - [CLIP] ([CLIP]): avance de clips (rebobinado de clips), colocación en cola mediante clips

    - [CLIP&T] ([CLIP&T]): colocación en cola (rebobinado) mediante clip y nota de texto (cuando [CLIP&TEXT MEMO] se encuentra ajustado en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [SEEK POS SEL])

    - [START]*1: mostrado cuando se inicia la grabación de un clip nuevo en la grabación de un clip.

    - [END]*1: mostrado al finalizar la combinación de clips en la grabación de un clip.

    - [L-]*2: grabación de bucle

    - [I-]*2: grabación de intervalos, grabación de un toma

    - [P-]*2: pregrabación

    Si la pantalla está ajustada en [OFF], solamente se visualizará [REC], [START] y [END]. También se visualiza durante la pregrabación, la grabación de bucle, la grabación de intervalos o la grabación de una toma.

    Mostrado cuando [INTERVAL], [ONE SHOT] o [LOOP] se encuentra ajustado en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING], o cuando [ON] se encuentra ajustado en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [PRE REC].

44. Visualización del funcionamiento del interruptor <AUTO/MANUAL>

    Aparece cuando el interruptor <AUTO/MANUAL> se encuentra ajustado en <AUTO>.

45. Visualización de GPS

    - Muestra la intensidad de la recepción de la señal del GPS integrado en cuatro niveles cuando el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [GPS] se configura como [INTERNAL]. La intensidad de la señal de GPS aparece indicada mediante el número de barras verticales.

    - La intensidad de la recepción de la señal no se muestra cuando el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [GPS] se configura como [EXTERNAL].

    - No muestra el GPS cuando el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [GPS] se configura como [OFF].

46. Visualización del estado de la conexión 4G/LTE y estado del dispositivo de unión

    Se visualiza el estado de conexión 4G/LTE. Se muestra al usar la conexión 4G/LTE. Muestra la intensidad de la recepción de la señal en seis niveles. Indica la intensidad de las ondas de radio mediante el número de barras verticales. No se visualiza cuando está desactivado el ajuste de 4G/LTE.

    - [4G/LTE]: durante la conexión 4G/LTE

    - [4G/LTE]: cuando no está conectado con 4G/LTE

    - [4G/LTE]: cuando hay un problema con la conexión 4G/LTE

    Muestra el estado del dispositivo de unión. Muestra el estado de dispositivo recibido desde el dispositivo de unión. La intensidad de la recepción de la señal se muestra en seis niveles, y la batería restante se muestra en seis niveles. Cuando hay un error en el dispositivo de unión se visualiza [E].

    NOTA

    - Dependiendo del módem USB compatible, es posible que no aparezcan las barras verticales que indican la intensidad de la señal.

    - El estado del dispositivo quizá no pueda adquirirse según el dispositivo de unión conectado.

    - Para obtener más información sobre el dispositivo de unión que puede adquirir el estado del dispositivo, visite el servicio de asistencia en la siguiente página web:

      https://pro-av.panasonic.net/

47. Visualización del estado de grabación HD SDI REMOTE

    Muestra el estado de control si una grabación se ha iniciado o ha terminado en un dispositivo externo conectado al terminal <SDI OUT>.

    Cuando el menú principal → [OUTPUT SEL] → [HD SDI REMOTE] se configura como [ON], se visualizará siempre con independencia de los ajustes del menú principal → [DISPLAY SETUP]. No se visualiza cuando la opción [HDSDI REMOTE] se configura como [OFF].

    - [SDI]: estado que indica una orden de grabación en un dispositivo externo

    - [SDI]: estado que indica una orden de detener la grabación en un dispositivo externo

48. Visualización del ajuste del volumen de monitor de audio

    Se muestra cuando se pulsa el botón <AUDIO MON/ADV> para el ajuste del volumen del altavoz o los auriculares. La visualización desaparece tres segundos después de la operación.

49. Visualización del nivel de volumen del audio delantero

    El volumen se muestra durante tres segundos cuando se ajusta mediante el dial <F.AUDIO LEVEL>.

## Visualización de estado de la cámara

Estos se indican en la zona de visualización de información en el centro.

[ABB]: se muestra cuando la operación de balance de negros automático está activa.

[ATW ACTIVE]: se muestra cuando se pulsa el botón <AWB> con el seguimiento automático del balance de blancos activo.

[ATW]/[ATW LOCK]: se muestra con el interruptor <WHITE BAL> ajustado en <B> si [ATW] se encuentra asignado.

[AWB]: se muestra cuando la operación de balance de blancos automático está activa.

[AWB P3200K]/[AWB P5600K]: cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <PRST>, se muestra la temperatura de color asignada a <PRST>. También se visualiza cuando se intenta llevar a cabo el balance de blancos automático con el interruptor en la posición <PRST>.

[BACK LIGHT]: se muestra al pulsar el botón USER al que se encuentra asignado [BACK LIGHT] para el control del iris y al cambiar el estado.

[GAINdB]: se muestra cuando la ganancia cambia.

[IRIS:MANUAL]/[IRIS:AUTO]: se muestra al cambiar el funcionamiento del iris.

[SHUTTER 1/]/[SHUTTER OFF]: se muestra al cambiar la velocidad del obturador.

[SPOT LIGHT]: se muestra al pulsar el botón USER al que se encuentra asignado [SPOT LIGHT] para el control del iris y al cambiar el estado.

Inicio de la página