- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión con auriculares, mando a distancia o televisor/monitor
- Mando a distancia

# Mando a distancia

El mando a distancia (opcional) puede conectarse a los terminales <CAM REMOTE> (<FOCUS IRIS>, <ZOOM S/S>).

Cuando se conecta el mando a distancia al terminal <FOCUS IRIS> (minitoma de 3,5 mm), puede controlar de manera remota las operaciones de enfoque y de iris.

Cuando se conecta el mando a distancia al terminal <ZOOM S/S> (minitoma súper de 2,5 mm) puede controlar de manera remota las operaciones de zoom y de inicio/detención de grabación.

Terminal <ZOOM S/S>

Terminal <FOCUS IRIS>

NOTA

- No conecte ningún dispositivo distinto de un mando a distancia a los terminales <CAM REMOTE>. La conexión de un dispositivo distinto de un mando a distancia podría cambiar el brillo u ocasionar el desenfoque de las imágenes.

- <AUTO>/<MANUAL> puede seleccionarse con el control remoto, cuando el iris se configura a través del control remoto con el interruptor <AUTO/MANUAL> ajustado en <AUTO> y cuando [A.IRIS] está ajustado en [OFF] en el menú principal → [AUTO SW].

- Cuando el control remoto está conectado al terminal <FOCUS IRIS>, el iris puede ajustarse solo a través del control remoto y no es posible ajustarlo con el anillo del iris de la cámara.

Inicio de la página