- Arriba
- Conexión de red
- Ajustes de red
- Configuración de red LAN inalámbrica

# Configuración de red LAN inalámbrica

Esta sección describe los ajustes para conectar la cámara a dispositivos móviles (iPad/iPhone), ordenadores o puntos de acceso inalámbricos mediante una red LAN inalámbrica.

## Modo [DIRECT]

Utilice el siguiente procedimiento para acceder a la función de red de la cámara directamente desde un smartphone, una tableta o un ordenador.

Seleccione [DIRECT] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].

Ajuste cada elemento en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] según sea necesario.

[MAC ADDRESS]: dirección MAC de la red LAN inalámbrica (no se puede cambiar)

[SSID]: nombre de la red de la cámara (SSID) (Configuración de fábrica: [AJ-PX270])

[BAND]: ajuste que cambia entre los 2 métodos de transmisión (2,4 GHz o 5 GHz) (Configuración de fábrica: [2.4GHz]) (al usar AJ-WM30: [2.4GHz]/al usar AJ-WM50: [2.4GHz] o [5GHz])

[CHANNEL (2.4GHz)]: canal usado cuando se selecciona 2,4 GHz (Configuración de fábrica: [AUTO])

[CHANNEL (5GHz)]: canal usado cuando se selecciona 5 GHz (Configuración de fábrica: [AUTO])

[ENCRYPTION]: formato de cifrado a utilizar (Configuración de fábrica: [WPA2-AES])

[ENCRYPT KEY]: clave de cifrado de WPA2 (Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef])

[DHCP]: ajuste que permite establecer si desea utilizar la adquisición automática a través de DHCP ([ENABLE]: utiliza la adquisición automática/[DISABLE]: no utiliza la adquisición automática) (Configuración de fábrica: [ENABLE]) (no se puede establecer)

[IP ADDRESS]:IP dirección de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1]).

[SUBNET MASK]: máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])

[DEFAULT GATEWAY]: puerta de enlace predeterminada (Configuración de fábrica: [192.168.0.254]) (La configuración no puede cambiarse)

[PRIMARY DNS]: ajuste de servidor DNS primario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0]) (La configuración no puede cambiarse)

[SECONDARY DNS]: ajuste de servidor DNS secundario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0]) (La configuración no puede cambiarse)

[DHCP SERVER]: ajuste que permite establecer si desea usar la función DHCP SERVER ([ENABLE]: utiliza la función DHCP SERVER/[DISABLE]: no utiliza la función DHCP SERVER) (Configuración de fábrica: [ENABLE])

Seleccione [WLAN] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Si se modifica el ajuste, la cámara se reiniciará si es necesario.

Seleccione SSID de la lista de puntos de acceso para los dispositivos móviles u ordenadores e introduzca la contraseña (clave de cifrado).

Visualice la pantalla de la lista de puntos de acceso en los ajustes inalámbricos y seleccione [SSID] en la cámara.

- Configuración de fábrica: [AJ-PX270]

Cuando aparezca la pantalla de confirmación de la contraseña, introdúzcala (clave de cifrado).

- Configuración de fábrica: [01234567890123456789abcdef]

Compruebe la conexión de red.

Una vez completada la configuración, confirme que la conexión de red de los dispositivos móviles (iPad/iPhone) y ordenadores se ha establecido correctamente.

La aplicación (P2 Browser) que requiere la red se puede utilizar cuando la conexión de red esté establecida correctamente. Sin embargo, si está conectada a través de [DIRECT], la función de cliente FTP no se puede utilizar.

NOTA

- El AJ-WM30 solo puede funcionar cuando el método de comunicación es 2,4 GHz. Cuando [BAND] se configura como [5GHz], [BAND] cambia automáticamente a [2.4GHz] y [CHANNEL (2.4GHz)] a [AUTO] antes del funcionamiento.

- La hora de inicio después de encender la alimentación puede ser más de larga ya que la red tiene que iniciarse.

- Cuando cambie los ajustes de [NETWORK SEL], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Una vez cambiados los ajustes, es posible que el final de la pantalla de ajustes requiera un tiempo debido al reinicio del servicio de red.

- La dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada deben estar establecidas correctamente.

  Si aparece la advertencia [CANNOT ACCESS GATEWAY!] después de que la pantalla de ajustes se cierre, póngase en contacto con el administrador de la red.

- Las direcciones IP de [192.168.255.0] a [192.168.255.255] no pueden utilizarse porque están reservadas por el sistema.

- Si no utiliza la puerta de enlace y el DNS predeterminados, ajústelos en [0.0.0.0].

- Es posible que DHCP y DNS no funcionen correctamente según el entorno de red.

## [INFRA] modo (cuando SSID se entra manualmente)

Utilice los procedimientos siguientes al manualmente conectar con un punto de acceso inalámbrico.

Seleccione [INFRA] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].

Ajuste cada elemento en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] según sea necesario.

[MAC ADDRESS]: dirección MAC de la red LAN inalámbrica (no se puede cambiar)

[BAND]: ajuste que cambia entre los 2 métodos de transmisión (2,4 GHz o 5 GHz) (Configuración de fábrica: [2.4GHz]) (La configuración no puede cambiarse)

[CHANNEL (2.4GHz)]: canal usado cuando se selecciona 2,4 GHz (Configuración de fábrica: [AUTO]) (La configuración no puede cambiarse)

[CHANNEL (5GHz)]: canal usado cuando se selecciona 5 GHz (Configuración de fábrica: [AUTO]) (La configuración no puede cambiarse)

[DHCP]: ajuste que permite establecer si desea utilizar la adquisición automática a través de DHCP ([ENABLE]: utiliza la adquisición automática/[DISABLE]: no utiliza la adquisición automática) (Configuración de fábrica: [ENABLE])

[IP ADDRESS]:IP dirección de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1]).

[SUBNET MASK]: máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])

[DEFAULT GATEWAY]: puerta de enlace predeterminada (Configuración de fábrica: [192.168.0.254])

[PRIMARY DNS]: ajuste del servidor DNS primario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0]) (Cuando [DHCP] está ajustado en [ENABLE] y se puede adquirir desde el servidor DNS, el valor del servidor DNS que se ha adquirido de forma externa se sobrescribe. Cuando el valor es [0.0.0.0], el servidor no está establecido.)

[SECONDARY DNS]: ajuste del servidor DNS secundario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0]) (Cuando [DHCP] está ajustado en [ENABLE] y se puede adquirir desde el servidor DNS, el valor del servidor DNS que se ha adquirido de forma externa se sobrescribe. Cuando el valor es [0.0.0.0], el servidor no está establecido.)

Seleccione [WLAN] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Si se modifica el ajuste, la cámara se reiniciará si es necesario.

Introduzca la información sobre el punto de acceso inalámbrico para conectar con.

Seleccione [MANUAL] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [SSID INPUT MODE].

Introduzca SSID del punto de acceso inalámbrico de destino en [SSID] de la cámara.

Seleccione el método de cifrado que se utilizará de la cámara [ENCRYPTION].

- Configuración de fábrica: [WPA2-AES]

Introduzca una contraseña del punto de acceso inalámbrico de destino en [ENCRYPT KEY] de la cámara.

Compruebe la conexión de red.

Cuando se haya completado el ajuste, confirme que la conexión de red entre la cámara y el punto de acceso inalámbrico se ha establecido correctamente.

Cuando la conexión de red se haya realizado correctamente, el icono de estado de la red situado en la parte superior derecha de la pantalla de miniaturas cambia a amarillo, y las aplicaciones (P2 Browser, función de cliente FTP) que requiere la red se pueden utilizar.

NOTA

- Existen las siguientes restricciones cuando está ajustada la red LAN inalámbrica.

  - Independientemente de los ajustes del menú, las señales no se emiten desde el terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

  - El monitor LCD y el visor no se pueden utilizar juntos. Si cierra el monitor LCD, podrá usar el visor.

- La hora de lanzamiento después de encender la alimentación puede ser más de largo debido a comenzar de la red.

- Cuando cambie los ajustes de [NETWORK SEL], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Una vez cambiados los ajustes, es posible que la terminación de la pantalla de ajustes tarde tiempo en completarse debido al reinicio del servicio de red.

- La dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada deben estar correctamente ajustadas.

  Si se muestra la advertencia [CANNOT ACCESS GATEWAY!] tras la terminación de la pantalla de ajustes, póngase en contacto con el administrador de la red que esté utilizando.

- Si no utiliza la puerta de enlace y el DNS predeterminados, ajústelos en [0.0.0.0].

- Es posible que DHCP y DNS no funcionen correctamente dependiendo del entorno de red.

## [INFRA] modo (cuando SSID se selecciona de la lista)

Utilice los procedimientos siguientes cuando el punto de acceso inalámbrico a conectar con se selecciona de una lista.

Seleccione el menú principal [INFRA] → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].

Ajuste cada elemento en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] según sea necesario.

[MAC ADDRESS]:MAC dirección de la red LAN inalámbrica (no se puede cambiar)

[BAND]: ajuste que cambia entre los 2 métodos de transmisión (2,4 GHz o 5 GHz) (Configuración de fábrica: [2.4GHz]) (La configuración no puede cambiarse)

[CHANNEL (2.4GHz)]: canal usado cuando se selecciona 2,4 GHz (Configuración de fábrica: [AUTO]) (La configuración no puede cambiarse)

[CHANNEL (5GHz)]: canal usado cuando se selecciona 5 GHz (Configuración de fábrica: [AUTO]) (La configuración no puede cambiarse)

[DHCP]: ajuste que permite establecer si desea utilizar la adquisición automática a través de DHCP ([ENABLE]: utiliza la adquisición automática/[DISABLE]: no utiliza la adquisición automática) (Configuración de fábrica: [ENABLE])

[IP ADDRESS]:IP dirección de la cámara (Configuración de fábrica: [192.168.0.1]).

[SUBNET MASK]: máscara de subred (Configuración de fábrica: [255.255.255.0])

[DEFAULT GATEWAY]: puerta de enlace predeterminada (Configuración de fábrica: [192.168.0.254])

[PRIMARY DNS]: ajuste del servidor DNS primario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0]) (Cuando [DHCP] está ajustado en [ENABLE] y se puede adquirir desde el servidor DNS, el valor del servidor DNS que se ha adquirido de forma externa se sobrescribe. Cuando el valor es [0.0.0.0], el servidor no está establecido.)

[SECONDARY DNS]: ajuste del servidor DNS secundario (Configuración de fábrica: [0.0.0.0]) (Cuando [DHCP] está ajustado en [ENABLE] y se puede adquirir desde el servidor DNS, el valor del servidor DNS que se ha adquirido de forma externa se sobrescribe. Cuando el valor es [0.0.0.0], el servidor no está establecido.)

Seleccione [WLAN] en menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Si se modifica el ajuste, la cámara se reiniciará si es necesario.

Introduzca la información sobre el punto de acceso inalámbrico para conectar con.

Seleccione [SELECT] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [SSID INPUT MODE].

Cuando se selecciona [SSID] y se pulsa el botón <SET>, aparece la pantalla de lista de destinos de conexión SSID (SSID pantalla de la lista del destino de la conexión).

Seleccione el SSID del punto de acceso inalámbrico del destino de la conexión mediante el mando de control y, después, pulse el botón <SET>.

- Puede eliminar seleccionado SSID de la historia de la conexión seleccionando SSID y pulsando <SET> el botón mientras que <SHIFT> se pulsa.

- Puede borrar todo el historial de conexiones SSID pulsando el botón <EXIT> mientras pulsa el botón <SHIFT>.

Introduzca la contraseña del punto de acceso inalámbrico para conectar con la cámara [ENCRYPT KEY].

Compruebe la conexión de red.

Cuando se haya completado el ajuste, confirme que la conexión de red entre la cámara y el punto de acceso inalámbrico se ha establecido correctamente.

Cuando la conexión de red se haya realizado correctamente, el icono de estado de la red situado en la parte superior derecha de la pantalla de miniaturas cambia a amarillo, y las aplicaciones (P2 Browser, función de cliente FTP) que requiere la red se pueden utilizar.

NOTA

- Existen las siguientes restricciones cuando está ajustada la red LAN inalámbrica.

  - Independientemente de los ajustes del menú, las señales no se emiten desde el terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

  - El monitor LCD y el visor no se pueden utilizar juntos. Si cierra el monitor LCD, podrá usar el visor.

- La hora de lanzamiento después de encender la alimentación puede ser más de largo debido a comenzar de la red.

- Cuando cambie los ajustes de [NETWORK SEL], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Una vez cambiados los ajustes, es posible que la terminación de la pantalla de ajustes tarde tiempo en completarse debido al reinicio del servicio de red.

- La dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada deben estar correctamente ajustadas.

  Si se muestra la advertencia [CANNOT ACCESS GATEWAY!] tras la terminación de la pantalla de ajustes, póngase en contacto con el administrador de la red que esté utilizando.

- Si no utiliza la puerta de enlace y el DNS predeterminados, ajústelos en [0.0.0.0].

- Es posible que DHCP y DNS no funcionen correctamente dependiendo del entorno de red.

- Un máximo de 20 conexiones se guarda en la historia de la conexión. Cuando se supera este número, se eliminan las más viejas entradas.

- El estado SSID de lista del destino de la conexión es actual cuando la lista fue mostrada y no se restaura automáticamente.

#### SSID pantalla de la lista del destino de la conexión

1. Estado de la selección

   Una marca de verificación [✓] se muestra en seleccionado SSID actualmente. (Esto no muestra el estado de la conexión).

2. SSID

   La lista de la haber detectado SSID y SSID haber registrado en la historia de la conexión se muestra. Los SSID se muestran en orden del que está con la señal más fuerte.

3. Última historia de la conexión

   [H] se muestra en SSID que tiene a más allá de la historia de la conexión. SSID con la última conexión se muestran las historias incluso si la cámara está fuera de la zona de servicio.

4. Formato del cifrado

   Éste es el método de cifrado utilizado por el punto de acceso.

5. Fuerza de la onda de radio

   Esto muestra la fuerza de señal del punto de acceso.

## Modo [4G/LTE]

Realice los siguientes pasos al conectar la cámara con el módem USB 4G/LTE.

Seleccione [4G/LTE] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Cuando el menú principal → [NETWORK SETUP] → [4G/LTE PROPERTY] esté seleccionado, seleccione [4G/LTE PROPERTY] y configure los ajustes según proceda.

Cuando sea necesario configurar el ajuste [4G/LTE PROPERTY] para el módem 4G/LTE USB conectado, el ajuste [4G/LTE PROPERTY] estará activo.

Cuando sea necesario el siguiente ajuste, introduzca correctamente la información proporcionada por el proveedor.

[APN]: define el APN (nombre del punto de acceso) proporcionado por el proveedor.

[USER ID]: define el nombre de usuario proporcionado por el proveedor.

[PASSWORD]: define la contraseña proporcionada por el proveedor.

[DIAL NO.]: define el número de teléfono. Para obtener más información, consulte el manual del proveedor que ha contratado.

Compruebe la conexión de red.

Decida si desea conectar la cámara a la red con 4G/LTE.

El ajuste [4G/LTE] se muestra en la pantalla cuando la conexión de red es correcta. Además, el icono de estado de la red, situado en el margen superior derecho de la pantalla de miniatura, se visualizará en amarillo, y podrá usarse la aplicación que usará la red.

NOTA

- Existen las siguientes restricciones al usar una conexión [4G/LTE].

  - Independientemente de los ajustes del menú, no se envían señales desde todos los terminales de salida de vídeo externos.

  - El monitor LCD y el visor no se pueden utilizar juntos. Si cierra el monitor LCD, podrá usar el visor.

  - Las tarjetas de memoria microP2 solo se pueden usar en la ranura 1. (No pueden utilizarse en la ranura 2.)

- La hora de lanzamiento después de encender la alimentación puede ser más de largo debido a comenzar de la red.

- Cuando cambie los ajustes de [NETWORK SEL], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Una vez cambiados los ajustes, es posible que la terminación de la pantalla de ajustes tarde tiempo en completarse debido al reinicio del servicio de red.

Inicio de la página