- Arriba
- Filmación
- Grabación de doble códec
- Ajuste de la grabación de doble códec

# Ajuste de la grabación de doble códec

## Menú de ajustes

Cuando se graben datos proxy con la cámara, ajuste en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING].

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[CODEC USAGE] | Selecciona el soporte para la grabación de datos proxy. [PROXY REC(P2)]: graba los datos proxy en una tarjeta P2. [PROXY REC(P2&SD)]: registra datos proxy en una tarjeta P2 y en una tarjeta de memoria SD. [STREAMING]: emite secuencias. [OFF]: no graba datos proxy. Configuración de fábrica: [OFF] Si el ajuste de [CODEC USAGE] no puede modificarse, cambie el ajuste de [PROXY REC MODE] o [STREAMING MODE]. Cuando se seleccione [ONE FILE] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT], sólo se podrá seleccionar [OFF].
[PROXY REC MODE] | Ajusta el modo de grabación de los datos proxy. [LOW 2CH MOV], [HQ 2CH MOV], [SHQ 2CH MOV], [AVC-G6 2CH MOV] Configuración de fábrica: [HQ 2CH MOV]
[STREAMING MODE] | Establece el modo de transferencia para streaming. [LOW], [HQ], [AVC-G6], [SHQ (QoS)], [AVC-G (QoS)] Configuración de fábrica: [HQ]
[PROXY DISP] | Selecciona si visualizar los mensajes o la información grabada de datos proxy en el visor y en el monitor LCD. [ON]: visualiza la información de grabación de proxy y la capacidad restante de la tarjeta de memoria SD al inicio de la grabación. La información de advertencia se visualiza siempre. [OFF]: muestra la información de advertencia de la tarjeta de memoria SD y de proxy durante solo tres segundos cuando ocurre la advertencia. Configuración de fábrica: [OFF]
[QoS MAX RATE] | Ajusta la velocidad de bits máxima para los datos de vídeo cuando QoS se está ejecutando. Este ajuste se usa cuando la distribución de streaming se inicia con el funcionamiento de la cámara. Esta opción se puede configurar cuando se selecciona [CAMERA] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER]. [256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps] Configuración de fábrica: [9Mbps] [9Mbps] no puede seleccionarse si [STREAMING MODE] se configura como [SHQ (QoS)].
[QoS MIN RATE] | Ajusta la velocidad de bits mínima para los datos de vídeo cuando QoS se está ejecutando. Este ajuste se usa cuando la distribución de streaming se inicia con el funcionamiento de la cámara. Esta opción se puede configurar cuando se selecciona [CAMERA] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER]. [256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps] Configuración de fábrica: [256Kbps]
[STREAMING LATENCY] | Establece el modo de retardo durante la distribución de streaming. Este ajuste se usa cuando la distribución de streaming se inicia con el funcionamiento de la cámara. Esta opción se puede configurar cuando se selecciona [CAMERA] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER]. [NORMAL]: configure esta opción si desea enfatizar la estabilidad de streaming. [SHORT]: configure esta opción si desea enfatizar la reducción del retardo de streaming. Configuración de fábrica: [NORMAL]

- Para obtener más información acerca de las relaciones entre la grabación de doble códec y el modo de sistema, consulte “Modos de sistema y funciones de grabación”.

- Los puntos siguientes no se muestran puesto que se desactiva la función de streaming cuando el menú principal →[SYSTEM MODE]→[LINE&FREQ] se establece en [1080-59.94P], [1080-50P], [1080-23.98PsF], [480-59.94i] o [576-50i].

  - [STREAMING MODE]

  - [QoS MAX RATE]

  - [QoS MIN RATE]

  - [STREAMING LATENCY]

## Modos de grabación y señales de grabación (vídeo/audio)

Los siguientes ajustes están disponibles únicamente cuando la grabación principal está ajustada en [1080-59.94i], [1080-50i], [720-59.94P] o [720-50P] en el menú principal → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ].

#### Vídeo

Modo de grabación | Formato de archivo | Resolución | Códec | Velocidad de fotogramas | Velocidad de bits
--- | --- | --- | --- | --- | ---
[AVC-G6 2CH MOV] | MOV | 1920×1080*1 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 6 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps |
30 fps/25 fps/24 fps | 3 Mbps
[SHQ 2CH MOV] | MOV | 960×540 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 3500 kbps
[HQ 2CH MOV] | MOV | 640×360 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
[LOW 2CH MOV] | MOV | 480×270 | H.264 Baseline Profile | 30 fps/25 fps | 800 kbps

Cuando [LINE&FREQ] es [1080-59.94i] o [1080-50i]

Cuando [LINE&FREQ] es [720-60P] o [720-50P]

#### Audio

Modo de grabación | Formato de archivo | Códec | Número de canales | Velocidad de bits por canal | Frecuencia de muestreo
--- | --- | --- | --- | --- | ---
[AVC-G6 2CH MOV] | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
[SHQ 2CH MOV] | MOV | LPCM | 2ch | 768 bps | 48 kHz
[HQ 2CH MOV] | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
[LOW 2CH MOV] | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz

Inicio de la página