- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [OUTPUT SEL]

# [OUTPUT SEL]

Configure los ajustes relacionados con la salida del vídeo desde el terminal <SDI OUT>, <HDMI OUT>, <GENLOCK IN/VIDEO OUT> o <TC IN/OUT>.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[SDI OUT] | Selecciona la salida de vídeo desde el terminal <SDI OUT>. [ON]: emite vídeo. [OFF]: no emite vídeo. Configuración de fábrica: [OFF]
[SDI&HDMI SELECT] | Selecciona señales de salida de los terminales <SDI OUT> y <HDMI OUT>. [SYSTEM MODE]: sigue el ajuste de [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ]. [1080i]: convierte en señales entrelazadas y las emite cuando [1080-59.94P] o [1080-50P] está seleccionado en [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ]. Esto no se puede seleccionar cuando se realizan otros ajustes. [DOWNCON]: convierte a versiones anteriores de señales SD y salidas. Configuración de fábrica: [SYSTEM MODE]
[3G-SDI OUT] | Selecciona las señales 1080P de la salida HD SDI en el modo 1080P. [LEVEL-A]: selecciona el método LEVEL-A. [LEVEL-B]: selecciona el método LEVEL-B DL. Configuración de fábrica: [LEVEL-B]
[SDI OUT CHAR] | Selecciona si los caracteres se superpondrán en las imágenes de salida del terminal <SDI OUT>. [ON]: superpone. [OFF]: no superpone. Configuración de fábrica: [OFF]
[SDI EDH] | Selecciona si desea superponer EDH cuando la salida desde el terminal <SDI OUT> es una señal SD (480i y 576i). [ON]: superpone. [OFF]: no superpone. Configuración de fábrica: [ON]
[HD SDI REMOTE] | Establece si desea usar la función de control de la operación de grabación para un dispositivo externo (como una grabadora) conectado al terminal <SDI OUT> en la salida HD SDI. [ON]: controla la operación de grabación del dispositivo externo. [OFF]: no controla la operación de grabación del dispositivo externo. Configuración de fábrica: [OFF]
[DOWNCON MODE] | Selecciona el modo del modo de señal de salida del convertidor descendente del terminal <SDI OUT> o <GENLOCK IN/VIDEO OUT> en el modo HD (1080P, 1080i o 720P). [SIDE CROP], [LETTER BOX], [SQUEEZE] Configuración de fábrica: [LETTER BOX]
[DOWNCON SETTING] | [DETAIL] | Alterna la función de detalle de la señal de salida de convertidor descendente entre [ON]/[OFF]. [ON], [OFF] La señal de salida de convertidor descendente contiene los componentes de detalle establecidos durante el procesamiento de la señal HD. Este ajuste superpone los componentes de detalle exclusivos para la salida de convertidor descendente a esa señal. Configuración de fábrica: [ON]
| [H.DTL LEVEL] | Establece el nivel de corrección horizontal del detalle para la señal de salida de convertidor descendente. [0]…[31] Configuración de fábrica: [8]
| [V.DTL LEVEL] | Establece el nivel de corrección vertical del detalle para la señal de salida de convertidor descendente. [0]…[31] Configuración de fábrica: [4]
| [DTL CORING] | Establece el nivel de eliminación de ruido del detalle. [0]…[15] Configuración de fábrica: [1]
| [H.DTL FREQ] | Selecciona la frecuencia del detalle horizontal. [2.5MHz], [3MHz], [3.5MHz], [4MHz], [4.5MHz] Configuración de fábrica: [3.5MHz]
[VIDEO OUT] | Alterna el ajuste de la salida del terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT> entre [ON]/[OFF]. [ON]: realiza la emisión. [OFF]: detiene la emisión. Configuración de fábrica: [OFF]
[VIDEO OUT CHAR] | Selecciona si los caracteres se superpondrán en las imágenes de salida del terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>. [ON]: superpone. [OFF]: no superpone. Configuración de fábrica: [ON]
[VIDEO OUT ZEBRA] | Selecciona si superpondrá el patrón de cebra sobre las señales de vídeo de salida desde el terminal<GENLOCK IN/VIDEO OUT>. [ON]: superpone. [OFF]: no superpone. Configuración de fábrica: [OFF]
[TC OUT] | Establece el tipo de salida de código de tiempo desde el terminal <TC IN/OUT>. [TCG]: emite el valor del generador de códigos de tiempo de la cámara siempre. [TCG/TCR]: emite el valor del generador de códigos de tiempo de la salida de imágenes de la cámara y el valor del código de tiempo del vídeo que se está reproduciendo para la salida de la reproducción del vídeo. Configuración de fábrica: [TCG]
[TC OUTPUT REF] | Establece el retardo de salida de la salida del código de tiempo desde el terminal <TC IN/OUT>. [RECORDING]: emite el código de tiempo grabado sin retraso. Se utiliza cuando se lleva a cabo la grabación simultánea en dos cámaras con el código de tiempo de esta cámara como maestro. [VIDEO OUT]: coincide con las imágenes emitidas. Configuración de fábrica: [VIDEO OUT]

Inicio de la página